2022년 혁신제품(패스트트랙3) 1차 지정 공고

공공의 서비스를 한 단계 발전된 수준으로 제공하여 국민 삶의 질을 향상시키고자 혁신성·공공성 인정제품 발굴·지정제도인“2022년도 혁신제품(패스트트랙3)지정”을 다음과 같이 공고하오니, 많은 관심과 참여 바랍니다.

2022년 03월 28일

기획재정부장관·조달청장

	혁신제품(패스트트랙Ⅲ)이란?
◈ 조달사업법 시행령 제33조 제1항 제3호에 따라 혁신성·공공성이 인정된 제품으로 조달정책심의회 심의를 거쳐 정부 혁신제품으로 지정 ◈ 정부의 혁신성장 지원정책과 연계된 기술인증, 지원 사업 등을 통해 발굴된 제품 중중앙부처 장의 추천을 통해 공공성을 평가하여 혁신제품으로 지정

□ 목 적

ㅇ 혁신성 여부가 명백한 기술인증(지정) 및 정부 혁신성장정책 연계  사업이면서 혁신조달 개념을 반영하는 제품을 정부부처로부터 추천받아 공공성 평가를 거쳐 혁신제품으로 지정

ㅇ 정부 부처 별 혁신성장 지원정책과 연계된 기술인증, 지원 사업 등을 통해 발굴된 혁신제품의 공공성을 평가하여 3년 동안 지정 가능

ㅇ 지정제품은 타 혁신제품과 동일 혜택을 부여, 혁신장터(http://ppi.g2b.go.kr) 전용몰에 등록되어 공공기관 구매를 지원

□ 관련규정

ㅇ 조달사업에관한법률 제27조 및 시행령 제33조

ㅇ 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제26조 제1항 5호 사목

ㅇ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조 제1항 8호 다목

ㅇ 혁신제품 지정 및 구매촉진 등에 관한 규정 제 6조 1항 3호(기재부 훈령 제543호)

1		신청대상 제품 ․ 신청자격

□ 신청 대상 제품

ㅇ 각 중앙관서의 장이 기획재정부 장관·조달청장에게 추천한 혁신성 인정 제품 또는 혁신정책 연계형 제품

- [혁신성 인정 제품] : 신제품(NEP,산업부), 신기술(NET,운영부처), 공공기관  기술마켓(국토부·산업부), 우수특허제품(특허청), 차세대세계일류상품(산업부) 디지털서비스(과기부), 기술개발제품 시범구매(중기부)

- [혁신정책 연계형 제품] : 산업정책 연계(Big3, 탄소중립) 제품, 정부혁신  연계(리빙랩·도전.한국과제·스마트챌린지) 제품

□ 신청 자격

ㅇ 혁신성장 및 국민생활문제 해결에 적합하고, 기술개발단계(TRL) 7 이상으로, 보유인증(지정) 발급 중앙부처의 사전심의 통과제품

<신청대상 및 기본요건>

1. 기술분야

구분	상세항목
혁신성장 지원 분야	①미래자동차 ②드론 ③에너지신산업 ④바이오 헬스 ⑤스마트공장 ⑥스마트시티 ⑦스마트팜 ⑧핀테크 ⑨로봇 ⑩인공지능(AI)
2. 국민생활문제 분야	안전, 환경, 건강, 복지, 교육, 문화, 치안

2. 기술적합성

기술개발단계(TRL)
7단계	현장 적용 및 활용이 가능한 시제품 개발 완료 예시) 실험실 테스트 多, 시험성적서(자체․공인) 존재
8단계	현장 요구사항이 반영되어 양산을 위한 검증이 완료 예시) 현장적용 사례 有, 실증완료 보고서 존재
9단계	양산을 위한 모든 요건이 완료(시장출시 직전단계) 예시) 양산 준비 완료, 법정 인증 완료 등

3. 신청제외 대상

<신청 제외대상 안내(필독)>

① 혁신제품 신청자격(분야적합성, 기술적합성)에 적합하지 않은 제품

② 신청제품에 적용한 기술에 대한 지식재산권(특허, 실용신안)이 없는 경우

※ 지식재산권 인정범위

- 해당기업이 보유한 기술권리가 신청한 제품에 반드시 적용될 것

- 신청제품에 적용된 특허 또는 실용신안 권리자(전용실시권자를 포함)로서 신청 제품의 제조 및 조달 납품에 관한 모든 권한을 보유한 자이어야 함

* 법인의 경우 법인명, 개인사업자는 대표자명으로 반드시 등록되어야 함

③ 제조 공정기술, 건설공법 등과 같이 제품 단위 평가가 제한되는 경우

예) 시공법 등 수요기관 직접구매 대상으로 특정할 수 없는 경우(물품식별번호 발급불가 대상)

※ 디지털서비스 전문계약제도에 의한 디지털전문서비스는 예외

④ 우수조달, 우수조달공동상표 물품, 다수공급자계약을 체결한 제품과 동일 규격(물품식별번호 동일) 또는 유사제품에 동일 기술이 적용되어 혁신성이 확보되지 않은 경우

※ 동일 기술 적용 제품은 주관기관 및 추천기관 의견을 거쳐 결정

⑤ 패스트 트랙Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ에 지정되었거나, 접수된 경우

⑥ 동일제품으로 추천되어 2회 이상 공공성 평가에서 탈락한 경우

⑦ 신청제품의 직접생산(또는 협업신청·선정※)이 아닌 단순 공급 혹은 OEM제품

※ 협업신청대상 기업은 별지 5호 및 관련 제반서류 필수제출

※ 「중소기업진흥에 관한 법률」제39조의2에 따른 협업승인대상 기업은 협업기업선정확인서 제출

(사후지정취소) 사후 협업승인 과정에서 별지 5호의 ‘참여기업(제조·생산기업)’의 제조기반이 확인되지 않을 경우 지정 취소 가능

⑧ 공고일 기준 신청자격의 인증·지정 유효기간이 만료된 경우

2		신청서 접수 기간

□ 신청 기간 : 2022. 3. 28(월) ~ 2022. 4. 8(금)

ㅇ 공고일 ~ 2022. 4. 8 (금) 18:00까지

※ 해당 기간 내에 기업으로부터 신청 받아, 마감일 내 추천

□ 신청 시 주의 사항

ㅇ 신청기간 내 접수 건에 한하여 제출서류 누락 및 불명확한 경우에 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있으며(보완기간은 접수마감 후 별도 공지 예정), 보완요구 기한까지 미제출 시 당초 제출된 서류만으로 심사하되 당초 제출된 서류가 불명확하여 평가 및 심사가 곤란한 경우에는 평가 또는 심사에서 제외

ㅇ 보완서류 제출 시 접수마감일 이후 발급받은 서류는 접수하지 않음(백지로 제출한 경우 미제출로 간주)

3		신청 절차 및 방법

□ 신청 절차

ㅇ 신청기업 → 추천기관(각 부처) → 주관기관(기획재정부·조달청) + 전문기관*

* 전문기관 :　한국조달연구원

□ 신청 방법

ㅇ (신청기업) 해당 추천기관 별 신청방법 안내에 따라 추천기관(부처)으로 접수

ㅇ (추천기관) 제품 지정 추천 프로세스(공공성 또는 혁신성 심의)를 거쳐 기재부·조달청·조달연 메일*로 자료 제출(~4.8)

* 메일 및 연락처 별도 안내

※ 신청서류 사본(일부는 한글 원본파일 포함)을 스캔(또는 PDF)하여 압축  파일 생성 후 이메일로 송신

4		제출 서류

※  관련 서식은 공고서 별지 및 한국조달연구원 홈페이지(http://www.kip.re.kr/)에서 확인가능

□ 제출 서류

① 필수 제출 서류

가. 신청서(별지 제1호 서식) → 한글 원본 파일 함께 제출

나. 신청제품 설명서(별지 제2호 서식) → 한글 원본 파일 함께 제출

다. 신청제품 규격서(별지 제3호 서식) → 한글 원본 파일 함께 제출 / 디지털서비스 제품은 제출 제외 / 일반·소프트웨어 양식 중 택1

라. 신청기업 서약서(별지 제4호 서식)

마. 사업자등록증 사본

바. 신청서 상 기재된 인증·지정증빙자료(우수발명품, NET, NEP, 기술마켓 등 인증·지정서 사본)

사. 사전심의(공공성 또는 혁신성 심의) 자료 일체(심의결과서, 제품화 확인서, 기술적용 설명서)

② 해당 시 제출 서류

가. 품질 인증서 사본, 인증 관련 종합평가보고서, 공인시험기관의 시험성적서 등

나. 인증서, 공인시험성적서가 없는 경우 품질관리 계획서 제출

다. 관련 법령에 따라 사전에 형식등록, 안전 인증, 전자파적합등록 등이 필요한 제품의 경우 관련 등록 또는 인증서 사본

라. 협업신청대상 기업은 별지 5호 서식 및 제반서류 제출(중기부에서 발급한 협업승인 대상기업은 중기부 협업승인선정서 제출)

※ 서류심사 통과 업체는 평가발표자료 등 별도 안내

□ 서류심사 통과 업체(서류심사 결과 발표 후 개별 통보) 제출서류

가. 신청제품 평가 발표자료(PPT)

나. 기타 원활한 평가진행을 위해 필요한 자료(별도 안내)

5		혁신제품 공공성 평가

□ 공공성 평가

ㅇ 서류심사에 합격한 제품을 대상으로 공공성 평가 진행

□ 평가 항목

평가항목	판단기준
□ 공공의 문제해결 [35점] - (공공서비스, 공공기관 운영 혁신, 대상제품 적절성 등을 판단)	전문가 그룹평가
□ 사회적 편익 [35점] - (국민체감효과, 사회적비용 절감, 사회적가치 실현 등을 판단)
□ 혁신구매 필요성 [30점] - (신기술 적용 필요성, 신시장 창출, 정책적 연계효과 등을 판단)
[가점] 현안의 시급성 [3점]

※ 공공성 평가 종합점수 70점 이상 통과

6		사후 관리 안내

□ 적용기술 등 유지의무

ㅇ 혁신성․공공성 인정제품(FT3) 지정업체는 지정 심사 시 적용기술(특허)에 대한 권리, 규격 등 제반사항에 대해 지정기간이 종료할 때까지 유효하도록 관리하여야 함

※ 적용기술의 유효기간 만료 시 혁신성․공공성 인정제품 지정기간 종료

□ 사후 지정 취소 사유

ㅇ 혁신제품 신청서류 위조·변조 및 허위서류 제출

ㅇ 휴·폐업, 부도, 파산 상태의 업체

ㅇ 특허, 실용신안의 지식재산권 권리(전용실시권 포함) 미확보

ㅇ 조달적합성 검토 과정에서 부적합한 것으로 판단된 경우

ㅇ 직접생산확인이 어렵거나, 협업승인이 인정되지 않아 신청자의 제조물품으로 조달등록이 불가한 경우

ㅇ 그 밖에 주관기관에서 혁신제품 지정 시 부적합하다고 판단하는 경우

7		추후일정

ㅇ 서류 심사 결과통보(추천 확인 후 2~3주 내)

ㅇ 공공성 평가일정(4월 중)

ㅇ 지정 예고 및 이의신청 기간(평가일 ~ 2주)

ㅇ 공공수요발굴위원회 상정 및 혁신제품 지정 확정(6월 중)(잠정)

8		문의 및 기타사항

□ 문의처

구 분	신청분야	연락처	E-mail	팩스번호
한국조달연구원 (전문기관)	혁신성 인정제품	02-796-8234 (내선 542)	innovation@kip.re.kr	02-796-3510
	혁신정책 연계형 제품	02-796-8234 (내선 537)

□ 신청서 작성요령

ㅇ 신청서의 신청제품 관련정보는 신청제품에 적용된 내용만 기재할 것

ㅇ 지식재산권의 경우 ‘등록번호’를 기재할 것(출원번호 등 기입시 미인정)

ㅇ 보유인증의 경우 신청제품에 적용된 인증·지정 내용만 해당 시 기입할 것

ㅇ 기타 신청서 작성간 문의사항은 전문기관(한국조달연구원)에 별도 문의

【별지 제1호 서식】신청서

접수번호	- -

혁신제품 공공성평가 신청서

신청대상 (해당자격 中 택 1)		□ NEP □ NET □ 우수특허기반 혁신제품 □ 에너지기술마켓 □ SOC기술마켓 □ 차세대세계일류상품 □ 디지털서비스 □ 기술개발제품 시범구매 □ 산업정책연계(Big3, 탄소중립) □ 리빙랩 □ 도전한국 □ 스마트챌린지
신 청 제 품 명
신청업체 관련정보
회 사 명		국문							대표자명
		영문
담 당 자 연 락 처		성명 : 휴대전화 : FAX :							홈페이지 / E-mail					홈페이지 : E-mail :
주 소		(우 )
사업자등록번호							법인등록번호
설립년도							상시 근로자수
업 종							주 생산 품목
총자산(백만원)							자본금(백만원)
신용등급							최근 5년간 평균매출액(백만원)
기업형태 (해당란 ✔ 표시)		7년 미만 창업기업 □ 중소기업 □ 중견기업 □ 대기업 □
직접생산여부 (해당란 ✔ 표시)		직접생산 □ 협업승인(신청·선정)대상 □
신청제품 관련정보(보유 인증 특허 정보, 해당사항만 기입)
최근 5년간 평균 매출액(백만원)		단, 창업기업은 7년 이내
심사분야 (해당란 ✔ 표시 / 택 1)		□ 건설환경 □ 전기전자 □ 정보통신 □ 화학섬유 □ 기계장치 □ 과기의료 □ ICT/SW
국내 지식재산권 (특허, 실용신안, 디자인 특허)		핵심기술			특허		등록번호 모두기입
					실용신안		등록번호 모두기입
		부가기능			특허		등록번호 모두기입
					실용신안		등록번호 모두기입
신기술(NET)인증		인증번호 기입(해당시)					우수발명품 인증				인증번호 기입(해당시)
신제품(NEP)인증		인증번호 기입(해당시)					통합기술마켓인증 (에너지 및 SOC 기술마켓)				인증번호 기입(해당시)
기술개발제품 시범구매		인증번호 기입(해당시)					디지털전문서비스				인증번호 기입(해당시)
차세대세계일류상품		인증번호 기입(해당시)					기타 혁신정책 연계형 (탄소중립, 리빙랩, 스마트챌린지, 도전한국 등)				인증번호 기입(해당시)
기타 기술개발제품 인증* (신청서 하단의 기술개발제품 인증 목록 참고)		인증명				인증(지정)번호				인증명					인증(지정)번호
		해당시 기입				해당시 기입				해당시 기입					해당시 기입
		해당시 기입				해당시 기입				해당시 기입					해당시 기입
		해당시 기입				해당시 기입				해당시 기입					해당시 기입
신청제품 나라장터 종합쇼핑몰 등록여부		우수제품 □ 우수공동상표 □						MAS계약 □					디지털전문서비스몰 □
기술개발단계(TRL) (해당란 ✔ 표시)		7단계(시제품 개발완료) □ 8단계(시연 및 검증완료)□ 9단계□(양산화 준비완료)
적용분야 (해당란 ✔ 표시)	혁신 성장	미래자동차□ 드론□ 에너지신산업□ 바이오헬스□ 스마트공장□ 스마트시티□ 스마트팜□ 핀테크□ 로봇□ 인공지능(AI)□
	국민 생활	안전□ 환경□ 건강□ 복지□ 교육□ 문화□ 치안□
신청제품 연구개발기간			~ ( 년)					신청제품 연구개발비용				백만원
국산화여부 (해당란 ✔ 표시)			국산제품 □ 수입제품 □					국산화율(%)				%
지적재산권 관련 법적 분쟁 이력		일자				분쟁유형				대상기업					결과
		해당시 기입				해당시 기입				해당시 기입					해당시 기입
		해당시 기입				해당시 기입				해당시 기입					해당시 기입
부정당업자 제재이력		기간						제재기관					제제사유
		해당시 기입						해당시 기입					해당시 기입
		해당시 기입						해당시 기입					해당시 기입
첨부 : 제품설명서 1부. 22 년 월 일 법인(기업)명 (인) 기획재정부장관·조달청장 귀하
* 기타 기술개발제품 인증 목록 : 성능인증, GS시험인증, 구매조건부 기술개발성공제품, 민관공동투자 기술개발성공제품, 녹색인증, 우수산업디자인상품, 공공기관 개발선정품, 성과공유제 성공제품, 중소기업 융·복합 기술개발 성공제품, 산업융합품목, 산업융합신제품적합성인증, ICT융합품질인증, 물산업 우수기자재, 혁신제품 ※ 적용기술(특허)을 통해 획득한 인증은 모두 기재하여야 하며, 필요시 별도 리스트 작성 가능

【별지 제2호 서식】신청제품 설명서

제 품 설 명 서

[요약서] ooo 제품[(주)ooo]

제품개요(각 항목 별 2줄 이내 작성)	제품사진
◦ (문제인식) 예 : 환경오염으로 ooo를 저감하기 위한 문제가 발생) ◦ (제품기능) 예 : ooo를 줄이고 ooo기능을 제공 ◦ (핵심기술) 예 : ooo기술을 적용 ooo기능을 최소화, ooo을 가능하게 구현 ◦ (활용분야) 예 : ooo공공기관의 ooo 영역에 연결하여 사용 ◦ (예상가격) 예 : 000만원/시스템 또는 대당

제품명

신청기업이 설정한 제품명(예: ooo 장치)

공공혁신 제품으로서 활용될 제품명(예: AI기반의 자동형 ooo장치)

제품의 일반적 용도 및 기능

신청 제품의 사용용도와 활용성에 대해 간략히 소개(1/4쪽 정도)

공공의 활용(도입) 영역(중요)

신청제품이 활용(적용) 될 수 있는 분야를 명확히 기술

(예 : ooo기관(지자체) / ooo관리(또는 서비스) 분야

제품 사진

신청 상품의 형태, 특성을 가장 적절하게 확인할 수 있는 사진

공공의 문제해결

① 해당 제품 도입으로 공공의 서비스 질이 높아지는가,

② 구매기관의 업무혁신, 안전예방, 첨단화 등에 기여하는가,

③ 현행 문제해결에 적합하며 다른 대안보다 우수한가,

위의 3가지 중점사항을 고려하여 자유롭게 기술(1/3쪽 정도)

사회적 편익

① 안전·위생·보건·환경 보호 등을 위한 사회적 지출을 절감하는가?

② 외산제품 대체, 소재부품 및 연관 기술의 발전 등에 기여하는가?

③ 해외수출, 판로확대, 연관산업 발전으로 일자리 창출이 가능한가?

위의 3가지 중점사항을 고려하여 자유롭게 기술(1/3쪽 정도)

혁신구매 필요성

① 제품에 적용된 기술이 기술발전 트렌드에 부합, 시급히 도입·활용이 필요한가?

② 공공·민간시장 확대, 해외진출 등을 위한 상용화 가치가 있는가?

③ 감염병, 지진·화재 등 재난 극복을 위해 신속한 구매가 필요한가?

위의 3가지 중점사항을 고려하여 자유롭게 기술(1/3쪽 정도)

일반 제품과 대비되는 차별적 기술 및 품질·성능

사용자 편의성, 안정성, 효율성, 신뢰성, 내구성, 에너지 절약성,

보안성, 환경친화성 등 품질․성능에 대해 자유롭게 기재

단, 차별적 품질·성능을 확인할 수 있는 객관적 자료(인증, 시험성적서 등)를 함께 제시(관련 서류가 없는 경우 품질관리 계획서 제출)

(1쪽 정도)

제품별 주요 소재·부품 정보

신청제품 모델별 주요 소재·부품 기재 및 원산지 정보 기입

<예시>

번호	모델명	주요 소재·부품	원산지
1	A
2	B
3	C
4	D

[설명서]

【별지 제3호 1서식】신청제품 규격서

(제 품 규 격 서)

제품명

회사명:

1. 제품명의 개요

1.1 적용범위

1.2 특징

1.2.1

2. 규격

2.1 제원

구분	물품목록번호	모델명	세부 사양
1	미발급 시 사후기재

2.2 품질기준

적용자재	시험항목	품질기준	시험방법

☞ 법정의무인증대상의 경우 의무인증 미취득 시 사후기재

※ 제품은 상기 품질기준을 포함, 규격서에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질인증의 시험기준을 만족해야 한다.

2.3 제품에 적용된 기술

구분	인증(등록)번호	기술명(발명, 고안 명칭) /품명(품목)	발행기관	비 고

3. 구성, 재료

[총괄표]

모델명	재 료	자재구성표

[주요자재소요량]

순번	모델명	규격치수 (mm)	자재소요량				원산지
			모델(부품)명	규격/재질	단위	수량
1

4. 형태

4.1 전체사진

4.2 제품구조

4.3 마감 및 외관

5. 제조 및 가공

5.1

6. 기능 및 성능

6.1 기능

1) 특허요약

2) 특허가 적용된 제품 기능

6.2 성능

7. 하자보증: 납품 ‧ 설치일로부터

8. 포장 및 표시

8.1 포장

8.2 표시

9. 적용자료

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

※ 일반제품 규격서 작성 요령

① 규격서는 A4 용지에 한글(HWP) 파일 세로방향으로 작성할 것

② 글자크기는 12포인트, 글자체는 휴면명조, 줄간격은 160% 로 할 것

③ 규격서 항목별 작성 가이드 (아래표 참고)

항목	하위 항목	작성 방법
1. (제품명)의 개요	1.1 적용범위	- 신청제품의 일반적·특수적 기능과 용도의 범위를 간단하게 작성
	1.2 특징	- 제품에 적용된 지식재산권(특허, 실용신안, NEP, NET, 녹색기술인증)의 기술사항을 중심으로 주요 특징을 객관적으로 서술 - 검증되지 않은 성능 데이터 및 추정 결과물은 포함하지 말 것
2. 규격	2.1 제원	- 물품목록번호(물품분류번호(8자리)+물품식별번호(8자리))와 모델명은 필수적으로 작성 - 제품의 세부사양은 자율적인 항목으로 선정하여 작성하되, 조달청 상품정보시스템에서 등록된 규격별 세부 속성값과 일치하도록 작성
	2.2 품질기준	- 자사에서 앞으로의 품질관리를 위한 시험항목 및 적용기준 기재 (관련 시험성적서 기반, 시험성적서가 없는 경우에는 자체 절차서 기준으로 작성)
	2.3 제품에 적용된 기술	- 제안된 지식재산권에 해당되는 기술자료의 명칭, 등록번호 등 작성 - “기술자료”란 특허, 실용신안, NET, NEP, 녹색기술인증을 말함
3. 구성, 재료	-	- [총괄표]에는 모델별 주요 자재 및 자재구성표를 작성 - [주요자재소요량]에는 모델별 주요 재료의 품명, 재질, 규격, 단위, 수량, 원산지를 필수적으로 작성 - 특정 재료에 혁신제품 신청 시 제안한 핵심기술이 포함되어 있다면, 그 해당 자재는 반드시 기입할 것.
4. 형태	4.1 전체사진	- 규격별 전체사진의 작성
	4.2 제품구조	- 각 구성부에 대한 구조 이미지와 기본적인 설명을 상세히 작성 - 단, 제품 구조는 제안한 혁신기술에 근거하여 작성할 것
	4.3 마감 및 외관	- 제품의 마감 및 외관의 취급 등에 대해 자율적으로 작성
5. 제조 및 가공	-	- 제조공정에 관한 현장사진 또는 제조공정표(QC 포함) 등을 활용하여 작성 - 제조 및 가공 상에 혁신기술이 적용되었다면, 어떻게 적용되었는지 세부적으로 작성할 것 - 직접생산확인기준(중기간경쟁제품일 경우 중기부, 일반제품의 경우 조달청)에 부합되도록 작성할 것
6. 기능 및 성능	6.1 기능	- 혁신제품 신청 시 제안한 모든 적용기술(특허, 실용신안 등)의 등록번호와 명칭을 기재하고, 관련한 세부 기술내용을 상세히 작성
	6.2 성능 및 시험방법	- 혁신제품 신청 시 제안된 기술을 검증할 수 있는 시험항목·시험기준·시험방법의 작성 - 성능은 공인시험 또는 자체시험을 통해 검증이 가능한 항목으로 작성할 것 - 모델별 성능이 상이할 경우, 모델별 성능을 별도로 작성 할 것
7. 하자보증	-	- 인명과 관련되는 물품(의료장비, 엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비, 전동기 등)은 3년, 시스템 장비(수처리장비, 보일러, 소각로, 냉난방기, 송풍기, 선박, 역무자동화설비, 변전설비, 신호설비 등)은 2년, 그 외에는 1년으로 하되 업체의 희망에 따라 더 긴 기간으로 작성
8. 포장 및 표시	8.1 포장	- 자체 규정하는 포장의 방법, 포장 재질, 치수 등을 작성
	8.2 표시	- 자체 규정하는 표시사항, 표시장소, 표시방법 등을 작성 - 단, 관련 법률에 따라 표시사항을 의무화할 경우에는 해당 법률에 따른 항목으로 작성할 것
9.적용자료	-	- 규격서 작성에 인용된 표준, 규정, 법률, 인증, 인허가 등의 최신화 자료의 번호와 명칭 등을 작성

SAMPLE

(제 품 규 격 서)

지지력이 향상된 슬라이딩 조립형 울타리

회사명: ㈜좋은건설

1. 지지력이 향상된 슬라이딩 조립형 울타리의 개요

1.1 적용범위

작성 방법	○ 혁신제품 규격의 일반적, 특수적 기능 및 용도를 적절히 기재하며, 적용범위는 혁신제품 신청 당시 규격의 범위로 한정하여 작성

<작성예시>

이 규격은 공간구분과 경계, 안전을 위해 설치되는 난간시스템에 관한 것으로 지주와 횡대의 이중결합구조와 슬라이딩 고정방식, 회동연결체 전단보강 등의 구조개선을 통해 안전성과 지지력을 향상시켜 보행자의 안전과 편익을 도모하고 미관을 향상시키는 공원, 산책로, 해변, 건축물 울타리, 도로 등에 설치되는 “지지력이 향상된 슬라이딩 조립형 울타리”에 대하여 규정한다.

1.2 특징

작성 방법	○ 혁신제품 신청 시 제안된 지식재산권을 중심으로 기존 일반 제품대비 기능적·성능적 특징요소를 객관적으로 작성 (검증 불가한 데이터는 지양할 것)

<작성예시>

1.2.1 지주에 횡형부재를 결합 시, 내측중공부로 고정견인부의 일측이 슬라이딩 삽입됨에 따라 현장의 다양한 경사도에 대응하여 횡형부재를 적절한 높이로 손쉽게 설치

1.2.2 횡형부재의 단부가 지주의 측면에 면밀히 밀착 고정되어 횡형부재를 관통볼트의 결합력과 결합보강철물의 밀착력에 의해 2중구조로 안전하게 지지

1.2.3 다양한 난간대 형상 및 재질에도 어울리게 할 수 있어 다양한 형상 울타리

2. 규격

2.1 제원

작성 방법	○ 혁신제품의 규격별(모델별) 물품목록번호(분류번호 8자리+식별번호 8자리) 16자리, 모델명, 사양 등의 제원요소를 상품정보시스템을 기반으로 간단하게 작성

NO	물품식별번호	모델명	세부 사양
			치수 (mm)	재질	용 도
1	30152001-00000000	A-110	W1500×H1200	[목재형] 알루미늄+목재	경계용, 보행자방호용
2	30152001-00000000	B-111	W1500×H1200	[목재형] 알루미늄+목재	경계용, 보행자방호용

<작성예시>

2.2 품질기준

작성 방법	○ 혁신제품에 해당하는 법정의무인증 또는 품질관리를 위한 시험항목 및 적용기준 작성 ○ 적용자재별 시험항목 및 적용기준이 다른 경우 각각 작성

<작성예시>

적용자재	시험항목	품질기준	시험방법
완제품 (A-110)	인장강도	520 N/㎟ 이상	KS D 3536
목재	휨 강도	이상없을 것	의뢰자 제시 시험 (6.2.1에 따름)

※ “제품은 상기 품질 기준을 포함, 규격서 에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질 인증의 시험 기준을 만족해야 한다. ” 의 문구를 꼭 기재

2.3 제품에 적용된 기술

작성 방법	○ 혁신제품 지정 당시 제출한 지식재산권(특허, 실용신안, NET, NEP, 녹색기술인증)의 인증번호, 명칭, 발급처 등을 작성 (비고란은 공란으로 둘 것)

<작성예시>

적용기술	인증(등록)번호	기술명(발명,고안명칭)	발행기관	비고
특허	제 10-1000000호	~~~한 기술	특허청
실용신안	제 20-1000001호	~~~한 기술	특허청

3. 구성, 재료

작성 방법	○ 혁신제품 규격별(모델별) 모델명, 규격치수, 주요자재소요량(품명, 재질, 규격, 수량, 원산지) 등을 상세히 기재 ○ 특정 재료에 혁신제품 신청 시 제안한 핵심기술이 포함되어 있다면, 그 해당 자재는 반드시 기입할 것.

<작성예시>

[총괄표]

모 델 명	재 료	자 재 구 성 표
A-110 B-111	- 알루미늄 - 천연목재 - STS304	① 지주몸체 ② 횡대 ③ 종대 ④ 브라켓(장착바디부+회동연결구+결합체) ⑤ 결합보강철물 ⑥ 관통볼트 ⑦ 결속플레이트

[주요자재소요량]

NO	모델명	규격치수	자재 소요량					원산지
			모델(부품)명	재질(모델)	규격/재질	단위	수량
1	A-110	W1500 x H1200 mm	지주몸체	HU-001 (92×92×2.0T)	A6063-T5 + 분체도장 (60㎛ 이상)	M	1.2	대한 민국
			횡대	38×87	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	4.6	대한 민국
			종대1	38×87	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	1.6	대한 민국
			종대2(포스트)	38×38	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	4.8	대한 민국
			종대3	38×38	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	1.2	대한 민국
			브라켓	105×100×50	ALDC 12 + 분체도장 (60㎛ 이상)	EA	4.0	대한 민국
			결합보강철물	M8 (19×19×7.0t)	STS 304 TKC	EA	4.0	대한 민국
			관통볼트	M8 (M8×40)	STS 304 TKC	EA	4.0	대한 민국
			결속플레이트	175×125×15.0t	SM45C	EA	1.0	대한 민국
2	B-111	W1500 x H1200 mm	지주몸체	HU-001 (92×92×2.0T)	A6063-T5 + 분체도장 (60㎛ 이상)	M	1.2	대한 민국
			횡대	38×87	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	5.2	대한 민국
			종대2(포스트)	38×38	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	4.8	대한 민국
			브라켓	105×100×50	ALDC 12 + 분체도장 (60㎛ 이상)	EA	8.0	대한 민국
			결합보강철물	M8 (19×19×7.0t)	STS 304 TKC	EA	8.0	대한 민국
			관통볼트	M8 (M8×40)	STS 304 TKC	EA	8.0	대한 민국
			결속플레이트	175×125×15.0t	SM45C	EA	1.0	대한 민국

4. 형태

4.1 전체사진

작성 방법	○ 혁신제품 규격별(모델별) 전체의 외형이 나오는 제품의 이미지를 기입하되, 직접 촬영한 사진이나 2D, 3D로 렌더링한 도면의 사용도 가능

<작성예시>

A-110	B-111

4.2 제품구조

작성 방법	○ 혁신제품의 기술적 제안요소를 반영하여 각 특징적인 구성부에 대한 구조 이미지 기입, 구동 설명 등을 상세하게 작성

<작성예시>

4.2.1 슬라이딩 결합구조

지주와 횡대 간 결합방식을 무용접 슬라이딩 조립구조로 설계하여, 다양한 경사도와 급커브길 등 취약한 환경에서의 설치 시공이 용이

4.2.2 지지력 강화구조

지주와 횡대 간 조립 시, 관통볼트 + 결합보강철물 + 심재를 구성함에 따라 결합력과 밀착력이 향상되고 외압으로부터 파손을 방지할 수 있는 효과

4.3 마감 및 외관

작성 방법	○ KS 및 단체표준이 존재할 경우 해당 표준에 기재된 규정을 인용하고, 상기 표준이 없을 경우 신청기업 임의 기준으로 하여 작성

<작성예시>

4.3.1 울타리 부재는 외관상 거칠지 않고 끝마무리가 양호하여야 하며, 변형, 균열, 터짐 및 용접 모양에 흠 등이 없어야 한다.

4.3.2 볼트 구멍은 일직선상에 볼트가 한번에 관통하도록 제작하여야 한다. 또한, 구멍을 낸 후에 남아 있는 덧살 등을 그라인딩 하여 제거하여야 한다.

4.3.3 가로지지대의 성형 후에 단면이 좌우대칭이고, 터짐, 휨 등의 결함이 없어야 한다.

4.3.4 나사는 표면 처리 후 암나사 또는 수나사를 넣어 돌려 체결이 쉽도록 한다. 또한, 날카로운 모서리 및 덧살을 제거하여야 한다.

4.3.5 모든 부재의 절단면은 그라인딩 하여 덧살을 제거하여야 한다.

5. 제조 및 가공

작성 방법	○ 제조공정에 관한 현장사진 또는 제조공정표(QC 포함) 등을 활용하여 작성 ○ 제조 및 가공 상에 혁신기술이 적용되었다면, 어떻게 적용되었는지 세부적으로 작성할 것 ○ 직접생산확인기준(중기간 경쟁제품일 경우 중기부, 일반제품의 경우 조달청)에 부합되도록 작성할 것

<작성예시>

5.1 디자인형울타리의 가공 및 조립은 도면과 동일하게 조립되어야 한다.

5.2 구부림(벤딩) 가공은 용접한 부위가 없어야 하며, 원형이 변경되어서는 안된다.

5.3 파이프의 천공은 드릴 천공이 아닌 프레스 금형에 의한 천공 공법으로 원형이 매끄럽고, 천공으로 인한 파이프의 표면이 손상되지 않고 동일해야 한다.

5.4 디자인형울타리 제작 시, 부재의 접합은 알곤 용접 또는 동등이상의 성능이 인정되는 방법으로 하고, 용접부위는 미려하게 마감하여야 하며, 표면이 변식된 부분은 stain cleaner 처리를 하여 원상복구 하여야 한다.

5.5 알루미늄합금주물의 경우 제작된 목형 및 금형에 의해서 울타리 판넬 및 지주캡 등을 제작한다.

5.6 울타리 판넬은 하나의 주물제품으로 제작되어야 하며, 이형 판넬을 제외하고는 용접 등으로 연결하여 제작하여서는 안된다.

<제조 QC공정표>

공 정 명	기 호	작업내용	관리구분		검사 / 관리항목	품 질 기 준	검사/관리 방 법
			검사	관리
자재입고	▽	자재입고		○	수량확인	거래명세표와 같을 것	입고시
인수검사	◇	인수검사	○		1.일반목재	E-201(자재표준및인수검사표준)에 따름	계수 샘플링 검사 및공급업체 시험성적서 접수관리
					2.일반구조용각형강관	E-202(자재표준및인수검사표준)에 따름
					3.알루미늄 및 알루미늄합금압출형재	E-203(자재표준및인수검사표준)에 따름
					4.알루미늄합금주물	E-204(자재표준및인수검사표준)에 따름
					5.다이캐스팅용 알루미늄합금	E-205(자재표준및인수검사표준)에 따름
					6.일반구조용압연강재	E-206(자재표준및인수검사표준)에 따름
					7.볼트류	E-207(자재표준및인수검사표준)에 따름
					8.기계구조용스테인리스강관	E-208(자재표준및인수검사표준)에 따름
절 단	◇	중간검사	○		1.치수	F-201(중간검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
성 형	◇	중간검사	○		1.겉모양 2.모양 3.치수	F-201(중간검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
천 공	◇	중간검사	○		1.치수	F-201(중간검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
부품조립	◇	중간검사	○		1.겉모양 2.조립상태 3.치수	F-201(중간검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
제품검사	◇	제품검사	○		1. 겉모양 2. 치수 3. 도막의 품질시험 4. 표시사항	D-201(제품검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
저 장	▽	-		○	-	C-101(창고관리규정)에 따른다.	-

※ 제조 공정은 단체표준(SPS-KMF1002-0688) 절차서에 따른다.

6. 기능 및 성능

6.1 기능

작성 방법	○ 혁신제품 제안 시 제출했던 지식재산권의 기술 범위 내에서 기존제품 대비 우수한 기능을 충실하게 기재하되, 표현의 직관적 효율성을 향상시키기 위해 기능구현 도면을 첨부하거나 기능원리를 도식화하여 작성

<작성예시>

6.1.1 특허 제10-1000000호, “~~한 기술의 울타리”

1) 기술 설명

지주에 횡형부재 결합 시, 슬라이딩시켜 고정되게 설치하여 현장의 다양한 경사도에 쉽게 대응하여 적절한 높이와 각도로 손쉽게 설치할 수 있도록 한 슬라이딩 조립형 울타리 구조물

2) 기술의 상세 사양

구성도	상세설명
	① 관통볼트 : 지주의 측면 개구부을 통과하여 AL 지주몸체를 관통 ② 결합보강철물 : 관통볼트와 나사 결합하여 지주의 슬라이딩 결합구와 밀착 ③ 회동연결구 : 3차원 회전이 가능한 “구” 형상의 알루미늄 소재 회동체 ④ 장착바디부 : 회동연결구를 내부에 위치시키며 지주와 밀착하여 고정 ⑤ 고정볼트 : 난간설치 완료 후, 회동연결구가 회전하지 않도록 고정

3) 기술의 효과

6.2 성능 및 시험방법

작성 방법	○ 제품의 핵심 성능, 품질, 사용상 안전성과 관련된 시험항목, 품질기준, 시험방법에 대해 상세하게 작성하고, 절차가 복잡하고 세부적인 묘사가 필요한 경우 별도의 그림(시험도, 검사도 등)으로 작성 가능

<작성예시>

적용자재	시험항목	품질기준	시험방법
완제품 (A-110)	인장강도	520 N/㎟ 이상	KS D 3536
목재	휨 강도	이상 없을 것	의뢰자 제시 시험 (6.2.1에 따름)

6.2.1 내충격시험

그림에 표시된 구성 부재를 3스팬으로 조립하고, 적용 네트 및 횡선을 부착한 후 중량 75kg의 모래주머니를 3.5m 길이로 매달아 모래주머니를 네트에서 수평 거리 160cm 떨어진 상태에서 낙하시켜, 네트의 거의 중앙부 위에 충격을 가해서 네트가 부착된 후레임, 횡대 등의 부착부분 파손, 벗겨짐 등을 조사한다.

▲ 내충격 시험

7. 하자 보증

작성 방법	○ 제품의 분류가 인명에 관련(3년)되었는지, 시스템 장비(2년)인지, 그 외의 경우(1년)인지에 따라 보증기간 및 정책을 적절히 작성 ① 인명 관련되는 물품(3년) : 의료장비, 엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비, 전동기 등 ② 시스템 장비(2년) : 수처리장비, 보일러, 소각로, 냉난방기, 송풍기, 선박,변전설비,역무자동화설비, 신호설비 등 ③ 그 외(1년) : 업체의 희망에 따라 더 긴 기간은 설정할 수 있음

<작성예시>

7.1 제품의 하자보증기간은 납품, 설치일로부터 1, 2, 3년간으로 한다.

7.2 보증기간 내에 제작자의 설계 및 제작과정의 오류로 인하여 발생한 하자에 대하여는 제작자 부담으로 즉시 보수 및 교환하며, 사용자 잘못으로 인한 하자가 발생할 시 사용자의 부담으로 한다.

8. 포장 및 표시

8.1 포장

작성 방법	○ 제품이 성능, 품질, 내구성 등에 문제가 발생되지 않도록 포장 재질, 사용량, 세부적인 포장방법 등을 명시

<작성예시>

완제품은 화물차에 적재하여 운반 및 적재시 제품의 손상 및 유실을 방지하기 위하여 마대, 박스, 비닐보호막 등으로 포장한 후 현장에 반입한다.

8.2 표시

작성 방법	○ 표시사항, 표시장소, 표시방법 등을 충실히 작성 ○ 표시사항이 법정의무대상일 경우 해당 법률에 따름

<작성예시>

울타리는 각 제품마다 꼬리표를 부착하여 다음 각 항을 표시하여야 한다.

1) 품명

2) 종류

3) 치수

4) 제조자명 또는 그 약호

5) 제조연월

9. 적용 자료

작성 방법	○ 제품규격서를 작성하면서 인용되는 자료를 누락하지 않고 모두 기재 ○ 인용규격은 최신버전으로 적용하고, 혹시 인용규격이 통·폐합되어 사용할 수 없는 규격일 경우 작성을 금할 것 ○ 작성 시에는 1) 제품에 적용된 기술(특허, 실용신안, NEP, NET), 2) 법정의무인증, 3) 단체표준의 순으로 작성

<작성예시>

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

9.1 특허 제 10-1000000호 ~~~한 기술 (특허청)

9.2 실용신안 제 20-100000호 ~~~한 기술 (특허청)

9.3 KS B 1002   6각 볼트

9.4 KS B 1012   6각 너트

9.5 KS D 3503   일반 구조용 압연 강재

【별지 제3호의 2서식】신청제품 규격서(소프트웨어제품)

(제 품 규 격 서)

제품명

회사명:

1. 제품명의 개요

1.1 적용범위

1.2 특징

1.2.1

2. 규격

2.1 제원

구분	물품목록번호	모델명	세부 사양
1

※ 소프트웨어(S/W) 설치를 위한 권장사양 및 운영환경

(권장사양 및 운영환경은 구매자가 사전에 갖추어야 할 환경으로써, 납품 시 불포함)

구분	물품목록번호	모델명	권장사양(H/W)	운영환경
1	미발급 시 사후기재

2.2 품질기준

적용자재	시험항목	품질기준	시험방법

☞ 법정의무인증대상의 경우 의무인증 미취득 시 사후기재

※ 제품은 상기 품질기준을 포함, 규격서에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질인증의 시험기준을 만족해야 한다.

2.3 제품에 적용된 기술

구분	인증(등록)번호	기술명(발명, 고안 명칭) /품명(품목)	발행기관	비 고

3. 구성, 재료

모델명	구분	종류	수량

4. 형태

4.1 전체사진

4.2 제품구조

5. 제조 및 가공

5.1

6. 기능 및 성능

6.1 기능

1) 특허요약

2) 특허가 적용된 제품 기능

6.2 성능

7. 하자보증: 납품 ‧ 설치일로부터

구매 후 00년간 아래와 같이 무상하자보수 서비스를 제공함.

무상하자보수 내용			설 명
항목	세부항목	지원범위
기술지원
제품지원
교육지원

8. 포장 및 표시

8.1 포장

8.2 표시

9. 적용자료

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

※ 소프트웨어제품 규격서 작성 요령

(소프트웨어제품은 하드웨어를 일체 포함하지 않은 제품)

① 규격서는 A4 용지에 한글(HWP) 파일 세로방향으로 작성할 것

② 글자크기는 12포인트, 글자체는 휴면명조, 줄간격은 160% 로 할 것

③ 규격서 항목별 작성 가이드 (아래표 참고)

항목	하위 항목	작성 방법
1. (제품명)의 개요	1.1 적용범위	- 신청제품의 일반적·특수적 기능과 용도의 범위를 간단하게 작성
	1.2 특징	- 제품에 적용된 지식재산권(특허, 실용신안, NEP, NET, 녹색기술인증)의 기술사항을 중심으로 주요 특징을 객관적으로 서술 - 검증되지 않은 성능 데이터 및 추정 결과물은 포함하지 말 것
2. 규격	2.1 제원	- 물품목록번호(물품분류번호(8자리)+물품식별번호(8자리))와 모델명은 필수적으로 작성 - 제품의 세부사양은 자율적인 항목으로 선정하여 작성하되, 조달청 상품정보시스템에서 등록된 규격별 세부 속성값과 일치하도록 작성 - (※)에는 구매자가 사전 갖추어야할 소프트웨어(SW) 설치 시 HW의 권장사양 및 환경을 기술
	2.2 품질기준	- 자사에서 앞으로의 품질관리를 위한 시험항목 및 적용기준 기재 (관련 시험성적서 기반, 시험성적서가 없는 경우에는 자체 절차서 기준으로 작성)
	2.3 제품에 적용된 기술	- 제안된 지식재산권에 해당되는 기술자료의 명칭, 등록번호 등 작성 - “기술자료”란 특허, 실용신안, NET, NEP, 녹색기술인증을 말함
3. 구성, 재료	-	- 제품 납품 시 제공되는 구성품의 종류, 수량 등을 기재 - 운영체제(OS), 개발언어 등의 정보 기재
4. 형태	4.1 전체사진	- 규격별 소프트웨어의 사진 또는 구동이미지를 작성
	4.2 제품구조 (소프트웨어 구성 개념도)	- 각 구성부에 대한 구조 이미지와 기본적인 설명을 상세히 작성 - 단, 제품 구조는 제안한 혁신기술에 근거하여 작성할 것
	4.3 마감 및 외관	- 작성 생략할 것 (공란)
5. 제조 및 가공 (소프트웨어 개발공정)	-	- 소프트웨어 개발 공정도 등을 활용하여 작성 - 개발 공정상에 혁신기술이 적용되었다면, 어떻게 적용되었는지 세부적으로 작성할 것
6. 기능 및 성능	6.1 기능	- 혁신제품 신청 시 제안한 모든 적용기술(특허, 실용신안 등)의 등록번호와 명칭을 기재하고, 관련한 세부 기술내용을 상세히 작성
	6.2 성능 및 시험방법	- 혁신제품 신청 시 제안된 기술을 검증할 수 있는 시험항목·시험기준·시험방법의 작성 - 성능은 공인시험 또는 자체시험을 통해 검증이 가능한 항목으로 작성할 것 - 모델별 성능이 상이할 경우, 모델별 성능을 별도로 작성 할 것
7. 하자보증	-	- 무상하자보증 기간은 1년 이상으로 작성할 것 - 무상하자보증 서비스에 대한 상세 내역을 기재할 것
8. 포장 및 표시	8.1 포장	- 자체 규정하는 포장의 방법, 포장재질, 치수 등을 작성
	8.2 표시	- 자체 규정하는 표시사항, 표시장소, 표시방법 등을 작성 - 단, 관련 법률에 따라 표시사항을 의무화할 경우에는 해당 법률에 따른 항목으로 작성할 것
9.적용자료	-	- 규격서 작성에 인용된 표준, 규정, 법률, 인증, 인허가 등의 최신화 자료의 번호와 명칭 등을 작성

SAMPLE

(제품규격서)

인공지능 통합상담 소프트웨어

회사명: ㈜좋은시스템

1. 인공지능 통합상담 소프트웨어의 개요

1.1 적용범위

작성 방법	○ 혁신제품 규격의 일반적, 특수적 기능 및 용도를 적절히 기재하며, 적용범위는 혁신제품 신청 당시 규격의 범위로 한정하여 작성

<작성예시>

이 규격은 음성 AI 기술을 기반으로 기관의 수신 및 발신전화 상담을 AI가 자연스러운 대화를 통해 문의내용을 이해하고 분류하여 신속하고 정확하게 처리하는 시스템으로써, 주요서비스 기능은 ①AI전화수신, ②AI전화교환, ③AI-ARS안내, ④AI-FAQ안내, ⑤AI전화발신, ⑥AI모니터링, ⑦ AI채팅(챗봇)상담 등으로 구성되는 “AI(인공지능) 통합상담 소프트웨어”에 대하여 적용한다,

1.2 특징

작성 방법	○ 혁신제품 신청 시 제안된 지식재산권을 중심으로 기존 일반 제품대비 기능적·성능적 특징요소를 객관적으로 작성 (검증 불가한 데이터는 지양할 것)

<작성예시>

1.2.1 하이브리드 클라우드 서비스로 기관내 전화교환기 등에 연결하여 단기간에 저렴한 비용으로 쉽게 설치하여 이용이 가능함

1.2.2 제안서비스는 적은 설치비용으로 소규모 기관에서 대규모 기관까지 다양한 기관에서 비용부담 없이 쉽게 도입하여 운영할 수 있음

1.2.3 보안 안전성 강화를 위해 망분리 독자 특허기술을 적용하여 하이브리 클라우드 방식으로 서비스를 제공함

2. 규격

2.1 제원

작성 방법	○ 혁신제품의 규격별(모델별) 물품목록번호(세부품명번호 8자리+식별번호 8자리) 18자리, 모델명, 사양 등의제원요소를 상품정보시스템을 기반으로 간단하게 작성 ○ (※)에는 구매자가 사전에 갖추어야 할 소프트웨어(S/W)가 설치될 H/W의 권장사양 및 운영환경을 기술

NO	물품목록번호	모델명	세부 사양
			용도	구매단위	라이센스 (사용기간)
1	43232902-00000000	ABC-V1	행정전화 자동응대 (콜센터가 있는 기관용)	조(COPY)	제한없음
2	43232902-00000000	ABC-V2	행정전화 자동응대 (콜센터가 없는 기관용)	조(COPY)	1년

<작성예시>

※ 소프트웨어(S/W) 설치를 위한 권장사양 및 운영환경

(권장사양 및 운영환경은 구매자가 사전에 갖추어야 하며, 납품 시에는 불포함)

구분	물품목록번호	모델명	권장사양(H/W)	운영환경
1	43232902-00000000	ABC-V1	1.CPU: IntelⓇ PentiumⓇ 4 or AMD x86 or AMDx86/64, 2 GHZ Processor 2.Memory: 2G 이상 (32bit), 4G 이상(64bit) 3.HDD: 80GB 이상	1.지원WAS : WebLogic, Web Sphere, Jeus, Tomcat, JBoss 2.지원플랫폼 -Server : Windows, AIX, Red Hat Enterprise Linux -Client : 인터넷 익스플로러 9.0 이상, 파이어폭스 3.0 이상, 구글 크롬 6.0 이상
2	43232902-00000000	ABC-V2	1.CPU: IntelⓇ PentiumⓇ 4 or AMD x86 or AMDx86/64, 2 GHZ Processor 2.Memory: 2G 이상 (32bit), 4G 이상(64bit) 3.HDD: 80GB 이상	1.지원WAS : WebLogic, Web Sphere, Jeus, Tomcat, JBoss 2.지원플랫폼 -Server : Windows, AIX, Red Hat Enterprise Linux -Client : 인터넷 익스플로러 9.0 이상, 파이어폭스 3.0 이상, 구글 크롬 6.0 이상

2.2 품질기준

작성 방법	○ 혁신제품에 해당하는 법정의무인증 또는 품질관리를 위한 시험항목 및 적용기준 작성 ○ 적용자재별 시험항목 및 적용기준이 다른 경우 각각 작성

<작성예시>

적용자재	시험항목	품질기준	시험방법
완제품 (전 모델)	GS인증	적합할 것	소프트웨어산업 진흥법

※ “제품은 상기 품질 기준을 포함, 규격서 에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질 인증의 시험 기준을 만족해야 한다. ” 의 문구를 꼭 기재

2.3 제품에 적용된 기술

작성 방법	○ 혁신제품 지정 당시 제출한 지식재산권(특허, 실용신안, NET, NEP, 녹색기술인증)의 인증번호, 명칭, 발급처 등을 작성 (비고란은 공란으로 둘 것)

<작성예시>

적용기술	인증(등록)번호	기술명(발명,고안명칭)	발행기관	비고
특허	제 10-1000000호	~~~한 기술	특허청
실용신안	제 20-1000001호	~~~한 기술	특허청

3. 구성, 재료

작성 방법	○ 제품 납품 시 제공되는 구성품의 종류, 수량 등을 기재 ○ 운영체제(OS), 개발언어 등의 정보 기재

<작성예시>

모델명	구분	종류	수량
ABC-V1	OS	Linux 기반 응용프로그램	1
	Java	JDK-1.8	1
	WAS	Apache Tomcat 9.0.1	1
	사용자 UI	웹 브라우저 (Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer)	1
	Database	PostgreSQL 9.6.15 DBMS	1
ABC-V2	OS	Linux 기반 응용프로그램	1
	Java	JDK-1.8	1
	WAS	Apache Tomcat 9.0.1	1
	사용자 UI	웹 브라우저 (Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer)	1
	Database	PostgreSQL 9.6.15 DBMS	1

4. 형태

4.1 전체사진

작성 방법	○ 규격별 소프트웨어의 사진 또는 구동이미지를 작성

<작성예시>

ABC-V1	ABC-V2

4.2 제품구조 (소프트웨어 구성 개념도)

작성 방법	○ 혁신제품의 기술적 제안요소를 반영하여 각 특징적인 구성부에 대한 구조 이미지 기입, 구동 설명 등을 상세하게 작성

<작성예시>

4.2.1 AI서버: 대화음성처리(STT), 대화음성생성(TTS) 등 AI 관련 시스템

4.2.2 AI게이트웨이서버(기관 콜센터 시스템/외부망) : AI서버와 데이터 중계

4.2.3 내부I/F전화 서버(기관 콜센터 시스템/내부망)

4.2.4 망연계서버(기관 콜센터 시스템)

5. 제조 및 가공 (소프트웨어 개발공정)

작성 방법	○ 제조공정에 관한 현장사진 또는 제조공정표 등을 활용하여 작성 ○ 제조 및 가공 상에 혁신기술이 적용되었다면, 어떻게 적용되었는지 세부적으로 작성할 것 ○ 직접생산확인기준(중기간 경쟁제품일 경우 중기부, 일반제품의 경우 조달청)에 부합되도록 작성할 것

<작성예시>

5.1 (요구 분석 단계) 기관의 상담전화 현황을 분석하는 단계이며, 상담원수 및 문의전화 건수를 파악하고, 전화상담 유형과 기관의 업무 현황을 파악하고, AI학습에 필요한 상담 녹취록, 업무 매뉴얼, 업무 분장표 등을 수집함

5.2 (시스템 명세 단계) 기관의 상담 시스템 환경을 분석하는 단계이며, 전화상담 운영 형태, 민원상담 컨택유형 및 운영 시스템 환경을 분석함

5.3 (설계 단계) 기관의 상담전화 현황 분석을 바탕으로 시스템을 설계하는 단계로, 내부 시스템에 내부망인 내부I/F 서버 및 SW, 외부망인 AI게이트웨이 서버 및 SW의 사양을 정의하고, 기관 내부 상담시스템(기간계, IVR, CTI, 녹취장비 등)과의 시스템 연계 방식을 설계하고, 외부 AI서버와의 연동방식을 정의함

5.4 (구현 단계) 기관에 적합한 AI상담 시나리오를 적용하는 단계이며, 전화상담 유형 및 업무 매뉴얼에 따라 AI상담 시나리오를 작성하고, 기관의 전문용어, 직원이름 및 조직명 등 고유명사 AI학습을 수행함

5.5 (테스트 단계) 기관의 상담전화에 AI상담을 적용하고 자연어 대화 인식정확도를 측정하는 단계이며, 상용서비스를 위한 자연어 대화 인식 정확도 수준을 설정하고, 작성된 시나리오에 따라 다양한 표현에 대한 대화 인식 정확도를 파악하여 상용서비스 전환여부를 판단함

5.6 (유지보수 단계) 기관의 AI상담 자연어 대화 인식정확도 개선 및 유지를 위한 단계이며, AI학습 등 운영 및 관리는 공급기관에서 수행하나, 수요기관은 새로운 제도 및 정책, 인사발령, 조직개편 등 기관의 변경 정보에 대해 관리자 콘솔에 등록하여 AI상담의 자연어 대화 인식정확도 수준을 지속유지 및 개선될 수 있도록 함

단계	설명	산출물	관리자
요구 분석	▪상담원수 및 문의전화 건수를 파악함 ▪문의전화 집중 시 통화대기 시간 파악함 ▪전화상담 유형(단순문의, 신청접수 등) 분석함 ▪전화상담 녹취록, 업무분장표, 업무매뉴얼 등 AI학습을 위한 정보 수집	▪상담유형 분석 및 요구사항 파악	Biz팀 제품팀
시스템 명세	▪전화상담 운영 형태(콜센터 유무) 파악함 ▪민원상담 컨택유형(전화,홈페이지) 분석함 ▪기관의 시스템 환경을 분석함 (기간계, 교환기, IVR장비, 녹취장비, CTI 등)	▪기관의 시스템 명세서	제품팀
설계	▪상담문의 전화 건수에 따른 HW장비 사양 및 설치대수를 정의함 ▪문의전화 건수를 감안한 적정 AI에이전트(채널회선)를 정의함 ▪기관 내부 시스템을 내부망와 외부망으로 분리한 보안 안전성을 설계함 ▪기관 내 외부망과 AI서버 연동설계 ▪기관 내 내부망과 기관의 상담시스템과의 연동방식을 설계함 ▪AI상담 결과 정보 저장 및 각 연동 시스템과의 전송방식을 정의함	▪시스템 연동 설계서	제품팀 개발팀
구현	▪전화상담 유형 및 업무 매뉴얼 등에 따라 AI 상담 시나리오를 작성함 ▪기관의 전문용어, 직원이름, 조직명 등 고유명사에 대한 AI학습을 수행함	▪AI상담 시나리오	개발팀 AI팀
테스트	▪상용서비스 제공을 위한 자연어 대화 인식정확도 수준을 설정함 ▪AI상담 시나리오에 따라 다양한 대화 표현방식의 인식정확도를 분석함 ▪미 인식 대화 발생 시 원인파악 및 AI학습 반영	▪시험절차서 ▪시험 결과서	제품팀 AI팀
유지 보수	▪일체의 AI학습 등 운영 및 관리는 공급기관에서 수행함 ▪공급기관은 상시 모니터링을 통해 새로운 대화 표현에 따른 미 인식 발생시 AI학습 수행 ▪AI상담 시나리오 수정 및 변경 등 최적화 ▪수요기관은 새로운 제도 및 정책, 인사이동, 조직변경 등 변경 정보에 대해 상시 관리자 콜솔에 등록함	▪관리자콘솔 ▪AI상담 통계 데이터 지원	Biz팀 AI팀

[개발 공정도]

6. 기능 및 성능

6.1 기능

작성 방법	○ 혁신제품 제안 시 제출했던 지식재산권의 기술 범위 내에서 기존제품 대비 우수한 기능을 충실하게 기재하되, 표현의 직관적 효율성을 향상시키기 위해 기능구현 도면을 첨부하거나 기능원리를 도식화하여 작성

<작성예시>

6.1.1 특허 제10-1000000호, “~~한 기술의 소프트웨어”

1) 관리 대상 전화로 걸려온 고객의 요구에 따라 해당 업무 담당자에게 전화를 연결하거나 등록된 문의(건물 위치 등)에 대해 자동 응답을 제공하는 기능

2) 업무 담당자의 정보(이름, 전화번호, 직급, 부서, 담당업무 키워드 등)를 등록하여 새로운 담당자를 추가, 수정, 삭제하고 음성 데이터로 처리하는 기능

3) 고객에게 제공되는 안내 멘트(인사말, 통화 확인, 통화 종료 등)를 수정, 저장하고 미리 듣기하는 기능

6.1.2 실용신안 제20-1000000호, “~~한 기술의 소프트웨어”

1) 고객 통화연결 결과(시간대별, 부서별, 전화응대 내역별 처리건수 등)의 통계를 대시보드로 제공하는 기능

2) 고객 응대 이력(일시, 사용자 발화 내용, 응답 내용 등)을 조건에 맞게 조회하고 녹음파일을 재생하거나 다운로드 하는 기능

3) 로그인 사용자 비밀번호를 변경하는 기능

6.2 성능 및 시험방법

작성 방법	○ 제품의 핵심 성능, 품질, 사용상 안전성과 관련된 시험항목, 품질기준, 시험방법에 대해 상세하게 작성하고, 절차가 복잡하고 세부적인 묘사가 필요한 경우 별도의 그림(시험도, 검사도 등)으로 작성 가능

<작성예시>

적용자재	시험항목	품질기준	시험방법
완제품 (전 모델)	GS인증	적합할 것	소프트웨어산업 진흥법

7. 하자 보증

작성 방법	○ 무상하자보증 기간은 1년 이상으로 작성할 것 ○ 무상하자보증 서비스에 대한 상세 내역을 기재할 것

<작성예시>

구매 후 1년간 아래와 같이 무상하자보수 서비스를 제공합니다.

무상하자보수 내용			설 명
항목	세부항목	지원범위
기술 지원	장애발생 후 복구(응답시간)	4시간이내 (상호협의후 정함)	- 시스템 장애 시 대응 시간, 장애 처리 절차 등
	정기점검	방문 (월또는분기,반기) ※구매자↔공급자간 상호협의후 정함	- 시스템의 장애를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 지원하는 정기점검, 정기성능 조율 서비스 - 제품의 점검 및 유지관리 이력관리, 시스템 사용자 관리지원 - 유지관리 작업 보고서 작성, 시스템 운영 보고서 작성
	일상지원	전화,e-mail	- 콜센터 운영, 사이트운영, 전화/email 등을 통한 장애접수, 질의응답
	이전 설치	이전 1회	- 제품의 이전설치 지원
제품 지원	업데이트 및 패치	원격지원	- 기존 SW 제품의 기능을 보완 및 새로운 기술의 적용이나 운영체제의 변화 등으로 발생하는 불일치 조정
	마이너 업그레이드	방문지원	- 기존 SW 제품을 향상시키기 위하여 새로운 버전으로 교체하는 서비스(2.0→2.1, 버전의 소수점 변화)
교육 지원	운영자 교육	1회	- 제품 운영을 위한 운영자 교육
	사용자 교육	1회	- 제품 사용을 위한 사용자 교육

8. 포장 및 표시

8.1 포장

작성 방법	○ 제품이 성능, 품질, 내구성 등에 문제가 발생되지 않도록 포장 재질, 사용량, 세부적인 포장방법 등을 명시

<작성예시>

SW가 탑재된 CD를 넣을 수 있는 CD케이스

8.2 표시

작성 방법	○ 표시사항, 표시장소, 표시방법 등을 충실히 작성 ○ 표시사항이 법정의무대상일 경우 해당 법률에 따름

<작성예시>

CD 케이스에 다음 각 항을 표시하여야 한다.

1) 제품이미지

2) 모댈명

3) 회사명

4) 원산지

5) A/S 연락처

6) 제조연월

9. 적용 자료

작성 방법	○ 제품규격서를 작성하면서 인용되는 자료를 누락하지 않고 모두 기재 ○ 인용규격은 최신버전으로 적용하고, 혹시 인용규격이 통·폐합되어 사용할 수 없는 규격일 경우 작성을 금할 것 ○ 작성 시에는 1) 제품에 적용된 기술(특허, 실용신안, NEP, NET), 2) 법정의무인증, 3) 단체표준의 순으로 작성

<작성예시>

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

9.1 특허 10-0000000 ~ 동작 방법

9.2 실용신안 20-0000000 ~한 알고리즘

9.3 소프트웨어산업 진흥법

【별지 제 4호 서식】신청기업 서약서

신 청 기 업  서 약 서

본 신청기업은 『혁신제품 공공성평가』에 제출한 모든 서류가 관계법령과 규정에 따라 입증할 수 있도록 작성되었음을 확인합니다.

기획재정부·조달청은 신청기업이 제출한 서류의 내용이 허위 사실로 확인될 경우, 혁신제품 채택을 취소할 수 있으며 신청기업의 귀책사유로 발생한 피해는 관계법령에 따라 손해 배상을 청구할 수 있음을 확인합니다.

본 신청기업은『혁신제품 공공성평가』와 관련된 기획재정부·조달청 심의 결과에 대해 수용할 것을 서약합니다.

* 제출된 서류의 내용은 변경할 수 없으며, 제출된 서류는 반환하지 않음을 확인합니다.

* 제출된 서류의 내용이 상이할 경우 관련규정과 기획재정부·조달청 해석에 따름을 확인합니다.

년         월        일

법인(기업)명                     (인)

기획재정부장관·조달청장 귀하

■ [별지 제5호서식]

협업 승인 신청서

협업 추진기업 (신청기업)		기 업 명				법인등록번호
						사업자등록번호
		주 소
		홈페이지
		대표자명
총괄책임자		성 명				전 화
		소속/직위				F A X
협업제품명
협 업 기 간
		기 업 명		대표자	전 화		메일주소
참 여 기 업
협업 승인을 받기 위해 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인: (서명 또는 인) 조달청장 귀하
첨부서류	1. [별지 제5호의 1서식] 양식의 협업체 구성현황 1부 2. 참여기업의 공장등록증, 입찰참가자격등록증 각 1부 3. 협업 추진기업과 참여기업의 권리, 의무와 사업운영방안에 대해 각 기업의 장이 확인한 협업계약서 1부

■ [별지 제5호의1서식]

협업체 구성 현황

구 분			추진기업	참여기업
기 업 명
대 표 자
업 종
위치 (본사 및 분사)
설 립 년 월 일
자산 및 자본 (백만원)
상 시 인 력(명)
전년도 매출액 (백만원)
부 채 비 율(%)
자기자본비율(%)
연락처	전화
	FAX
	주 소
	전자우편 (E-mail)
	실무 책임자	성명
		소속