	보도자료

보도시점	배포즉시	배포	2023. 11. 30.(목)

우수제품 지정···기업 성장의 발판으로

69개 신규 우수조달물품 지정 기업 현장 간담회, 기업 지원 방안 모색

조달청은 30일 기술력과 품질을 인정받아 신규 우수조달물품으로 지정받은 기업을 대상으로 현장 간담회를 개최했다.

간담회에서는 우수제품 지정기업들이 현장에서 겪고 있는 어려움과 건의 사항을 공유한 뒤, 기업이 실질적이고 내실 있게 성장할 수 있도록 우수제품 제도를 통한 규제개선과 기업 지원 방안을 함께 모색해 나가기로 했다.

조달청은 이번 우수제품 지정심사에서 지속적 기술개발을 유도하기 위해 기술 위주로 기술·품질 평가항목을 개선하여 기술력과 경쟁력을 갖춘 강소 벤처기업을 우수 조달기업으로 선정했다.

우수제품으로 처음 지정된 기업의 제품은 28개로 전체 69개 중 41%를 차지한 가운데 (‘20) 35.4% → (’21) 40.2% → (‘22) 41.4% → (‘23) 44.8%로 신규 기업의 우수제품 시장 진출 비중이 매년 증가한 것으로 조사됐다.

김윤상 청장은 “우리 중소기업들이 기술혁신을 위해 꾸준히 노력한다면 우리나라 산업경쟁력을 한층 높일 수 있다”며 “앞으로도 조달청은 진입장벽 완화, 절차간소화 등 기업 지원을 통해 보다 많은 중소·벤처기업들이 공공조달시장을 토대로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

담당 부서	기술서비스국	책임자	과 장	김은라	(042-724-7281)
	우수제품구매과	담당자	사무관	설명수	(042-724-7295)

참고1		‘23년 3회차 우수조달물품 지정 현황

□ 제3회 우수조달물품 지정 결과

ㅇ 287개 제품 중 69개 제품 심사 통과, 통과율 24.3%

- 분야별: (전기전자) 13개, (정보통신) 15개, (지능정보) 1개, (화학섬유) 1개, (과기의료) 1개, (건설환경) 14개, (기계장치) 13개,  (사무기기) 11개

- 심사횟수별: (1회) 22개, (2회) 23개, (3회) 16개, (4회) 8개

※ 2023년 전회 차 지정제품 수 및 통과율 : 294개 중 48개, 16.3%

□ 지정제품 기업 현황

ㅇ 창업․벤처기업 47개(68.1%), G-PASS 기업 28개(40.6%)

여성․장애인기업 15개(21.7%)

ㅇ 신규진입 28개(40.6%)

※ 2023년 전회 차 신규진입 23개(48%)

□ 지정제품 목록

No.	사진	업체명 (지역)	우수제품명	제품구분	기대효과	신규 진입
1		레이져라이팅 주식회사 (경기)	수명향상 기술을 적용한 엘이디조명	일반제품 (전기전자)	정전력 전원공급장치의 특허기술로 수명을 향상시켰으며 질화알루미늄 방열도료를 사용하여 광효율 및 내구성, 내후성 및 수명 향상
2		주식회사 아이엘사이언스 (충남)	UV경화 기술이 적용된 실리콘 광학렌즈 LED 가로등 및 보안등기구	일반제품 (전기전자)	실리콘 소재를 적용하여 내구성을 강화하고 광속 및 광효율을 향상 시켰으며 플라스틱 유리계열 적용을 위한 UV 경화 파장 선정 및 시스템을 구축
3		주식회사 삼화테크 (울산)	알루미늄실리케이트 방열분체도료 기술을 적용한 열전도도 및 열방사 효과가 우수한 LED 등기구	일반제품 (전기전자)	알루미늄 실리케이트를 이용한 방열성 분체도료를 사용하여 LED PKG 과열을 방지하고 친환경 도료를 이용하여 인체에 무해하고 탄소 소재를 배제하여 공정의 효율성을 향상	√
4		주식회사 파인테크닉스 (경기)	발광다이오드 모듈 기술이 적용 된 LED 조명기기	일반제품 (전기전자)	발광다이오드 기술이 적용된 모듈을 사용하여 LED 조명의 광특성 한계를 개선하여 안정적이고 균일한 광특성을 구현하며 발광 다이오드를 재활용하여 구성이 가능하므로 친환경적인 제품
5		(주)동방데이타테크놀러지 (서울)	고속 이중화 자동절환 원격제어 기술을 이용하여 중단 없는 영상표출이 가능한 LED 전광판	일반제품 (전기전자)	여러 종류의 센서(온도, 습도, CDS 센서) 모니터링을 통해 전광판 시스템의 현재 상태를 실시간으로 확인하고 시스템 제어가 가능한 전광판
6		주식회사 대은계전 (제주)	자가진단과 데이터백업이 가능한 수처리 감시제어시스템	일반제품 (전기전자)	별도의 특수장비 없이 수처리 감시제어시스템과 계측기, 동력설비의 상태를 진단하고 감시하여 장기적이고 안정적인 시스템 운용이 가능한 수처리 감시제어시스템
7		주식회사 제이솔루션 (부산)	전원 접속 모듈이 적용된 투명필름 연성 디스플레이 패널 시스템	일반제품 (전기전자)	고투명 RGB 풀컬러 디스플레이로 간편한 설치, 간편한 연결을 제공하는 카트리지를 적용하였으며 휨이 가능한 투명 LED 디스플레이를 사용하여 곡면 설치가 가능한 제품	√
8		두용전기 (경기)	탄성력 기술을 적용한 혁신 콘센트	일반제품 (전기전자)	칼받이 단자 KS 규격에 육각형 구조 기술을 적용하여 탄성력을 확보하는 콘센트 단자로 안전커버가 구비되어 2중으로 감전을 보호하며 콘센트 내부 먼지 축적을 방지하여 화재를 예방하는 제품
9		주식회사 라온테크 (강원)	매연저감 및 통합 모니터링이 가능한 디젤 발전기	일반제품 (전기전자)	2단에 걸친 싸이클론 원심분리로 저온상태에서도 매연 및 조대입자를 사전에 포집하고 메탈 세라믹 혼합 필터를 적용하여 변압기 출력 안정성을 확보하였음
10		(주)금경라이팅 (부산)	격자구조를 갖는 히트싱크형 PCB가 적용된 바닥형 보행신호등	일반제품 (전기전자)	방열성이 높은 격자구조 히트싱크형 PCB를 이용하여 발생하는 열을 빠르고 효율적으로 방출하여 바닥형 보행신호등의 내구성을 강화하여 안정성을 확보
11		주식회사 아콘텍 (서울)	슬림형 스마트 아크차단기	혁신제품 (전기전자)	기존 전기 안정장치인 누전차단기가 감지하지 못하는 전기스파크를 감지하고 즉시 전원을 차단하여 전기화재를 획기적으로 예방이 가능한 제품	√
12		비케이시 (전북)	AC 직결형 옥외용 LED 조명	혁신제품 (전기전자)	별도 전원부(SMPS)가 필요없는 전원부 일체형 LED 모듈로 구성된 가로 등기구로 원격제어가 가능하여 스마트 시티 구현에 적합한 옥외용 LED 조명	√
13		주식회사 제이텍워터 (부산)	차아염소산나트륨 농도 실시간 측정 감시반	혁신제품 (전기전자)	정수 등의 소독에 사용되는 현장 발생 차아염소산나트륨 또는 화학공장에 사용되는 염소계 소독제 용역의 농도 변화를 측정하는 장치로 부산물 발생량 예측 및 억제로 수질환경 개선 측면에 도움
14		주식회사 씨엘모빌리티 (대구)	모블 ver1	SW제품 (정보통신)	공급자 중심이 아닌 수요자 중심으로 다수의 다양한 형태(버스, 택시, 자율주행, 화물)의 탑승수요에 실시간으로 최적의 차량을 배차 가능하며 탑승수요 빅데이터를 기반으로 기존의 대중교통과 수요대응 교통수단의 운행효율 분석 가능
15		주식회사 리안 (부산)	인공지능 조류충돌방지시스템 ver 1.0	SW제품 (정보통신)	조류가 접근하는것을 확인하여 조류 충돌 회피를 위한 단계별 위협소리발생 기능을 탑재하였으며 AI기반으로 접근하는 조류의 종류를 명확하게 검지하여 천연기념물 등 보호종이 접근하는 경우 소리알람으로 충돌을 방지하는 제품	√
16		주식회사 크리플 (경기)	인지기능 향상 멀티미디어 학습시스템	일반제품 (정보통신)	고화질 디스플레이의 간편한 터치로 누구나 쉽게 사용이 가능하며, 게임형식으로 운용되는 학습시스템으로 인지기능 및 창의사고력 증진에 도움이 되는 제품으로 시니어 30종, 키즈 48종의 수준별 평가콘텐츠 개발 및 제공하고 다양한 조합의 콘텐츠로 확장성 및 활용성이 높음	√
17		옵티시스 주식회사 (경기)	스마트 멀티스크린 비디오 월 컨트롤러 시스템	일반제품 (정보통신)	각각의 포트별로 장애를 자동으로 감지하여 장애가 발생한 포트의 장치만 32초 이내에 자동 복구가 가능하며 선택적으로 필요한 신호만 출력이 가능하여 고가의 Pro AV 장비를 대체할 수 있고 키보드, 비디오, 마우스 등을 실시간으로 원격 제어가 가능	√
18		㈜케이 스마트피아 (대구)	동파예지 및 누수탐지가 가능한 원격자동검침시스템	일반제품 (정보통신)	설치된 각 디지털수도미터에서 검침된 물 사용량과 함께 단말기에 내장된 온도 센서를 통해 상수도 보호통(보호 용기) 내부의 온도를 측정□분석함으로써 동파를 예지. 예방 가능하고 계량기 상태 데이터 전송을 통해 누수 분석 기능 제공하고 현장방문 없이 단말기 펌웨어 업데이트 기능 제공	√
19		주식회사 지브이코리아 (경기)	인공지능모델을 이용한 자율음향조율기술이 적용된 방송시스템	일반제품 (정보통신)	인공지능 모델을 이용한 음향 조율이 가능하여 제품이 설치되는 공간의 잔향시간(Reverberation Time) 분석을 통하여 최적의 음질로 음향을 자율조절 할 수 있는 제품으로 전문 엔지니어가 음향 조율을 하는 비용과 시간을 절감할 수 있음
20		동양이앤아이 주식회사 (강원)	상황실 유무선 콜 통합 이중화 녹취장치	일반제품 (정보통신)	단일녹취장비에 음성신호를 이중 디지털 데이터로 변환 후 주서버/예비서버에 각각 저장하여 데이터를 안전하게 보관할 수 있으며 핵심모듈을 착탈식으로 설계하여 유지보수에 유리하며 실시간 녹취 데이터 오류 검출 엔진을 적용하여 실시간으로 불량 녹취파일 검출이 가능	√
21		주식회사 싸인텔레콤 (서울)	불량 모듈 회피 알고리즘을 적용한 버스 및 차량 정보 안내 전광판	일반제품 (정보통신)	표출 불량 발생 시 별도의 운영자 조작 없이 디스플레이부 모듈의 불량 영역을 검출하고 자동으로 회피하여 최선의 표출상태를 유지하여 유지보수인력이 도착하기전까지 공백없이 정보전달이 가능한 제품
22		렉스젠 주식회사 (경기)	동일 객체 판단 기술이 탑재된 영상분석시스템	일반제품 (정보통신)	객체의 이동성 정보를 추출하여 이를 기반으로 객체의 출현이 예측되는 지점의 카메라를 선별하고 고해상도 전환 분석 기술 적용에 따른 세분화된 정밀 속성값의 검출을 통해 정확한 재식별 기술이 탑재된 영상분석시스템
23		이노뎁(주) (서울)	압축영상의 신택스 정보를 이용하여 객체 분류 및 이벤트 감지가 가능한 영상감시장치	일반제품 (정보통신)	압축된 CCTV영상을 디코딩 하지 않고 영상의 신택스 정보를 활용하여 영상 내의 이동객체 영역을 추출하여 그 이동객체 영역을 모션백터 패턴을 신층신경망에 학습시킨 후에 객체를 분류하고 사전에 설정된 영역으로 객체가 침범하는 것 등을 감지하는 시스템으로 기존 지능형 시스템에 비해 처리 용량에 있어 혁신적인 제품
24		주식회사 엔슨소프트 (경북)	차량 고유정보 분석을 포함하는 임베디드 차량번호 판독 시스템	일반제품 (정보통신)	도로방범, 생활방범, 무인교통감시, 하이패스, 출입통제(주차관제) 등 다양한 분야에 적용 가능한 차량번호 인식 시스템으로 차량번호 및 고유정보(제조사 · 모델명 · 번호판의 종류 · 속도 등) 제공을 통해 범죄 사각지대 개선 및 이상차량 검거의 골든타임 확보가 가능하며영상분석 제어기가 필요 없는 A제품으로 설치 및 유지보수의 편의성 제공	√
25		주식회사 케이티앤씨 (서울)	홍채인식 범위 확장으로 원거리 인증이 가능한 최상위 보안등급 홍채인식장치	일반제품 (정보통신)	일정 거리 이내로 근접하는 사람의 얼굴을 검출하고 얼굴의 특징을 추출한 후 사용자가 홍채인식단말기에서 40~100cm 범위 내에서 고화질의 홍채 이미지를 촬상하고 인증하여 출입문을 제어가 가능하며 상하 50도의 자동 틸트 기능 적용으로 145cm에서 210cm까지 신장을 가진 사람들은 자세를 낮추거나 높일 필요 없이 홍채인식단말기를 바라보기만 하면 되는 사용의 편리성 확보함	√
26		세이프인 (경기)	가상 소화기 기반 화재교육 시스템	혁신제품 (정보통신)	소방교육 및 심폐소생술 훈련을 실시하는데 적합한 훈련 체험 시스템으로 실내/실외에서 신속히 설치하여 재미있게 비대면 훈련 실시 가능하며 소화기 체험시스템은 분말 대신 전자장치를 장착하여 안전핀 제거부터 소화훈련까지 깨끗하게 훈련 가능한 제품
27		주식회사 아이티에스 뱅크 (경기)	보행자 친화형 스마트 교통알리미	혁신제품 (정보통신)	IoT무선연계통신결합으로 주변환경과 도로교통상황을 지능적으로 인지하여 통행자(보행자, 운전자) 모두에게 상호알림으로 교통사고 방지효과를 증대하고 있으며 주변환경 친화적 센서감응식 맞춤형 시각과 청각 신호출력으로 주변거주자의 반복적 불빛과 경고음 불편최소화	√
28		이노뎁㈜ (서울)	랜덤액세서블 P-프레임에 기초한 압축영상 기반 디코딩 없이 영상분석이 가능한 영상감시장치	혁신제품 (정보통신)	CCTV 영상에서 영상 내 이동객체 정보 추출시 기존의 전체 영상을 분석하는 방법과 달리 모션벡터 값 추출방식에 기초하여 최소한의 연산으로 영상채널을 분석하도록 한 영상감시 시스템
29		유콘시스템주식회사 (대전)	철도시설점검 무인비행장치	성장유망 (지능정보)	점검대상 철도시설물에 대한 3차원 비행경로 생성 및 자동 이착륙 및 점검 비행 수행하며 교량 하부 등 점검 시 GPS가 끊기는 위성항법 취약구간에서 안정적 비행이 가능한 제품으로 높은 위치 정확도를 확보하였고, 이를 통해 촬영된 이미지에 정확한 위치정보를 담아 정확한 손상위치 식별이 가능	√
30		㈜애드포휴 (경기)	광고물부착방지물	일반제품 (화학섬유)	특수코팅(상도)은 광고물 부착방지 및 오염물질 닦임 성능이 우수하며, 특히 제품 설치 후 일정 시간 경과 시 내구성이 뛰어난 광고물 부착방지물로 청테이프에 대한 초기 부착방지 효과가 우수하며, 설치후에도 부착방지 기능에 대한 내구성이 뛰어나고 오염물 제거 기능도 훌륭함	√
31		(주)씨에이치씨 바이오텍 (대전)	자동 공기순환조절형 생물안전작업대	일반제품 (과기의료)	자체 개발한 열선유속센서가 실시간으로 장비의 풍속을 측정하며, 이상 발생 시, 즉각 이를 감지하여 팬의 회전속도를 제어하고 실험 중 감염 사고의 원인이 되는 제품의 이상을 신속하고 정확하게 감지함으로, 연구원과 실험체, 연구 환경을 보호가 가능	√
32		(주)광성이엔지 (충북)	분말3층 에코세라폭시골드 도장강관	일반제품 (건설환경)	무용제 타입의 친환경도료 도장으로 환경호르몬 물질 및 독성물질 등 유해물질 미검출로 인한 지하수 및 토양오염방지 효과 강관 내부 표면처리 상태 최적화를 통한 내구성 향상으로 사용수명 연장 및 유해물질 발생 예방	√
33		주식회사 태성스틸 (충북)	확관부 저온인성이 강화된 PE3층 피복강관	일반제품 (건설환경)	상수도관로 파손에 따른 지반침하, 싱크홀 등 위험발생 요소를 제거하여 안전성 확보하여 사회적 손실비용 절감 가능하며, 환경친화적인 도료를 적용하여 위생 안전성과 내구성 향상
34		푸른나래(주) (경기)	3중구조 중공충진벽관	일반제품 (건설환경)	환경친화적인 도료를 적용하여 위생 안전성과 내구성 및 충격 저항성 우수하며, 상수도관로 파손에 따른 지반침하, 싱크홀 등 위험발생 요소 제거로 안전성 확보하여 사회적 손실비용 절감 가능 중공충진층은 PE 재활용 원료를 사용하므로 환경보호 및 원자재 비용 절감
35		㈜에코 그라운드 (전북)	이종 소재 융합 기술 개발 통한 탄성 회복력과 플레이 유지 성능 강화 인조잔디 시스템	일반제품 (건설환경)	이종(폴리아미드, 폴리에틸렌)의 원료를 안정적으로 혼합, 균일하게 분포하여 각각의 원료의 장점이 결합되어 안정적인 물성 규현을 통한 인조잔디의 품질 신뢰성 확보 피부친화성을 유지하면서, 탄성회복력과 내구성과 같은 인조잔디 파일사 물성 향상을 통해 안정적으로 플레이 성능 유지되어 사용자 이용 환경성 향상	√
36		키그린(주) (경기)	다중아치구조 상하부 적용으로 함몰방지와 보행자 안전을 개선한 잔디보호매트	일반제품 (건설환경)	연질의 돔 형태로 하중 발생시 탄성 발생하여 반영구적 함몰방지 기능과 지지면적 확장에 의한 함몰 억제 및 고정력 향상으로 우수한 잔디 생육환경 조성 매트간 5mm 간격 유지로 열팽창 신축에 의한 매트 들뜸 방지와 지면에 밀착된 리브로 인해 발걸림 안전사고 예방되어 민원 발생 최소화
37		주식회사 디자인랜드 (경북)	뒤틀림 방지를 향상시킨 목재데크	일반제품 (건설환경)	기존 피스, 클립 시공의 가장 문제점인 목재데크의 뒤틀림·들림의 문제를 완벽히 해소하여 보행자 부상 발생 제거 및 보행환경 개선 목재난간 현장설치가 아닌 공장 제작으로 다수의 민원 발생을 예방하고 환경훼손과 오염 방지
38		주식회사 그린웍스 (경기)	금속물질과 유기물질의 조성배합으로 자외선반사 패턴을 형성한 조류충돌방지 필름	일반제품 (건설환경)	자외선 반사 패턴이 대비를 이루어 자외선에 민감하게 반응하는 조류의 특성으로 인해 조류 충돌 방지 효과 극대화하여 야생조류의 충돌 및 폐사 문제 해결 가능 유리 파손을 지연시키고 파손시 유리의 비산으로 인한 2차 사고 예방	√
39		(주)서현하이텍 (경기)	탄소섬유보강 기술을 적용한 고내구성 폴리우레아 도막방수재	일반제품 (건설환경)	경화제에 포함된 탄소 섬유를 분쇄하여 단섬유화시킨 카본 밀드 파이버와 점토입자, 몬모릴로나이트를 첨가하여 분산성 개선을 통해 표면열화 진행에 의한 부착력 약화현상인 들뜸현상 및 균열발생 방지, 장기내구성을 확보하기 위해 내열성, 촉진내후성, 내오존성, 동결융해 저항성 등 향상으로 관리비용 감소	√
40		주식회사 새론테크 (부산)	고강도 접착기술 적용으로 부착강도가 우수한 폴리우레아 방수재	일반제품 (건설환경)	산화 방지 및 자외선 안정화 기능이 부가된 상부 시트에 섬유 보강층과 하부 시트의 일체형 복합 구성으로 이루어진 삼중 적층 구조로서 강도와 내구성 향상 뛰어난 내후성, 내구성으로 장기 수명주기 확보, 유지보수 비용 절감과 시트 손상 시 간단한 보수가 가능하여 유지관리 비용 절감
41		주식회사 피엘테크코리아 (경기)	3중 구조 합성고분자계 방수시트	일반제품 (건설환경)	산화 방지 및 자외선 안정화 기능이 부가된 상부 시트에 섬유 보강층과 하부 시트의 일체형 복합 구성으로 이루어진 삼중 적층 구조로서 강도와 내구성 향상 콘크리트의 미세한 크랙, 균열 등의 발생 시에도 영향을 받지 않는 노출형 절연공법으로서 안정적인 방수층 유지로 인해 관리 비용 절감
42		주식회사 대명콘스텍 (충북)	친환경 무기질 도막 방수재	일반제품 (건설환경)	논슬립 성능 및 내구성 등 물성 향상으로 안전확보 및 내구연한이 증가되고, 단방향 통기성과 습식시공으로 수처리 시설 유지관리비용 감소와 준불연등급 난연성능으로 화재발생시 유해가스 발생이 없고 불이 번지지 않아 인명 및 재산피해 감소
43		주식회사 효진산업 (경북)	녹화 매트리스형 돌망태	일반제품 (건설환경)	채움매트 적용으로 토사층 유실을 방지하고 국부적인 침하 현상 발생 방지하고, 식생매트의 보습층과 패각분말 적용으로 초기 발아 촉진하여 비용절감 효과	√
44		주식회사 건기 (경기)	열교차단장치 보를 구비한 지붕 태양광 발전(BIPV) 시스템	성장유망 (건설환경)	표준화된 규격 단열재를 절단하지 않고 시공이 가능하여 현장 폐기물을 최소화하며 시공의 편의성을 확보하였고, 단열재간 밀착시공과 기밀성 확보가 가능해져 누기 및 침기에 의한 건축물 냉․난방설비의 에너지사용량을 줄일 수 있음	√
45		(주)오에이티엠엔씨 (서울)	SMP(상온 비산먼지 저감 포장재)	혁신제품 (건설환경)	열을 이용한 골재 가열이나 혼합이 이루어지지 않는 상온 혼합물 현장설치 방식으로 CO₂, 유해가스의 발생 저감 및 기존 포장을 절삭할 필요가 없어 기존 재포장 방식에서 발생하는 비산먼지 발생 저감 등으로 쾌적한 도로환경 조성	√
46		두리시스템 (경기)	쿨링&클린로드 시스템	일반제품 (기계장치)	물 분사시에만 노즐이 열리고정지 시에는 자동으로 폐쇄함으로써 이물질 유입에 의한 노즐의 막힘 현상 방지하고360도 전방위를 고르게 살수가 가능함으로서 살수 사각 지대가 없고 살수량 등 효율이 향상됨
47		주식회사 에스에이엔지니어링 (대전)	하이브리드 에어포일 스러스트 베어링 기술을 적용한 터보블로워	일반제품 (기계장치)	하이브리드 에어포일 스러스트 베어링을 적용하여 축방향 지지능력 향상 및 압축공기 누설 방지 효과가 있으며 급격한 부하변동에도 트립이나 시스템의 정지 없이 모터를 가동할 수 있어 안정적인 성능을 확보	√
48		주식회사 부-스타 (충북)	메탈 화이버(Metal Fiber) 가스버너의 표면 연소 시스템을 적용한 친환경 고효율 보일러	일반제품 (기계장치)	예혼합 메탈화이버 표면 연소 기술을 적용하여 배출되는 질소산화물의 농도를 8ppm 이하로 유지할 수 있어 친환경적인 제품으로특수 전열관을 사용하여 전열면적 대비 열 흡수량을 향상시켜 기존제품 대비 설치면적 감소 및 효율 증진
49		주식회사 유천엔지니어링 (인천)	다공성 가압 전단 롤러 및 고압벨트 유닛을 적용한 벨트프레스	일반제품 (기계장치)	3단계 다공성 롤러 탈수 기술을 적용하여 고형물 처리량 및 회수율을 증가시켜 제품효율을 향상시키고상부에 가변장력조절 가압전단 롤러 및 고압벨트 이탈 방지 장치를 적용하여 하부 처짐 문제를 방지	√
50		쟈스텍 주식회사 (경기)	공연장용 방화막 구동부 및 속도제어시스템(유압 브레이크시스템) 무대장치	일반제품 (기계장치)	공연장 전원이 차단된 상태에서도 유압 제어기술을 통하여 자유낙하를 통하여 비상폐쇄가 가능하며 공연장에서 원하는 위치에 전용 컨트롤러를 설치할 수 있어 임의의 장소에서 방화장치를 가동할 수 있음	√
51		주식회사 포원솔루션그룹 (경기)	멀티모드 창호일체형 열회수 환기장치	일반제품 (기계장치)	무덕트형 환기장치를 사용하여 시공비 절감 및 덕트 내부 오염 문제 방지가 가능하고 스마트 제어 시스템을 적용하여 폐열 회수, 공기청정, 에너지 절감 , 결로 방지 기능 등 다양한 기능 보유	√
52		주식회사 서번 (부산)	실내공기 안전성과 에너지 절감기능을 구비한 공기조화기	일반제품 (기계장치)	로터 열교환기 회전수 제어 기술을 적용하여 최적 가동 회전수를 유지함으로써 코일 및 냉난방 열원 장비의 수명을 증가시키고 항균성이 우수한 특수 자재를 사용하여 필터를 구성하고 필터 홀딩 프레임의 구조를 개선하여 오염 물질의 누설을 방지할 수 있으며 청소 및 유지 관리가 편리
53		(주)이피아 (충남)	양방향 듀얼팬 섹션구조의 더블유로형 공기순환기	일반제품 (기계장치)	양방향 듀얼팬 구조기술을 적용하여 최소 소비전력으로 정격풍량의 출력을 낼 수 있어 제품의 효율 향상 모터에 환형커플링 끼움결합기술을 적용하여 제품의 가동시 발생하는 소음의 저감이 가능
54		주식회사 우리기술 (경북)	ECIP 기술을 적용한 슬러지 계면측정기기	일반제품 (기계장치)	수중 음파 탐지기술을 이용하여 슬러지의 상태를 컬러 및 화상으로 확인이 가능하여 계측 장소의 슬러지 상태를 자세하게 확인할 수 있으며 디펜스 제거 기술을 적용하여 구조물의 형태와 상관없이 계면측정이 가능
55		(주)지앤지테크놀러지 (인천)	고심도 지중열교환기를 구성한 지열 냉난방 시스템	일반제품 (기계장치)	고심도 4관식 구성으로 지중 열교환면적을 140% 증가시켜 열교환용량 등 제품의 효율을 향상시키고 일반제품 대비 지중 온도 상승폭이 낮아 열교환 효율이 높아 장시간 운전시에도 안정적인 시스템 운전이 가능
56		하나산업 (경기)	확장형 스크린을 구비한 제진기	일반제품 (기계장치)	절곡형 내측 확장 레이크를 적용하여 레이크의 인양용량 및 인양효율을 증대하고 레이크의 에이프런 구간을 배제하여 협잡물 끼임으로 인한 레이크 및 제진기 파손 문제를 방지	√
57		한국환경기계 (주) (부산)	소화효율 증대에 기여하는 협잡물처리기	혁신제품 (기계장치)	로터리 스크린, 사이클론 장치를 활용하여 협잡물의 여과 성능을 향상시키고 후단공정의 효율을 최적화하였으며 스크류프레스 및 원심탈수기를 이용하여 여과 탈수 효율을 향상시켜 협잡물의 함수율 감소 등 수처리 효율 향상
58		주식회사 대우가구 (충북)	책장	일반제품 (사무기기)	선반 바닥에 굴곡을 주어 구조적인 강도를 개선하고 하부에 구멍을 형성하여 통기성 개선 및 오염 방지을 방지하고 지진이나 충격 발생 시 기울어지거나 전도하는 것을 최소화하여 안전 사고를 예방
59		(주)포머스 (경북)	접이식의자	일반제품 (사무기기)	사용자의 움직임 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 전후 방향 이외의 좌우 방향으로도 트위스트 기능을 적용하여 틸팅이 가능하여 장시간 착석시에도 안정감 및 사용성 확보 토션바 스프링을 사용하여 틸팅 기능을 구현함으로써 기존 제품과 대비 내구성 향상 및 설치공간의 절감이 가능
60		㈜우드메탈 (경기)	휨 및 이탈방지 선반 수납가구	일반제품 (사무기기)	선반 내부에 지지심재를 삽입하여 휨 복원력을 상승시켜 선반의 휘어짐을 방지하고 선반 받침대 상부에 돌출된 돌기를 통하여 선반의 수직방향 이탈을 방지할 수 있음
61		(주)파트라 (경기)	작업용의자	일반제품 (사무기기)	착석 후 업무에 집중할 수 있도록 틸팅 기능을 적용하여 좌판이 전방으로 5도 정도 기울어지게 하여 편안한 자세 유지가 가능하며 좌판 슬라이딩부 조립시 볼트 조립 없이 원터치 끼움 방식으로 조립이 가능하여 편리성 증대
62		㈜우드메탈 (경기)	온·오프 접이식 의자	일반제품 (사무기기)	간단한 버튼조작으로 사용자의 요구에 따라 틸팅기능을 자유롭게 활성화 및 비활성화할 수 있으며의자 좌판 마감 체결구조를 적용하여 체결플레이트에 걸림쐐기를 통해 간편한 결합방식으로 편의성 증대
63		(주)동연디자인 (서울)	조립성이 향상된 접이식 의자	일반제품 (사무기기)	등판을 별도의 볼트 체결 없이 일체화된 삽입부를 프레임에 넣는 것으로 조립을 완료할 수 있어 교환 및 수리가 용이하고 좌판에 적용되는 천(패브릭) 재질에 벨크로를 적용하여 교체 및 세탁이 용이
64		미래산업 (경남)	버튼식 미세 높낮이 조절가능한 성장기 맞춤형 학생용 책상 및 의자	일반제품 (사무기기)	도구 없이 높이 조절 버튼을 이용하여 책상의 높이를 조정할 수 있어 사용성이 증대하였으며 조절간격이 존재하지 않고 사용자가 원하는 높이까지 미세 조절할 수 있어 올바른 자세 유지 가능
65		삼인싸이언스㈜ (경기)	실험대	일반제품 (사무기기)	단일 연결구로 프레임의 고정 및 분해가 용이하고 유기적 결합이 가능한 모듈로 구성하여 사용자의 요구에 맞추어 맞춤설계가 가능하고 내구성, 내화학성이 우수한 재질을사용하였으며 친환경 소재를 적용하여 재활용이 용이함
66		㈜한일하이테크 (경기)	접이식방검방패	일반제품 (기계장치)	기존 PC 소재를 카본 복합소재로 대체하여 경량화하여 무게로 인한 피로감 및 기동성 저하 등의 문제를 해결하였으며 안전한 형상 및 손잡이, 연결부위 등이 사용하기 편리하여 사용자의 편의성을 확보	√
67		주식회사 코아스 (서울)	접이식 수강용탁자	일반제품 (사무기기)	탁자를 사용시에는 물품을 보관할 수 있도록 서랍을 사용할 수 있게 하며, 미 사용시에는 상판을 세울 시 서랍이 상판쪽으로 이동하여 고정됨으로서 적층 보관성 향상 및 이물질 인입 최소화가 가능
68		체어마이스터 주식회사 (경기)	작업용의자	일반제품 (사무기기)	좌압분산기술을 적용하여 착석시 사용자의 대퇴부에 가해지는 좌압을 감소시켜 쾌적한 작업환경 조성이 가능하고 메커니즘 노브 조절을 통해 희망하는 등판의 기울기(틸팅) 조절이 가능
69		㈜대진코스탈 (인천)	음료 캔,페트의 원할한 수거를 위한 압축, 보관 재활용 수거장치	혁신제품 (사무기기)	캔을 파쇄 시 절단면이 드러나지 않아 폐기 및 처리 시 부상의 위험을 방지할 수 있으며 음료 캔 및 페트병에 남아있는 음료 잔여물을 배수홀을 통하여 처리할 수 있어 청결 유지 및 청소가 간편함

참고2		지정제품 중 특색 있는 제품 소개

[전기전자 분야]

① (일반) ㈜대은계전 / 자가진단과 데이터백업이 가능한 수처리 감시제어시스템

	지하수 관정, 정수장, 펌프장 등 각종 수처리 시설에 적용하여 현장 감시 및 제어하는 시스템 별도의 특수 장비가 필요 없이 계측 및 동력설비, 시스템의 상태 진단 및 감시 제어가 가능 통신 이상 발생 시 증상을 분류하여 증상별 대응방법을 제시하고 단순 통신기기 오류 시에는 자동 리셋을 통하여 기능 복구가 가능함

② (일반) 제이솔루션(주) / 전원 접속 모듈이 적용된 투명필름 연성 디스플레이 패널시스템

	휘어짐이 가능한 고투명 RGB 풀 컬러 디스플레이로 간편한 설치 및 연결을 대형 디스플레이 구현이 가능 데이터 바이패스 기능으로 LED 소자의 하나의 불량이 발생하더라도 다른 LED 소자에 영향을 주지 않음

[지능정보 분야]

③ (일반) 유콘시스템주식회사 / 철도시설점검 무인비행장치

	철도·교량 등 접근이 취약한 지역의 철도시설 정기점검 용도로 활용하는 무인비행장치 교량 하부 등 점검 시 GPS가 끊기는 위성항법 취약 구간에서도 안정적 비행이 가능 높은 위치 정확도를 확보하였고, 이를 통해 촬영된 이미지에 정확한 위치정보를 담아 정확한 손상위치 식별이 가능

[건설환경 분야]

④ (일반) 주식회사 효진산업 / 녹화 매트리스형 돌망태

	하천의 제방이나 하안의 비탈면을 유속에 의한 파괴와 침식으로부터 보호하기 위해 시공 채움매트 적용으로 토사층 유실을 방지하고 국부적인 침하 현상 발생 방지 식생매트의 보습층과 패각분말 적용으로 초기 발아 촉진

[기계장치]

⑤ (일반) 주식회사 서번 / 실내공기 안전성과 에너지 절감기능을 구비한 공기조화기

	- 실내로 공급되는 공기의 온도와 습도, 청정도 조절을 위한 냉, 난방용 공기조화장치 - 로터 열교환기 회전수 제어 기술을 적용하여 최적 가동 회전수를 유지함으로써 냉난방 열원 장비의 수명 증가 효과 - 항균성이 우수한 특수 자재 사용 및 필터 홀딩 프레임구조 개선을 통해 오염 물질의 누설 방지 및 청결 유지

⑥ (일반) ㈜한일하이테크 / 접이식방검방패

	- 시위, 폭동 등 이상현상 발생 시 현장에 투입되는 경찰의 보호 용도로 보급되는 초경량 접이식 방검방패 - 기존 PC 소재를 카본 복합소재로 대체 및 경량화하여 무게로 인한 피로감 및 기동성 저하 등 문제를 해결 - 접은 상태로 휴대할 수 있어 운반이 용이하며 좁은 공간에서도 보관 및 사용할 수 있어 사용자의 편의성을 확보