	보도자료

보도시점	배포즉시	배포	2024. 2. 1.(목)

우수조달물품 지정···경제 역동성을 높인다

- 80개 우수조달물품 지정 기업 현장 간담회

- 앞으로도 혁신·품질의 대명사가 될 수 있도록 지속적인 제도보완 추진

조달청은 1일 기술력과 품질을 인정받아 우수조달물품(이하 ‘우수제품’)으로 지정받은 제품의 생산 기업을 대상으로 현장 간담회를 개최했다.

간담회에서는 우수제품 지정 기업들이 현장에서 겪고 있는 애로사항과 건의사항을 공유한 뒤, 기업이 실질적이고 내실 있게 성장할 수 있도록 우수제품 제도 개선과 기업 지원 방안을 함께 모색했다.

조달청은 이번 우수제품 지정 심사에서 지속적인 기술개발을 통해 제품의 기술과 성능을 획기적으로 개선한 80개 제품을 우수제품으로 선정했다.

우수제품으로 처음 지정된 기업의 제품은 41개로 전체 80개 중 51%를 차지한 가운데 (‘20) 35.4% → (’21) 40.2% → (‘22) 41.4% → (‘23) 46.8%로 신규 기업의 우수제품 시장 진출 비중이 매년 증가한 것으로 조사됐다.

우수제품 제도는 기술과 성능이 뛰어난 중소·벤처기업 기술개발 제품의 공공판로를 지원하는 제도다. 우수제품으로 지정받은 제품은 국가계약법령 등에 따라 수의계약을 통해 각 수요기관에 물품을 공급할 수 있다. ‘23년 연간 구매액은 약 4조 7천억 원으로 역대 최대 실적을 달성했다.

임기근 청장은 “75년 공공조달의 역사는 헌신의 역사이고, 우수조달물품 제도도 공공조달 제도 혁신의 모범 사례 중 하나”라고 강조하고, “앞으로도 우수조달물품 제도가 혁신·품질의 대명사가 될 수 있도록 지속적인 제도 보완에 나서겠다”고 말했다.

담당 부서	기술서비스국	책임자	과 장	김은라	(042-724-7281)
	우수제품구매과	담당자	사무관	설명수	(042-724-7295)

참고1		‘23년 4회차 우수조달물품 지정 현황

□ 제4회 우수조달물품 지정 결과

ㅇ 317개 제품 중 80개 제품 심사 통과, 통과율 25.2%

- 분야별: (전기전자) 11개, (정보통신) 20개, (과기의료) 2개, (건설환경) 26개, (기계장치) 13개,  (사무기기) 8개

- 심사횟수별: (1회) 27개, (2회) 21개, (3회) 22개, (4회) 10개

※ 2023년 전회 차 지정제품 수 및 통과율 : 287개 중 69개, 24.3%

□ 지정제품 기업 현황

ㅇ 창업․벤처기업 52개(65.0%), G-PASS 기업 26개(32.5%)

여성․장애인기업 20개(25.0%)

ㅇ 신규진입 41개(51.3%)

※ 2023년 전회 차 신규진입 28개(40.6%)

□ 지정제품 목록

No.	사진	업체명 (지역)	우수조달물품명	제품구분	기대효과	신규 진입
1		주식회사 이온 (경기)	순시전압 이상 검출방법을 이용한 인버터 고속운전 모드 전환 및 기동 기술이 적용된 무정전전원장치	전기전자 (일반제품)	상용전원 또는 예비전원의 순간적인 장애와 각종 장애(정전사고, 서지 등)에 대하여 안정되고 지속적인 전원공급이 가능하고 사용 중인 부하와 관계없이 안정된 교류전원 공급이 가능
2		웨스글로벌 주식회사 (충남)	초음파 슬러지 계면계	전기전자 (일반제품)	유동구조물의 위치, 주행방향 등을 인식하고 이를 슬러지 계면 측정값에 반영하여 정확한 슬러지 계면 높이를 실시간 측정이 가능하고 센서보호장치를 통해 센서를 보호하고 측정의 신뢰성을 향상
3		㈜세기 하이텍 (부산)	무방향성 냉매유동기반의 열전달 기술이 응용된 방열패널(PHS형 방열구조)을 적용한 엘이디 투광등기구	전기전자 (일반제품)	등기구의 설치 각도 및 개별 LED 소자의 위치에 따른 온도 편차를 평준화하고 무방향성 냉매유동 기반의 방열패널을 적용하여 조립공정의 편의성 및 광특성 향상	√
4		주식회사 백산라이팅 (경남)	상변화물질이 포함된 중공형 자연대류 방열구조를 가지는 LED 등기구	전기전자 (일반제품)	상변화 물질을 포함하여 냉매를 통한 열전도를 빠르게 하여 우수한 성능을 지니고 있으며 열원 제거 시에는 열원 제거 속도를 완화하여 급격한 열충격에 의한 피해를 최소화한 등기구	√
5		주식회사 엔지엘 (경기)	자가진단 기능이 탑재되어 고장예측이 가능한 LED실내등기구	전기전자 (혁신제품)	자가진단모듈을 장착하여 컨버터의 전압, 전류 및 LED 모듈에 공급되는 전압, 전류를 실시간으로 분석하여 이상 상태를 소비자에게 정보를 제공하여 고장예측이 가능	√
6		주식회사 세오 (경기)	스마트 물 관리 계장 제어 시스템	전기전자 (혁신제품)	IoT 환경을 고려하여 다양한 데이터를 통합할 수 있는 모듈 형태로 구현되어 있으며 인공지능 알고리즘을 적용하여 신뢰성 높은 예측모델 구축이 가능
7		주식회사 한국융합 아이티 (경기)	에뮬레이터 기반의 계측 제어 시스템	전기전자 (혁신제품)	많은 시험 조건과 복잡한 검증 절차를 단순화하여 정량화하고 표준화함으로써 운영자에게는 운영의 편리성과 안정성을 제공하고 감독자에게는 신속한 검증이 가능한 환경 제공
8		대한센서 주식회사 (서울)	레이더 수위계	전기전자 (혁신제품)	레이더를 이용하여 비접촉 방식으로 액체의 높이를 측정할 수 있으며 블루투스 기능을 지원하여 스마트폰으로 모니터링 및 조정이 가능함. 모듈별 교체가 가능하도록 설계하여 유지관리 비용 절감
9		주식회사 에이치코비 (경기)	온라인 수질측정장치 (총 질소 및 총 인 측정장치)	전기전자 (혁신제품)	특허 기술과 자체 개발한 산화 반응조를 채택하여 효율성을 향상시켰을 뿐 아니라, 세련된 디자인과 사용자 편의성을 갖추었으며 최신 개정된 수질 TMS 통신표준 규격 개정안을 반영하였음	√
10		주식회사 베스텔라랩 (경기)	V2X 스마트 주차관제 시스템 v1.0	정보통신 (S/W제품)	CCTV 원근현상으로 인한 주차면 왜곡이 생기거나 주차면 일부가 가려진 경우에도 주차면 관심영역 자동생성 기술로 주차현황 정보를 정확하게 파악하고 가용주차면을 디지털 맵 기반으로 원격 제공 하여 GPS 음영영역에서도 최단경로 안내가 가능한 주차 내비게이션 서비스 제공	√
11		주식회사 무브먼츠 (대전)	디지털트윈엑스	정보통신 (S/W제품)	지하시설물 시공시 3차원 모델을 구축하고 소요자재 등 시공데이터를 자동 추출함으로써 현장관리 비용을 절감하고 시공정확도를 높이며 시공 후 유지관리 및 인근 토목공사에 활용 가능함	√
12		주식회사 알체라 (경기)	알체라 얼굴인식 시스템 v1.0	정보통신 (S/W제품)	얼굴 위변조 검출 및 성별·연령·감정에 따른 데이터 세분화를 통해 인식률을 향상하고, 마스크, 액세서리 등을 착용했을 때에도 얼굴인식이 가능하고 정확도가 높음. 다양한 운영체계와 설치환경에 적용이 가능	√
13		주식회사 스카이텍 (대전)	태양광 패널 건전성 진단 소프트웨어	정보통신 (혁신제품)	자동촬영비행 드론을 통해 정밀하고 신속하게 태양광패널의 상태정보를 수집하며 태양광 패널 건전성 진단 소프트웨어를 통해 고장모듈을 검출하고 AI기술을 기반으로 태양광 패널의 불량·결함 유형 진단 및 고장원인 보고서를 자동 작성하여 제공	√
14		주식회사 네트워크코리아 (대구)	전기안전모니터링 및 제어가능한 스마트 전기안전 솔루션	정보통신 (혁신제품)	전력상태를 모니터링하여 이상발생 시 자동으로 1초 이내 전원을 차단하고 알림서비스를 제공하여 안전사고를 예방. 시간대별로 전력 데이터를 수집하고 낭비 및 피크전력 등에 대한 데이터를 제공하여 시설 내 에너지계획 수립기여	√
15		마스코리아 주식회사 (세종)	3채널 (노면, 기상, 교통) AI영상분석기술의 고성능 복합검지시스템	정보통신 (혁신제품)	도로노면 또는 기상 관련 상황을 영상, IoT기상센서 등을 통하여 종합적으로 검지하고 운전자와 도로관리자에 제공하여 관제 지원을 통해 교통사고를 사전 예방	√
16		㈜삼정 솔루션 (경기)	휴대용 안티드론건	정보통신 (혁신제품)	불법드론과 소형무인기 위협 대응을 위한 재밍신호를 방사하어 불법드론 및 소형무인기 조종자, 영상, 위치 신호를 차단하고 무력화하는 휴대용 안티드론건	√
17		주식회사 더코더 (경기)	DoT 코드를 적용한 위·변조 식별 가능한 스마트 용지	정보통신 (일반제품)	눈으로 인식되지 않는 점들의 데이터화와 컬러의 차이를 패턴화 하여 사물에 입히는 기술을 이용하여 공공기관 등에서 발급하는 주민등록 등·초본 등 문서의 위·변조를 방지할 수 있는 스마트 보안용지	√
18		주식회사 디케이앤트 (서울)	스마트 선 실드 탑재형 CCTV 시스템	정보통신 (일반제품)	강우, 강설 등으로 CCTV 영상정보의 질이 저하되는 경우를 방지하기 위하여 AI 환경분석 결과에 따라 CCTV에 장착된 스마트 선실드가 지정된 위치로 자동 이동하여 렌즈부를 보호하고 조도를 조절하여 CCTV 영상정보의 질 향상에 기여	√
19		주식회사 아이즈온 솔루션 (서울)	오브젝트 추적 일 영역 확대 및 침수 감시를 포함하는 영상감시장치	정보통신 (혁신제품)	잦은 폭우로 인해 침수 피해가 발생할 수 있는 생활 밀집지역 등에 설치하여 관제담당자가 설정한 민감도만큼의 침수 시 자동 확대 표시하여 관제요원의 편의성 증대 및 효율적 감시 가능	√
20		주식회사 아이엠피 (경기)	단일 전력단 및 접지 플로팅 구조를 적용한 방송시스템	정보통신 (일반제품)	평상 시 상용전원을 입력전원으로 하여 음성 신호를 증폭하고, 상용전원이 차단되는 비상 시 배터리를 입력전원으로 자동 전환하여 끊김없는 비상방송이 가능. 앰프 회로기술을 통해 모듈화 하여 생산성 개선, 불량률 저감
21		주식회사 파브미디어 (경기)	복수 방송 송출 공간별 개별 볼륨 제어가 가능한 지능형 방송시스템	정보통신 (일반제품)	산재되어 있는 복수의 방송 송출 공간별로 사용 환경 및 용도에 맞게 개별 출력 볼륨 제어하여 방송 송출 내용의 전달력을 높일 수 있음. 또한, 화재·지진 등 재난상황 시 안정적인 재난 비상방송을 우선순위로 최대출력 송출 할 수 있는 것이 특징	√
22		주식회사 슈프리마 (경기)	BLE 공개키 암호화 기반의 모바일카드 출입통제시스템	정보통신 (성장유망제품)	모바일 앱을 통해 카드 발급 및 회수가 가능해 카드발급에 따른 시간과 비용을 절감할 수 있고 실물 출입카드의 문제점이었던 카드복제 등의 보안이슈를 해결할 수 있음. 사용자 바이오 정보를 스마트폰에 저장하여 라이브 얼굴과 매칭하는 기술을 사용하여 개인정보 유출 우려가 없음
23		주식회사 크리에이티브넷 (세종)	3D모델링 입체감시 및 통합 위겐드신호 생성 제어가 가능한 CCTV 출입통제 통합보안 시스템	정보통신 (혁신제품)	기존 출입통제시스템에서는 3종의 용도별 전용선로를 이용하던 것을 통합 리더기를 이용하여 단일회선으로 적용하여 케이블, 배관 원자재의 절감효과를 보임. 기존 출입통제시스템과 호환이 가능
24		주식회사 아큐리스 (경기)	사운드마스킹 제품 아큐마스터	정보통신 (혁신제품)	실시간 소음 주파수 분석 및 레벨을 측정하여 자동으로 중화하는 지능형 소음중화시스템으로 콜센터, 학교 교실 등에 설치하여 소음개선 효과로 업무집중도 향상, 기억력 향상, 생산성 증가 등의 효과 제공	√
25		주식회사 일렉콤 (경기)	BEMS가 내장된 빌딩자동제어시스템	정보통신 (성장유망제품)	빌딩자동제어에 에너지관리기능을 내장시켜 관리자의 개입 없이 우선순위에 의해 자율적으로 운영하여 수작업에 따른 오동작 방지, 국가 전력수요관리에 따른 에너지 강제규제에 체계적이고 신속하게 대응하며 에너지를 절감하는 빌딩자동제어장치
26		주식회사 레오테크 (인천)	보안모듈이 적용되어 상호인증이 가능한 원격자동검침시스템	정보통신 (일반제품)	수도미터의 검침값과 상태데이터(누수, 미사용, 과부하,등)를 주기적으로 획득하여 암호화한 후 IoT 통신을 이용하여 서버로 전송. 외부 실링 안테나 구조로 일부 침수시에도 통신이 가능하고 저전력 설계 및 슈퍼 슬립모드 적용으로 배터리 수명이 최대 12년 보장됨
27		주식회사 케이엘디 (경기)	CCD 카메라 영상 기반 GIS 휘도보정 제어기가 적용된 전광판	정보통신 (일반제품)	전광판 시스템의 영상 품질을 개선하기 위해 평균제곱근 편차를 활용하여 균일한 휘도 특성을 갖도록 보정해주는 전광판 시스템. LED모듈 교체 후 기사용중인 LED 모듈과 동일한 휘도 특성을 갖도록 색교정하여 자연스러운 색채를 표출하며 고품질 영상을 제공
28		주식회사 효돌 (경기)	융복합무선통신장치(부모사랑 효돌)	정보통신 (혁신제품)	손주 모습의 봉제인형 형태로 어르신이 직접 터치하여 교류할 수 있는 고령자 돌봄용 반려로봇. 사용자의 주요 일과와 복약시간 등의 정보 제공 및 대화를 통해 교감을 수행하고, 어르신이 장시간 미활동 시 위급사항을 보호자에게 알리고 재난 등 공지사항을 제공하는 돌봄 기능 제공	√
29		주식회사 위지트에너지 (경기)	NB-IOT기반 망분산형 원격자동검침시스템	정보통신 (일반제품)	음영지역이 발생되는 기존 제품과는 달리 망 분산형 시스템을 구현하여 설정된 검침주기, 분산시간 등의 규칙으로 원격 검침기의 일련번호에 따른 시간적 오차를 생성하여 스케줄을 부여하여 송신율을 높임. 송신실패에 따른 동작 전류의 사용을 줄여 배터리 효율성도 높임	√
30		주식회사 네오펙트 (경기)	네오펙트 스마트페그보드	과기의료 (혁신제품)	LED를 활용한 시각적 피드백과 음성 및 효과음에 의한 청각적 피드백을 통한 훈련 프로그램을 제공하여, 치매와 같은 중추 신경계 질환을 겪고 있는 사용자들이 쉽고 재미있게 인지 향상 훈련과 손 기능 회복 훈련을 할 수 있도록 도움을 주는 디지털 재활기기	√
31		영인에이스 주식회사 (경기)	대기 및 수질환경 오염물질의 온라인, 실시간, 이동형 질량분석시스템	과기의료 (혁신제품)	대기와 수질환경 오염은 과거에 비해 복잡해지고 주변국가와의 영향도 분석이 필요해짐에 따라 온라인 분석, 실시간 분석 및 현장분석이 가능하도록 개발한 질량분석기. 오염사고 발생시 사고발생지점으로부터 오염물질의 이동 확산 경로를 추적하고 주민의 격리, 조치해제 등의 사후조치 결정에 근거 제공	√
32		신한스틸파이프 주식회사 (경북)	수밀성이 향상된 PE피복 내부평활 파형강관	건설환경 (일반제품)	매립지 및 저지대의 침수피해를 예방하는 탁월한 배수능력과 연약지반 침하 및 지진에 의한 변화 등에 견딜 수 있는 내구성과 수밀성능을 향상하였으며, 표준화된 제조공정으로 제품의 시공성과 안전성 확보	√
33		조은산업(주) (경기)	결합력 및 통수능력이 향상된 내외면 코팅 강성보강형 다중벽 하수관	건설환경 (일반제품)	모래와 이물질 등의 적층을 방지하여 통수능력을 향상시키고, 내면이 백색으로 코팅되어 CCTV로 내경 촬영시 빛에 의한 반사능력이 향상되어 내면을 정밀하게 판단할 수 있으며 이로 인하여 작업능률 향상 및 작업소요시간을 단축
34		㈜금강 (경남)	내식성과 시공성이 우수한 STS 라이닝 저수조	건설환경 (일반제품)	패널 전면을 폴리우레아로 도장 후 가소화하여, 도장부의 접착력 및 방수성을 향상시켰으며, 앵커볼트 절단과정이 생략되어 공기를 단축시키고, 고유 인장력을 유지하여 인장 강도 우수 배수로와 집수공간을 구비해 결로수에 의한 패널 파손과 부식 방지
35		주식회사 솔방이엔지 (경남)	스테인리스 사각 패널형 물탱크	건설환경 (일반제품)	본체 중앙의 입수관과 유도관을 설치하여 유입수가 선회하도록 유도하여 염소접촉효율을 높일 수 있고 구조적 안정성 확보 물탱크 하부패널과 기초프레임 사이에 스테인리스 라이너를 삽입해 하부패널의 결합부분을 무절곡으로 용접하여 바닥판이 돌출되지 않아 청소 및 작업자 이동 용이	√
36		주식회사 지앤아이테크 (경남)	도광판이 적용된 방수성 강화형 태양광 LED 도로표지병	건설환경 (일반제품)	도로에 매입하여 곡선부, 위험구간, 주의구간의 차선을 유도하여 도로안전을 확보하고 주간의 태양광 에너지를 충전하여 야간, 우천 등 악천후 시에 점등하여 사고를 예방가능. 친환경 태양광 제품으로 유지보수의 편의성을 확보
37		㈜피엘티 (전북)	나노 QD 발광형 표지	건설환경 (일반제품)	신소재 분야의 나노 양자점 필름을 활용한 발광형 표지 제조기술을 통하여 광섬유를 사용하지 않고 양자점 필름을 사용하여 색 순도가 높고 시인성을 개선시켰으며, 제품의 슬림화 및 경량화를 통하여 설치 시 편의성이 증대되며 미관 향상
38		주식회사 이노스 (강원)	더센우드 및 논피스 더블클립을 활용한 구조적안전성을 갖춘 데크로드 시스템	건설환경 (혁신제품)	데크로드를 구성하는 합성목재 데크재는 무게를 경량화시켜 제작, 운반, 시공이 용이하고 음이온 및 원적외선을 발생하는 효과가 있음 데크 고정을 위한 더블클립은 데크재의 온도변화에 따른 수축 팽창으로 인한 하자 방지
39		주식회사 제이엠에스씨 (인천)	데크클립과 난간하우징을 이용하여 결합력을 향상시킨 데크로드 시스템	건설환경 (일반제품)	클립이 데크의 삼면을 감싸고 있어 목재의 수축 팽창시 데크의 유동성 및 뒤틀림 방지 철재 구조체 내 걸림고리를 만들어 하우징과 끼움 방식으로 작업의 편의성을 확보하고, 철재 구조체, 하우징, 브라켓을 하나로 결합하여 난간의 결합력을 증가시켰으며, 가로재와 기둥의 일체화로 외부 충격에 강하여 안전성 높임	√
40		㈜태평양 기술산업 (경기)	복합소재 알루미늄 바닥판	건설환경 (일반제품)	우수한 내구성 및 접착력 확보와 우천 및 눈이 오는 상황에서도 파손의 위험을 줄이고 장기간 사용이 가능하여 보수 및 교체 용이 충진공간의 부피감소로 바닥 패널 표면 마감재용 조성물의 충진량을 최소화하여 경량화 도모	√
41		(주)엘피테크 (경북)	구조적 안전성이 강화된 조립식 가로등주	건설환경 (일반제품)	가로등주의 상·하단 지주 연결부에 요철홈, 가압핀, 십자형 보강지지구를 적용하여 구조적 내구성 강화 지주부 연결방식을 용접식이 아닌 조립식으로 구성하여 모든 재질에 적용가능하며 디자인, 재질구성에 따른 경제성, 생산 시 높은 효율성 등 설계에서 제작까지 유연하고 창의적으로 대응 가능
42		한서포리머㈜ (경기)	칙소성에 의해 엠보 형성이 용이한 탄성바닥재	건설환경 (일반제품)	엠보층 형성 시 엠보용 롤러를 사용해 용도에 적합하고 균일한 미끄럼 저항 성능 구현 및 내마모성을 향상시키고, 디자인 시인성을 개선할 수 있으며, 기존 공법인 스프레이 공법을 사용하지 않아 엠보용 수지 및 희석제의 비산을 방지하여 환경오염 발생 차단	√
43		강림산업㈜ (경기)	무정전항균 실내 칸막이	건설환경 (일반제품)	항균제인 은(銀)-제올라이트를 복수의 패널, 연결유닛, 걸레받이, 천정받이, 마감받이에 적용함으로 전기저항치가 106~109Ω로 유지되어 정전기 발생을 방지하여 미세먼지 및 오염원 발생 차단하고, 가스 흡착성, 분자 진동의 효과, 이온 교환성 등의 특성이 생겨 항곰팡이, 탈취, 방균의 효과 높임	√
44		엔테크 (경기)	DSP 디자인 그레이팅	건설환경 (일반제품)	‘ㄷ’ 구조형태로 제작된 다수개의 구성품을 수평으로 결합하여 정하중, 국부하중, 수평하중 등의 내하중 성능이 우수하여 유사기능 제품 대비 파손율이 낮고 장기간 사용 가능 오물방지용 필터(마개)를 삽입 결합한 제품이므로 이원화 된 체결방식 대비 결합 내구성, 외부 충격 파손율, 유지보수성 향상	√
45		㈜메딕콘 (인천)	지하매설물 RFID 인식표지기	건설환경 (일반제품)	RF 안테나를 안정적으로 지지하여 코일의 수직 적층된 상태를 손상 없이 보존할 수 있도록 함으로써 시공과정에서 토사에 의해 매설될 때 충격이 가해지더라도 RF 안테나 코일의 수직 적층 상태 손상으로 인한 노이즈의 발생을 최소화하고 높은 인식률 지속적 유지 가능	√
46		주식회사 서한안타민 (인천)	화이바글라스 강화기술을 적용한 친환경 준불연 외장마감재	건설환경 (혁신제품)	준불연 성능이 우수하여 화재시 인명피해를 줄이고 화재확산 지연 및 화재시 유해성 화학물질을 감소시킨 친환경 외장마감재 자외선 침투를 차단함으로써 산화반응을 지연시켜 변색방지 등 강인한 내후성과 복합신소재 및 제조공정기술로 길이변화율, 인장강도 등 향상으로 내구성 우수
47		주식회사 아키페이스 (경기)	UV 레진접합 기술이 적용된 태양광발전시스템 (BIPV)	건설환경 (성장유망제품)	창호유리 대용으로 사용되므로 투과도 상향에 따른 출력 향상되었으며, 기존 필름제품보다 장기수분안정성 우수 및 셀파손, 기포, 유리뒤틀림 등 불량률 최소화 기존고온/고압공정 대비 필름접합공정을 통한 생산량 향상
48		주식회사 오웰스틸 (대구)	루프가드 스틸방수시스템을 적용하여 내구성과 견고성, 외관성을 향상시킨 지붕재	건설환경 (일반제품)	기존 방수공법과 차별화된 고내식 합금도금 강판을 방수재로 적용하여 외부충격, 사용환경 등에 의한 방수층 손상 방지 조립 방식으로 시공 공정이 간단하여 시공 편의성 향상, 시공 후 하자발생 우려가 없으며 부분보수 가능	√
49		주식회사 젠픽스 (부산)	불연흡음 금속천장재	건설환경 (일반제품)	불연성능을 갖춘 세라믹 코팅액 사용으로 내부식성과 가공성을 갖추고 있으며 타공간격이 조밀하여 흡음성능 우수하고 유해물질사용을 제한하여 실내공기질 기준 최우수 등급을 만족하고, 금속을 원료로 사용하여 재활용이 가능	√
50		㈜금오조경개발 (대구)	뽑힘 방지 기능을 적용한 퍼걸러	건설환경 (일반제품)	주춧돌과 기둥 사이에 3중 방진판 삽입으로 진동 저감 효과를 구현하여 진동, 충격에 대한 저항성 및 장기내구성을 향상시켜 퍼걸러의 사용수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감하여 경제성을 확보
51		㈜광성이엔지 (충북)	구형 헤드 샤프트를 적용하여 높이 및 경사 조절이 용이한 밸브실	건설환경 (일반제품)	노면에 노출되는 맨홀부의 높이와 경사를 조절하는 장치를 적용하여 맨홀부의 높이와 경사를 조절할 수 있어 노면 및 설치 지반 경사에 유연하게 대응하여 지반침하, 노면침하 및 융기 등 유지보수 용이
52		주식회사 아주기업 (충남)	인출 방지 기능이 구비된 볼라드	건설환경 (일반제품)	설치 시 지면에 삽입되는 볼라드 하단에 인출방지부재를 적용함으로써 지면에서 쉽게 인출되는 것을 방지하는 제품이며, 인출방지부재가 볼라드 몸체 하단으로부터 용이하게 분리되어 재사용 가능	√
53		주식회사 미도플러스 (MIDOPLUS Inc.) (경기)	항바이러스 효과 및 내구성이 우수한 인조잔디 시스템	건설환경 (일반제품)	황화구리 분말을 적용하여 원사, 충전재, 충격흡수패드의 항균, 항바이러스 및 내구성을 향상시켜 외부에 장기간 노출시 곰팡이, 바이러스 등의 번식을 방지하고, 장기간 청결을 유지하며 사용자의 건강과 보건 유지
54		㈜부흥시스템 (충남)	2축 변위 측정과 상시 안전성 확인이 용이한 전단보강형 교량받침	건설환경 (일반제품)	전단보강 앵커소켓을 적용하여 앵커볼트와 전단보강볼트가 수평하중에 동시에 저항하는 구조로 전단하중에 대한 보강 설계가 용이하여 상시 및 지진시 교량 안전성 확보가 가능하며, 전단보강볼트의 하강 분리로 받침 교체가 용이하여 유지보수 탁월
55		㈜진방이엔씨 (경기)	건설폐기물 저감 및 재사용이 가능한 가설재울타리	건설환경 (일반제품)	콘크리트 기초 대신 특수제작 스크류 파일을 회전압입하여 시공하므로 직항타 소음 발생이 없고 콘크리트 폐기물을 발생하지 않으며, 가설재울타리 주요 자재의 산소절단 및 손망실이 없어 재사용율 향상	√
56		주식회사 예건 (경기)	회전성능을 갖는 추락·투신자살 방지 안전장치	건설환경 (일반제품)	한 손으로 파지할 수 없는 회전 원통형 레일로 지주 후면에 배치되어 사람이 난간을 타고 오르기 힘든 구조로 제작되어 추락 및 투신방지 기능이 탁월하며, 기존 교량과의 조화성으로 경관성이 양호하며 레일탈부착이 용이하여 유지관리 용이
57		수에너지 주식회사 (인천)	밀폐형 및 개방형 지중 열교한기 혼합구조 기반의 고효율 냉방/난방 기능을 갖춘 지열시스템	기계장치 (성장유망제품)	냉방 운전시 지하수 열원을 이용한 개방형 지중 열교환기와 밀폐형 열교환기를 혼합하여 운영하고, 난방 이용시 지중열원을 지열원을 간접적으로 이용하는 밀폐형을 사용하는 구조로서 밀폐형 및 개방형의 장점을 적용히어 시스템의 안전성을 확보	√
58		㈜가이아 (대전)	음식물쓰레기 감량화처리기	기계장치 (일반제품)	전기히터 가열 및 교반 공정을 제어하여 건조물 함수율의 신뢰성을 향상시키고 전기소비량을 절감할 수 있으며 음식물쓰레기를 고온에서 가열하여 건조부산물에 대한 장기간 부패를 방지할 수 있음
59		㈜새한 엘리베이터 (서울)	승객용엘리베이터	기계장치 (일반제품)	모든 데이터를 시간대별로 블랙박스와 클라우드에 저장하고 자체 점검 시작과 종료 시간을 자동으로 기록하며 이 시간동안 엘리베이터 운행 패턴을 알고리즘으로 분석할 수 있어 자체점검 감시 및 유효성 검증으로 안전성 향상이 가능	√
60		리텍 주식회사 (세종)	교반 및 살포방향조절형 제설제 살포기	기계장치 (일반제품)	교반 및 배출 시스템을 적용하여 최적화된 교반 제설제로 균일한 살포가 가능하여 제설 성능의 지속성과 속효성을 향상시켰으며 제설제 살포 컨트롤 시스템을 적용하여 도로상황에 맞는 최적의 살포로 운전자 사고예방과 작업 편의성 향상
61		케이웨더 주식회사 (서울)	실외 및 실내 공기질 빅데이터를 이용한 환기청정기	기계장치 (일반제품)	실외 및 실내 공기 질 측정기를 사용하여 온도 및 오염도를 실시간 측정 및 데이터 분석에 따라 자동 보정하며, 실외 및 실내 측정 데이터에 따라 환기, 청정, 바이패스 운영 모드와 환기청정기의 가동 시기, 시간 강도를 조절함에 따라 에너지를 효율적으로 관리 가능	√
62		아쿠아셀(주) (부산)	전기분해식 약액 세정 탈취기	기계장치 (혁신제품)	수세정 탈취탑을 사용하여 수용성 악취물질을 일부 물에 흡수하여 제거하며, 유입된 악취공기에 포함되어 있는 가벼운 찌꺼기, 먼지 등을 제거하여 과다한 약액소모 및 노즐 막힘 등을 방지할 수 있음	√
63		HK테크 (경남)	평면스크린	기계장치 (혁신제품)	고정레일과 수중부 구동장치를 제거하여 링크체인만으로 구동이 가능하며, 협잡물 걸림 현상이 발생하지 않아 고장률 감소 및 유지보수 항목 간소화로 인한 운용비용 절감이 가능함	√
64		주식회사 그레넥스 (서울)	돌기형 흡입역세장치를 이용한 디스크형 섬유상 여과기	기계장치 (일반제품)	마찰돌기 흡입역세장치를 적용하여 흡입슬릿면을 경사지고 돌기로 구성된 사면으로 형성하여 역세효율을 극대화하였으며, 오염된 섬유여과포를 흡입역세장치로 세척하여 여과기능의 안정성 및 지속성을 유지시키고 역세수량 절감이 가능
65		주식회사 한신비텍 (인천)	수관식 보일러	기계장치 (일반제품)	배기가스의 산소농도가 운전 부하율에 따라 변동되더라도 최적의 상태로 제어 및 유지가 가능한 기술을 적용하여 배기가스의 재순환 비율을 향상시키고 질소산화물 및 일산화탄소 등 대기오염물질 배출을 최소화함	√
66		세운엔지니어링 (충청)	에어써징 연결구 일체형 지하수상부보호공	기계장치 (일반제품)	에어써징 작업공정을 최소화함으로서 작업시간 감소 및 비용을 절감할 수 있으며, 원터치 클램프 연결 기술을 적용하여 수밀성을 향상시키고 압상파이프간 상호 견고한 결합이 가능하여 오염물질 제거율을 향상시킬 수 있음
67		어썸레이 주식회사 (경기)	광이온화 기술 기반 공기살균/정화 설비	기계장치 (일반제품)	탄소나노튜브 광이온화 방식을 이용하여 집진기에서 유해물질을 흡착함으로서 차압을 낮게 유지하고 소비전력을 절감할 수 있으며 공기 살균, 정화 능력이 탁월함	√
68		주식회사 아모스아인스가구 (인천)	순발력 있게 부분 패널을 교체할 수 있는 수납가구	사무기기 (가구제품)	부분패널의 교체가 간편하여 수리 및 교체 등에 따른 비용 및 작업량을 절감할 수 있으며 비파쇄적인 체결구조 및 분할형 뒷판 구조로 구성되어 품질의 안정성 확보가 가능
69		사단법인 한국장애인고용창출협회 (경기)	마운팅가이더 경첩이 부착된 멀티 수납가구	사무기기 (가구제품)	마운팅가이더가 포함된 가구용 경첩 어셈블리 관련 기술을 적용하여 정확한 위치에 조립이 가능하며 체결력을 강화할 수 있고 장기간 사용 시 발생하는 도어의 처짐 및 변형, 경첩의 파손을 방지할 수 있음	√
70		어넥스 (경기)	탄성력 있는 굴곡조절모듈 수단을 갖는 사무용의자	사무기기 (가구제품)	사무용의자에 착석한 상태에서도 등받이를 사용자의 체형에 맞게 원하는 높이로 조절이 가능하며, 내구성 및 강도, 내충격성이 뛰어나 유지, 관리가 용이함
71		주식회사 포머스 (경북)	작업용의자	사무기기 (가구제품)	등판에 틸팅을 위한 텐션 강도가 사용자의 체중에 맞도록 자동으로 설정됨으로서 부드러운 틸팅이 가능하며 좌판이 함꼐 등받이 틸팅 방향으로 기울어지는 싱크로나이즈 기능이 적용되어 편안한 착좌감 제공 가능
72		(주)동연디자인 (서울)	슬립성 인조가죽을 적용한 소파	사무기기 (가구제품)	기존 실리콘 원단에 슬립성을 부여하고 팽창성 마이크로캡슐을 첨가하여 탄력성 및 부피감을 개선하여 사용자의 착좌감을 향상시키고 3단계 건조 및 경화 후열처리를 통해 제품의 균일성을 확보 가능
73		주식회사 네오퍼스 (경기)	안전 수납가구	사무기기 (가구제품)	불규칙한 진동 발생 또는 수납가구의 기울어짐이 발생하면 자동으로 잠금 상태로 전환되어 물품의 낙하 등에 대한 물품 손상 및 인명 피해 예방 가능
74		(주)세계로 (인천)	파티션 연결부재를 구비하는 파티션	사무기기 (가구제품)	설치 현장에서 프레임 연결 시 파티션 연결부재를 적용하여 별도의 공구 없이 빠르게 조립 및 설치, 해체가 가능하고 연결부재 특성 상 연결부의 인장, 내구성 및 압축 내구성이 뛰어나 체결력 및 견고성이 향상되었음
75		(주)우드메탈 (경기)	클램프 체결방식 침대	사무기기 (가구제품)	특허가 적용된 침대 연결장치를 적용하여 조립이 용이하며 소음을 최소화시켜 사용자가 쾌적하고 안전한 수면을 영위할 수 있도록 도와주며, 다이캐스팅 구조로 이루어져 있어 장기간 사용 시에도 체결이 풀리는 일이 없이 견고함
76		도가테크 (전북)	휘도제어 기술을 이용한 LED전광판	전기전자 (일반제품)	플리커 프리 및 13bit 이상의 휘도제어 기술을 적용하여 제조공정에서 특성 변동 및 불균형을 개선할 수 있으며 화면제어장치와 LED 디스플레이 제어장치의 통합으로 수입대체효과, 생산비용 절감 실현
77		래도 (경기)	전광판	전기전자 (일반제품)	LED 소자의 광학특성을 분석하여 고휘도렌즈와 차광판의 최적화 설계를 통해 LED에서 표출되는 빛의 효율을 극대화하고 최대 표출휘도 향상을 통해 에너지 절감과 내구성을 확보
78		청구이노베이션주식회사 (울산)	융복합 바닥매립형 자동승강식 소방차 배기가스 배출장치	기계장치 (일반제품)	배기가스 배출장치를 적용하여 유해배기가스를 90% 이상 제거하여 실내 대기상태를 일반 대기질 상태로 유지 가능하며, 센서 감지에 의하여 전자동으로 조작할 수 있어 인력 절감이 가능	√
79		㈜에너솔라 (강원)	재순환구조기술을 적용한 지중 열복원 지열시스템	기계장치 (성장유망제품)	폐열원 회수 재순환 기술을 통하여 지열시스템 성능을 향상 시켰으며 재순환 기술을 통하여 빠른 열복원으로 지중 스트레스 감소, 지열시스템의 성능 증가
80		㈜일강케이스판	판스프링형 탄성체 및 면진구조를 가진 지붕패널	건설환경 (일반제품)	지붕 구조물 내부에 판스프링 면진장치 적용을 통하여 면진 기능 및 진동(지진) 완충 성능 확보하였고, 중도리 간격과 관계없이 레일 바 상부에 판스프링을 균일하게 설치하여 규격화된 단열재 사용 가능

참고2		지정제품 중 특색 있는 제품 소개

[전기전자 분야]

① (일반) 웨스글로벌㈜ / 초음파 슬러지 계면계

	하수처리장, 정수장 등 수처리 현장에서 슬러지 계면의 높이를 실시간으로 측정 유동 구조물과 무관하게 침전된 슬러지의 정확한 계면 높이를 실시간으로 측정이 가능 초음파 센서와 고정체를 결합하여 센서로 전달되는 외부 충격이나 진동 등을 방비

② (일반) ㈜에이치코비 / 온라인 수질측정장치(총질소 및 총인측정장치)

	특허 기술과 자체 개발한 산화 반응조를 채택하여 효율성 향상 및 세련된 디자인과 사용자 편의성을 갖춤 최신 개정된 수질 TMS 통신 표준규격 개정안 반영 및 데이터 위변조 방지를 위한 접근 제어 기술 적용으로 보안 기능 강화

[정보통신 분야]

③ (일반) ㈜무브먼츠 / 디지털트윈엑스

	지하시설물 시공 시 3차원 모델을 구축하고 소요자재 등 시공데이터를 자동 추출하는 소프트웨어 현장관리 비용을 절감하고 시공정확도를 높임 시공 후 유지관리가 용이하고, 토목공사 시 인근 가스 배관 등 매설물 정보를 제공하여 안전사고 예방에 도움

④ (혁신) ㈜삼정솔루션 / 휴대용 안티드론건

	불법드론과 소형무인기 위협에 대한 대응을 위해 재밍신호를 방사하여 불법드론 및 소형무인기 조종자, 영상, 위치 신호를 차단하고 무력화 하는 휴대용 안티드론건 운반 편의성을 고려하여 분리형 타입으로 설계하고, 저전력으로도 증폭이 가능하여 연속방사 60분 사용가능

[건설환경 분야]

⑤ (일반) 주식회사 예건 / 회전성능을 갖는 추락·투신자살 방지 안전장치

	한 손으로 파지할 수 없는 회전 원통형 레일로 지주 후면에 배치되어 사람이 난간을 타고 오르기 힘든 구조로 제작되어 추락 및 투신방지 기능이 탁월 기존 설치물과의 조화성으로 경관성이 양호하며 레일탈부착이 용이하여 유지관리 우수

⑥ (일반) ㈜태평양기술산업 / 복합소재 알루미늄 바닥판

	자연골재와 복합 접착제 사용으로 고강도의 반영구적 제품으로, 습기가 많은 물가나 해안가, 소금물에도 적용성 우수 기존 목재 설치구간에 교체 가능하며, 알루미늄 틀 사용으로 형태 변형과 파손 감소

[기계장치]

⑦ (일반) 리텍 주식회사 / 교반 및 살포방향 조절형 제설제 살포기

	- 동절기 적설 및 결빙에 의한 안전문제를 사전에 방지하기 위하여 제설제를 노면에 살포하는 제설장비 - 교반 및 배출 시스템을 적용하여 적정량의 제설제를 균등하게 살포할 수 있으며 제설 효율을 증대 - 제설제가 살포되는 위치 및 반경을 제어할 수 있어 정확한 위치에 제설제 살포가 가능하며 작업 편의성이 향상됨

⑧ (일반) 청구이노베이션(주) / 융복합 바닥매립형 자동승강식 소방차 배기가스 배출장치

	- 차량에서 발생하는 유해 배기가스를 제거 및 배출하여 소방관 등 사용자의 건강을 보호하는 배기가스 배출장치 - 특허기술을 적용하여 유해배기가스를 90% 이상 제거하여 차고지 내부 대기상태를 일반 대기질 상태로 유지 가능 - 바닥매립형 자동승강방식을 적용하여 작동시에만 흡입후드가 상승하고 평시에는 바닥 밑으로 매립되므로 사용자의 이동에 방해가 되지 않아 편의성을 확보