금	보도자료

보도시점	배포 즉시	배포	2024. 2. 28.(수)

조달청, 도로 등 공공건설사업 단위공사비 공개한다.

29일부터 도로분야 유형별 단위공사비를 공개, 올해말까지 하천·항만공사로 확대

조달청(청장 임기근)은 2월 29일부터 ‘공사비 정보광장’을 통해 도로, 하천, 항만공사 등 토목구조물에 대한 유형별 단위공사비를 순차적으로 공개한다.

우선, 조달청에서 발주한 도로공사를 대상으로 토공, 교량, 터널 등 구조물별로 분류하고 교량 폭, 설계속도, 차로 수 등 주요 영향요인을 조사해 공사비를 공개한다.

적극행정의 일환으로 진행되는 이번 공개로 최근 2년 동안 조달청이 발주한 도로 구조물별 단위공사비에 대한 정보를 확인할 수 있어 도로공사비 추정에 도움이 될 것으로 보인다.

조달청은 앞서 발주기관, 건설업계 종사자 등을 대상으로 정보제공 범위와 공사비 영향요인 등에 대해 의견을 나누었으며, 많은 공사비 축적과 정보제공 유형 확대가 필요하다는 제안이 있었다.

이에 따라, 올해 6월에는 ‘19년부터 ’21년까지 3년간 발주한 도로공사에 대한 자료를 추가 분석하여 제공하고, 하반기에는 하천공사와 항만공사로 확대할 예정이다.

중장기적으로, 사용자 이용편의성을 높이기 위해 ‘공사비 정보광장’ 시스템을 고도화하여 토목구조물에 대한 검색기능을 강화하고 발주시점의 예상 공사비 추정기능 등을 구현할 계획이다.

강성민 시설사업국장은 “토목구조물 공사비 정보공개로 토목사업 기획단계에서 개략공사비 예측을 이전보다 수월하게 할 수 있게 됐다”며,

“앞으로 조달청 발주사업의 지속적인 공사비 정보 축적으로 공사비 예측의 신뢰성을 높여 정부의 합리적인 사업예산 책정을 지원하는데 노력하겠다.“고 말했다.

담당 부서	시설사업국	책임자	과 장	이 완	(042-724-7552)
	공사원가기준과	담당자	사무관	김 곤	(042-724-7563)

참고자료		도로공사 유형별 공사비 영향요인

토공구간
공사 유형	신설
	확장
도로 유형	일반국도
	고속국도
	지방도 이하
설계 속도	40㎞/h 이하
	40㎞/h초과 60㎞/h이하
	60㎞/h초과 80㎞/h이하
	80㎞/h초과 100㎞/h이하
	100㎞/h 초과
지역	지방도로
	도심도로
포장	콘크리트
	아스팔트
편도 차로수	1차로 이하
	2차로 이하
	3차로 이하
	4차로 이상
인터 체인지	무
	1개소
	2개소 이상
JCT	무
	유
연약 지반	전체 5% 미만
	전체 30% 미만
	전체 30% 이상
발파암지반	전체 5% 미만
	전체 30% 미만
	전체 30% 이상
사토장 거리	10㎞ 미만
	20㎞ 미만
	30㎞ 미만
	30㎞ 이상
토취장 거리	10㎞ 미만
	20㎞ 미만
	30㎞ 미만
	30㎞ 이상

교량구간
공사 유형	신설
	확장
도로 유형	일반국도
	고속국도
	지방도 이하
포장	콘크리트
	아스팔트
설계 속도	40㎞/h 이하
	40㎞/h초과 60㎞/h이하
	60㎞/h초과 80㎞/h이하
	80㎞/h초과 100㎞/h이하
	100㎞/h 초과
편도 차로수	1차로 이하
	2차로 이하
	3차로 이하
	4차로 이상
교량 형식	일반교(RC)
	일반교(PSC)
	일반교(강교)
	일반교(강합성교)
	일반교(합성형라멘교)
	특수교(사장교)
	특수교(트러스교)
	특수교(현수교)
	특수교(아치교)
	특수교(ED교)
경간장	20m 미만
	20m이상 40m미만
	40m이상 60m미만
	60m 이상
교각 높이	10m 미만
	10m이상 20m미만
	20m이상 30m미만
	30m이상 40m미만
	40m 이상
교량 위치	육상
	수상
	해상

터널구간
공사 유형	신설
	확장
지역	도심(시내)
	지방(시외)
도로 유형	일반국도
	고속국도
	지방도 이하
포장	콘크리트
	아스팔트
설계 속도	40㎞/h 이하
	40㎞/h초과 60㎞/h이하
	60㎞/h초과 80㎞/h이하
	80㎞/h초과 100㎞/h이하
	100㎞/h초과
편도 차로수	1차로이하
	2차로이하
	3차로이하
	4차로이상
굴진장	1m이하 10% 미만
	1m이하 20% 미만
	1m이하 30% 미만
	1m이하 30% 이상
방재 등급	방재1등급
	방재2등급
	방재3등급
	방재4등급
터널 공법	NATM공법
	TBM공법
	SHIELD공법
환기 방식	자연환기
	강제식(제트펜등)
	기계환기
갱문 형식	아치벽면형
	벨마우스형
	혼합식