	보도자료

보도시점	배포즉시 (사진 1시이후)	배포	2024. 4. 18.(목)

기술혁신을 선도하는 우수조달물품, 세계로! 미래로!

우수조달물품 구매 유공자 13명 포상 및 58개 제품 지정증서 수여식 개최

조달청(청장 임기근)은 18일 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 우수조달물품(이하 ‘우수제품’) 구매 유공자 포상과 함께 ‘24년 제1회 우수제품으로 지정받은 기업에게 지정증서 수여식을 진행했다.

올해 첫 지정 심사를 통과한 제품은 ‘고효율 방열기능을 구비한 LED가로등기구’ 등 58개로 심사 통과율은 ‘23년 제4회 차(25.2%)에 비해 감소한 22.3%로 나타났으며, 처음으로 우수조달시장에 진입한 제품은 24개로 41.4%를 차지한 것으로 조사됐다.

* 신규진입 기업 추이: (‘20) 35.4% → (’21) 40.2% → (‘22) 41.4%→ (‘23) 46.8%

우수제품 제도는 기술과 성능이 뛰어난 중소·벤처기업 기술개발 제품의 공공판로를 지원하는 제도다. 지정된 우수제품은 수의계약을 통해 각 수요기관에 물품을 공급할 수 있으며, 나라장터 쇼핑몰에 등재되어 수요기관이 편리하게 구매할 수 있다.

우수제품은 나라장터엑스포 전시관 운영, TV·라디오 방송광고 제작비 지원 및 방송광고비 할인 등 홍보·마케팅 지원을 받을 수 있다.

또한 기술보증료율 감면, 대출 한도 및 금리 우대, 환율 우대 및 외국환 수수료 감면, 투자 지원 등 각종 금융 혜택도 받을 수 있다.

이와 함께 해외조달시장에 대한 기업별·산업별 맞춤형 정보 제공, 해외 입찰 및 수출 사업 등 유관 기관 정보 제공과 국제기구 및 해외 중앙조달기관에 대한 집중 홍보 지원도 받을 수 있다.

임기근 청장은 우수제품 구매 유공자들에게 감사와 격려의 메시지를 전하고 신규 우수제품 지정기업에게 “국내 공공조달시장에서의 판로 지원 뿐만 아니라, 해외조달시장으로 진출할 수 있도록 체감할 수 있는 지원 정책을 적극 추진하겠다”면서

“끊임없는 기술혁신으로 미래 우리 삶을 풍요롭게 할 수 있는 제품 개발을 위해 노력할 것”을 당부하였다.

담당 부서	기술서비스국	책임자	과 장	김은라	(042-724-7281)
	우수제품구매과	담당자	사무관	설명수	(042-724-7295)

참고 1		2024년 제1회 우수조달물품 지정 현황

□ 2024년 제1회 우수조달물품 지정 결과

ㅇ 260개 제품 중 58개 제품 심사 통과, 통과율 22.3%

- 분야별: (전기전자) 9개, (정보통신) 15개, (과기의료) 1개, (지능정보) 1개, (화학섬유) 1개, (기계장치) 7개,  (사무기기) 6개, (건설환경) 18개

- 심사횟수별: (1회) 18개, (2회) 19개, (3회) 15개, (4회) 6개

※ 2023년 4회 차 지정제품 수 및 통과율 : 317개 중 80개, 25.2%

□ 지정제품 기업 현황

ㅇ 창업․벤처기업 39개(67.2%), G-PASS 기업 31개(53.4%)

여성․장애인기업 11개(19.0%)

ㅇ 신규진입 24개(41.4%)

※ 2023년 4회 차 신규진입 41개(51.3%)

□ 지정제품 목록

No.	사진	업체명 (지역)	우수조달물품명	제품구분	기대효과	신규 진입
1		주식회사 비제이라이팅 (경기)	고효율 방열기능을 구비한 히트싱크 부착형 LED투광등기구	전기전자 (일반제품)	히트싱크 어셈블리 방열설계로 부품간 접촉부분에 발생하는 열저항을 낮춰 LED칩과 PCB, 방열판 간의 열전이를 원활하게 하여 안정적인 광성능을 유지하고 고출력 LED를 사용하여도 고효율 품질기준 만족	√
2		주식회사 선일일렉콤 (경북)	LED가로등기구	전기전자 (일반제품)	LED 모듈의 고장 불량 증상 발생시 LED 등기구의 전압 또는 전력 상태를 실시간 감지하여 규정 전류로 하향 조절하여 과전류 인입을 방지하여 수명 연장 및 안정적인 운용이 가능
3		주식회사 솔라루체 (경기	광효율 및 방열 성능이 향상된 PCB를 적용한 LED실내조명	전기전자 (일반제품)	LED 모듈에 적용된 PCB에 반사율이 우수한 PSR 잉크를 도포하여 빛의 반사율 향상시켰으며 PCB 상에 방열패턴을 추가로 형성하여 방열 성능을 개선하여 우수한 광효율 제공 및 수명 증가
4		㈜신영정보기술 (경기)	재난상황에 따라 설비를 자동으로 제어하는 학습형·지능형 빌딩자동제어시스템	전기전자 (혁신제품)	정부 공개데이터를 통해 기상예보와 자연재난 정보를 수신하여 재난, 재해로부터 건물의 시설물 보호 및 복구 비용이나 유지관리 비용 절감이 가능
5		㈜에프비지코리아 (대전)	광섬유 내공변위센서	전기전자 (혁신제품)	고속도로, 국도 등 터널 및 슬라브교 등 교량의 침하 및 변형을 실시간 측정 및 분석하고 안전진단을 수행하여 사고예방이 가능	√
6		주식회사 과학기술분석센타 (대전)	수질다항목측정기	전기전자 (혁신제품)	무선 통신 기술을 접목하여 원격으로 실시간 수질 관리 및 감시가 가능하여 체계적이고 안전한 물관리 가능하며 IoT 기반의 장비로 다양한 장비와의 연동이 가능
7		퍼스트실리콘 주식회사 (서울)	분산형 전력최적화기를 이용한 태양광발전효율 향상 및 패널별 모니터링시스템	전기전자 (혁신제품)	태양광발전장치의 개별 패널의 전류, 전압, 전력을 측정하여 전력 손실 발생을 최소화하고 실시간 모니터링을 통하여 고장진단 및 유지관리 효율성을 향상	√
8		그린텔 주식회사 (경기)	영상개선기	전기전자 (혁신제품)	다양한 카메라의 영상이 안개, 미세먼지 등 모든 악천후로부터 흐려졌을 때 이를 선명하게 개선할 수 있는 장치로 기존 감시시스템의 교체 없이 바로 적용이 가능하여 감시 성능을 효과적으로 개선	√
9		주식회사 한국융합아이티 (경기)	스마트 IoT장치를 이용한 상·하수처리 시설의 원방 감시장치	전기전자 (일반제품)	지하시설물 계측을 위한 스마트 현장 제어반을 적용하고 배터리 기반으로 주요 지점에 수위 및 유속 센서 등을 설치하여 누수, 노후화, 침수 등에 대한 위험요소를 신속하고 정확하게 모니터링이 가능ㅁ
10		㈜엑스소프트 (서울)	eXrep/EDMS v2.0	정보통신 (S/W제품)	전자문서의 생성, 유통, 활용, 보관, 이관 및 폐기에 이르는 모든 문서 Life cycle을 통합 관리하는 솔루션 사용자에 문서등록, 개인문서함, 업무문서함, 통합검색, 문서활용, 권한/보안, 통계/현황, 시스템관리의 편의를 제공	√
11		미르텍 주식회사 (전남)	듀얼 카메라를 이용한 발열객체 감지용 CCTV 시스템	정보통신 (일반제품)	공장, 발전소, 문화재, 전산실 등 다양한 화재 취약장소의 열 분포와 주변환경에 의해 시시각각 변화하는 열분포 방향성을 모니터링하여 관리자가 쉽게 화재 발생 예상 지점을 인식하여 신속하고 정확하게 선제적 예방 가능
12		주식회사 파로스 (경기)	캡슐넷 기반 양방향 상태머신 AI영상감시장치	정보통신 (일반제품)	도시 등의 환경에서 CCTV를 통해 수집할 수 있는 다양한 정보를 기반으로 인공지능 기술을 활용하여 사고 발생가능성을 분석하여 사람, 차량에게 신속하게 제공하여 안전관리 대응 능력을 강화
13		주식회사 솔디아 (충남)	전송량을 저감시킨 동영상 전송 시스템	정보통신 (일반제품)	전송량을 저감시킨 동영상 전송시스템으로 고해상도 CCTV영상의 전송효율과 저장효율이 50%이상 개선되고, 화질저하 및 잔상없는 고화질 영상전송이 가능함	√
14		주식회사 제이한테크 (인천)	실영상과 열영상이 일체화된 하이브리드 카메라 CCTV 시스템	정보통신 (일반제품)	일반 보안용 카메라와 열영상 카메라가 일체화된 하이브리드 CCTV 카메라로, 열감지 영상과 보안영상을 동시에 사용할 수 있어, 범죄 예방 및 화재감시, 인체 열감지 확인의 경제성 효과 제공	√
15		주식회사 대영아이오티 (서울)	AI기술을 이용한 현장적응형 차량번호인식기반 주차관제시스템	정보통신 (성장유망)	주차장별로 환경이 상이하지만, 보편적인 환경에 맞추어진 차량번호인식 엔진으로 발생하는 미인식 및 오검지에 대한 문제점을 인공지능 기반으로 개선하여 미인식 영상을 보정하고 실시간 차량추적이 가능
16		주식회사 아이에스앤로드테크 (경기)	차량탑재형 무인교통단속장비	정보통신 (성장유망)	차량에 단속장비를 설치하여 주행 또는 정차 시에 도로를 주행중인 대상 차량의 상대 속도를 측정하고 차량번호 인식을 수행하여 교통위반 행위를 수집·단속할 수 있는 차량 탑재형 무인교통단속장비	√
17		렉스젠 주식회사 (경기)	전/후면 번호판 인식 및 단속이 가능한 CCTV 시스템	정보통신 (성장유망)	딥러닝 영상처리 기반으로 비매설식 센서(레이다)와 시각 센서를 융합하여 이륜차 및 차량의 전/후면번호판 인식을 통해 차량번호, 속도, 주행경로 등의 교통정보를 수집하고, 속도위반, 신호위반, 안전모 미착용, 보도통행 등의 교통법규 위반을 단속 가능한 다기능 고정형 CCTV 시스템
18		주식회사 삼원씨앤지 (강원)	건물의 실별 실시간 열량산출 모델링을 통한 에너지절감형 빌딩자동제어시스템	정보통신 (성장유망)	건물의 내·외부 환경정보를 측정하고 건물의 각 실별 실시간 필요열량모델링을 통해 최적의 열량을 생산 및 공급하도록 설비를 제어하고, 기상예보데이터를 기반으로 기계학습의 다중회귀 예측모델식을 생성하여 건물의 열원설비의 에너지소비량 예측이 가능한 에너지절감형 빌딩자동제어시스템
19		주식회사 올인원 코리아 (경남)	자가통신망을 통해 재난 및 환경정보를 전파하는 무선통신방송시스템	정보통신 (일반제품)	관리자의 명령 없이 송출기 및 중계기를 이용하여 재난, 환경, 동보, 행정방송을 자동으로 전파할 수 있을 뿐 아니라, 양방향 통신방식의 자가통신망을 통해 응급 또는 화재상황을 주위에 전파할 수 있는 무선통신방송시스템
20		주식회사 원캐스트 (경기)	QR코드 기반의 배선 관리 및 네트워크 관리 기술이 적용된 관리형 통합배선반	정보통신 (일반제품)	사용자가 입력한 배선 정보와 장비 정보를 바탕으로 선번장과 QR코드 또는 바코드가 자동으로 생성되며, 이 코드를 스캔하면 다양한 형태의 통합배선반 정보가 제공되어 회선점검과 작업시간 단축, 편의성 향상으로 관리비용을 대폭 절감할 수 있는 관리형 통합배선반
21		주식회사 온니드 (경기)	네트워크 및 물리입력 영상의 다중표출·공유·녹화기술이 적용된 하이브리드 월 컨트롤러	정보통신 (일반제품)	상시 관제가 필요한 종합관제실 및 상황실 내에서 다양한 영상입력장치로부터 수신한 영상을 네트워크 입력과 물리적 입력을 동시에 처리하는 기술을 적용하여 1대의 컨트롤러로 다수의 디스플레이 장치에 표출하고, 자유로운 확대, 축소, 중첩을 가능하게 함	√
22		주식회사 이레씨즈 (경기)	실시간 동작 및 고장상태 진단 유무선 비상벨 시스템	정보통신 (일반제품)	공공장소의 위험지역 등에 설치되어 범죄예방 및 위급상황 발생시 도움을 요청할 수 있는 유무선 비상벨시스템으로 비가청주파수대역의 테스트음원을 사용한 스피커와 마이크 자가진단을 통해 운영자가 고장여부를 관제하고 관리할 수 있도록 도와줌
23		(주)아이아이에스티 (서울)	화재 및 지진동을 감지하는 IoT 재난감지시스템	정보통신 (일반제품)	불꽃, 연기 및 지진동을 감지하는 영상분석식 재난감지시스템으로, 카메라형 화염감지기 내부에 탑재된 모듈을 통하여 화염감지기 단독으로 화재 및 진동을 감지할 수 있어 방범과 방재의 기능을 동시에 수행 가능
24		루씨엠 주식회사 (경기)	스마트AED (IoT기반의 자동심장충격기 통합 관리 모니터링 장치 및 서비스)	과기의료 (혁신제품)	자동심장충격기(AED)에 IoT기술을 응용하여 AED 상태를 통합 관리할 수 있도록 제작된 AED 통합 모니터링 장치로 보관함 문열림, AED 탈착여부, SOS 응급호출버튼 3종의 센서를 보관함에 부착하여 신호를 전달하고 월1회 점검의무 절차 간소화 효과 제공	√
25		주식회사 세오 (경기)	체계적 무인감시운영이 가능한 보안로봇	지능정보 (혁신제품)	CCTV 사각지대를 실시간 확인하고 영상으로만 확인하기에 제한이 있는 보안시설을 자율순찰하면서 영상감시 및 화재감지를 동시에 수행하고, 화재감지 시 소화모듈 원격 분사제어가 가능하고 비접촉식 무선 도킹을 통해 충전이 가능하여 무인 운용이 가능한 감시 보안로봇
26		주식회사 수 (부산)	119 제품시리즈	화학섬유 (혁신제품)	화재 발생 시 제품 내에 함유한 마이크로캡슐이 열에 반응하여 터지면서 고성능 소화약제가 분출됨을 이용하여 전력공급장치(배전반, 분전함) 등 밀폐된 공간 내에 설치하여 초기에 화재를 진압하거나 화재 확산을 지연 효과가 있는 스티커형, 로프형 화재진압제품	√
27		㈜그린텍 (경북)	케이싱과 임펠러 사이에 유량 손실을 막기 위한 인터널 그루브 웨어링이 적용된 입축 펌프	기계장치 (일반제품)	인터널 그루브 웨어링을 적용하여 임펠러와 웨어링 사이 미세 간극으로 흐르는 누설 유량을 저감시킴으로써 펌프효율을 향상	√
28		유한회사 한성산기 (전북)	무간격 탄소웨어링이 적용된 펌프	기계장치 (일반제품)	무간격 탄소웨어링을 적용하여 기존 금속재 웨어링의 단점(열팽창)을 보완, 압력손실 최소화로 펌프효율 향상 및 물공급 없이 펌프 구동 점검이 가능
29		주식회사 칸필터 (대전)	유증기 및 수증기가 많은 환경에서 공기정화 기능을 수행하고 자체 필터 재생 기능을 가진 세라믹필터 집진기	기계장치 (일반제품)	세라믹 필터를 통해 유해물질 및 악취 저감에 뛰어난 성능이 있으며, 특허 받은 열촉매 반응에 의한 Self-Cleaning을 통해 세라믹 필터를 반영구적으로 사용함으로써 유지관리 비용을 낮춤	√
30		정상이앤티 주식회사 (경기)	복합정화 (플라즈마, UV) 모듈형 공기살균기	기계장치 (일반제품)	복합모듈(플라즈마+자외선)을 이용하여 부유 세균·바이러스 및 유해물질 제거율을 높임으로써 실내공기의 청정도를 유지	√
31		주식회사 금오산업 (울산)	저전력 미세 성형 방전 플라즈마 기술을 적용한 복합식 공기청정살균기	기계장치 (혁신제품)	공기청정 및 공기살균 기능이 융합된 복합식 공기정화장치이며, 유전체장벽방전(DBD) 방식의 대기압 플라즈마 기술을 적용함으로써 의료, 공기정화 및 환경분야 등 산업적 활용성을 높임	√
32		주식회사 아큐스 (부산)	차아염소산나트륨발생장치	기계장치 (일반제품)	이종금속 전극단자대 및 기액분리열교환기를 통한 수처리 살균소독용 차염 생산효율 및 품질을 향상하고, 위험인자 사전 감지 및 대응을 위한 비상안전시스템을 적용함으로써 안정적 운영 및 유지관리 향상
33		㈜에스.엠. 엔지니어링 (경남)	와류스크러빙 혼합 기술을 적용한 탈취장치	기계장치 (혁신제품)	하수종말처리장, 폐수처리시설 등에서 발생되는 오염공기를 3단 약액처리부, 3단 와류스크러빙부, 3단 물기제거판이 적용된 탈취장치를 적용함으로써 청정공기를 배출
34		유한회사 애니체 (광주)	가변 토션구조의 틸팅 모듈러 접이식의자	사무기기 (가구제품)	틸팅세분화 조절기술을 적용함으로써 토션조정노브 회전을 통해 접이식의자 각도조절이 가능하게 하고 지지력 및 내구성을 향상
35		㈜베스툴 (대구)	사용자의 움직임에 반응하는 인체공학의자	사무기기 (가구제품)	요추지지대 및 등판 무빙 기술을 적용하여 사용자의 움직임에 반응해 요추지지대 및 등판이 움직임(무빙)으로써 신체를 편안하게 지지
36		㈜제이오텍 (대전)	인화성물질 보관함	사무기기 (혁신제품)	대기압에서 인화점이 65℃ 이하인 가연성 액체류를 화재 시에도 보관함 내부온도 상승을 180K 이하로 30분 또는 90분 이상 유지함으로써 2차 폭발 등 화재확산을 방지하고 인화성물질을 안전하게 보관
37		㈜대진코스탈 (인천)	장기성능유지 및 세단효율향상 기술이 적용된 문서세단기	사무기기 (일반제품)	커터축 휨방지 가이드 기술을 적용하여 칼날축 휘어짐 및 칼날간 부정교합을 방지함으로써 문서세단기 내구성을 향상
38		주식회사 엔비텍 (경기)	부착성을 향상 시킨 폴리에틸렌 피복 스테인리스 강관	건설환경 (일반제품)	내면은 스테인리스 소재로 시공하여 녹물 발생을 억제하며, 외관은 PE 피복을 통해 부식을 방지. 롤관으로 시공 시, 타소재의 관 대비 접합개소를 최소화하여 지반침하 등 외부환경에 대응 가능하며, 유수율을 향상시켜 공사시간 및 비용을 절감하여 경제성을 확보	√
39		(주)삼정디씨피 (전북)	장기내구성 및 고무링 신뢰성이 향상된 내충격 PVC 상하수도관	건설환경 (일반제품)	고중합도의 PVC레진 및 원료 포뮬레이션 기술과 압출다이(Die) 냉각기술을 활용하여 장기내구성을 향상시키고 편수칼라관의 확관부와 삽입관을 연결시 고무링의 파손을 방지할 수 있는 이중고무링을 적용하여 신뢰성을 향상
40		웰텍(주) (강원)	나노구리융합에폭시 PE3층 피복강관	건설환경 (일반제품)	강관 내면에 에폭시 수지를 적용하여 장기항균성, 장기내구성을 확보하고 강관 외면에 폴리에틸렌 3층을 코팅하여 외부 충격으로부터 모재를 보호하여 방식성과 내후성을 확보
41		주식회사 원진알미늄 (전북)	유동 기밀 미서기창	건설환경 (일반제품)	기밀성이 약한 선대상, 하부에 핵심기술적용으로 외부 미세먼지, 틈새 바람, 해충 등의 실내 유입을 효과적으로 차단하여 방진 및 기밀효과가 우수
42		㈜긴키테크 코리아 (경기)	풍지구조와 기밀 및 단열성능향상을 더한 미서기창	건설환경 (일반제품)	창짝 내측에 폴리아미드 재질로 이루어진 단열 부재의 삽입과 삽입부에 모헤어를 장착하여 열교환을 억제하여 기밀 및 단열 효과 증대
43		주식회사 유니크시스템 (경기)	방풍 승강시스템 미서기창	건설환경 (일반제품)	방풍 승강시스템 적용하여 기밀성능 향상, 차음성능 확보. 외풍차단으로 단열성능 향상. 외부공기 유입 통로 차단으로 쾌적한 실내환경 조성
44		㈜반석 (강원)	단열 커튼월	건설환경 (일반제품)	수직바와 수평바가 직각의 격자구조를 이루며 조립되어 벽체를 구성하고, 그 사이에 유리를 삽입하여 고정하여 단열과 기밀을 유지하면서도 건물의 진동이나 층간변위 발생시 효과적으로 대응
45		(주)태정이엔지 (부산)	다목적 도로시설물 지주	건설환경 (일반제품)	기둥에 형성되는 지지 유닛과 암대 유닛에 결합되는 결합 유닛의 결합을 통해 암대 유닛을 기둥의 상측에 수평하게 설치하는 무와이어 지주로 외부노출 와이어 없이 가로 부착대를 지지하여 안전성이 우수
46		주식회사 가나실업 (경기)	인조잔디용 충격흡수기능을 갖는 배수판	건설환경 (혁신제품)	주재료인 고무칩을 압축성형하여, 이동설치가 간편한 규격의 패드판 형태로 고무칩간에 공극을 가진 상하좌우면 배수가능한 구조로 배수성과 충격 흡수성을 높임	√
47		주식회사 스플랜트 (경기)	이중코팅 복합 코르크 바닥포장재	건설환경 (일반제품)	천연 소재 코르크의 장점을 유지하며 탄성 및 인장 강도 등의 물성을 증가시켜 내구성 강화 천연 소재 사용으로 기존 탄성포장재의 냄새를 없애고, 하절기 표면 온도가 낮아 사용자의 안전과 쾌적한 환경 제공	√
48		주식회사 스포테크 (경기)	소각, 매립하지 않고 생분해 폐기처리 가능한 인조잔디 시스템	건설환경 (일반제품)	폐기 처리 시 혐기조건에서 생분해되어 소각이나 매립 등으로 인해 발생하는 미세먼지나 및 다량의 환경물질로 인한 환경문제 발생을 해결하고 장기적으로 토양 및 해양오염을 방지하는 효과	√
49		주식회사 뉴티브 (강원)	유연한 조립과 안전한 사용을 위한 데크 플레이트 시스템	건설환경 (일반제품)	유연한 조립성을 가진 데크로드 설치구조 기술적용으로 직선(위험) 및 곡선구간에 데크로드를 설치하는 경우에도 시공이 용이하고 내구성이 증대되고 테크 교체 및 보수를 간소화하고 효율성을 높임	√
50		주식회사 아키페이스 (경기)	내구성과 안전성이 향상된 코어 프레임 데크시스템	건설환경 (일반제품)	각 데크재의 하부에 삽입된 코어알루바가 데크재 하부코어를 보강하여, 목재의 단점(낮은 인장응력, 수분에 의한 변형)을 보완하고 데크의 내구성을 강화하여 보행자의 안전성을 확보
51		주식회사 신화 (충남)	내구성 및 소음저감 성능을 갖춘 알루미늄 데크	건설환경 (일반제품)	알루미늄 자재 사용으로 기존 합성 목재 바닥재에 비교하여 내구성및 내열성 향상하여 충격에 의한 변형이 없으므로 유지보수에 비용절감
52		정우플로우 주식회사 (부산)	고탄성 및 고기능성을 갖는 친환경 아크릴계 차열방수제 (19HRWP-R)및 이를 이용한 쿨루프방수도장	건설환경 (혁신제품)	인장강도, 신장률이 우수한 고탄성 효과로 지속적으로 우수한 균열 저항성능을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 입체적인 구조물을 포함하는 건물 면에 대한 방수시공에 유용하게 활용가능	√
53		주식회사 서호에코탑 (경기)	전후방블록 결합식 콘크리트 옹벽블록	건설환경 (일반제품)	앞블럭, 뒷블럭, 기울기 고정핀을 일체화 시켜, 기계적 설치 방식을 통한 안정성 확보 및 옹벽 배면에 뒷블럭 설치 구간 내 지장물 발생이 될시 안정성을 확보하기 위한 좌우 각도조절이 가능하여 안정성 확보
54		대도테크 주식회사 (경북)	보강 볼트 체결 홀을 갖는 파형강판	건설환경 (일반제품)	휨 변형에 대한 저항성을 향상시키고 파형강판과 파형강판을 연결하는 볼트 홀의 배치를 최적, 기존 파형강판의 가장 큰 단점인 과변위 발생을 방지하여 안전적이며 초기 공사비 절감 및 보수공사 비용절감 가능	√
55		㈜코팅코리아 (전북)	분할소켓링 연결구를 적용한 폴리에틸렌 피복강관	건설환경 (일반제품)	친환경소재인 폴리에틸렌으로 코팅하여 내구성 및 내식성을 강화시키고, 분할형 소켓링을 이용하여 작업 편의성을 향상과 관단 보호캡을 이용하여 물접촉 및 부식을 방지
56		에스씨솔루션글로벌 (대구)	누수탐지기	정보통신 (혁신제품)	수도관/유류관 등이 관로를 통해 공급되는 유체의 누수를 IoT 및 인공지능 기술을 이용하여 탐사하고 누수가 발생했을 경우 시간동기화 차별화 기술을 이용하여 누수위치를 계산하여 알려줌으로써 유지보수 비용 및 시간을 단축	√
57		일진시팅 주식회사 (인천)	빠른 통로 확보가 용이한 연결의자	사무기기 (가구제품)	강당 등 고정 설치된 객석의자에 좌판이 빠르게 반전되는 특허기술을 적용함으로써 비상 상황 발생 시 신속한 대피가 가능
58		선진공업 주식회사 (전북)	높낮이 조절이 쉬운 교실용 이지데스크&체어	사무기기 (가구제품)	학생들이 이용하는 책상 및 의자에 위치고정부 승강장치 특허기술을 적용함으로써 편리하게 높낮이 조절이 가능	√

참고 2		지정제품 중 특색 있는 제품 소개

[전기전자 분야]

① (일반) 주식회사 선일일렉콤 / LED가로등기구

	LED 모듈의 실시간 상태를 진단하여 과전류, 과열 발생 예상 되는 경우 출력제어를 통해 이를 방지 서지 대응 기술 접목으로 낙뢰 및 서지로 인한 조명 기구 기능 상실을 사전 예방 구동부와 광원의 연결배선을 간소화하여 경제성을 확보한 제품

② (혁신) 그린텔 주식회사 / 영상개선기

	카메라의 영상이 안개, 미세먼지 등 모든 악천후로 인하여 흐려졌을 때 이를 선명하게 개선 기존의 감시시스템 사이에 플러그 앤 플레이 방식으로 설치가 가능하여 기존 감시시스템 교체 없이 바로 적용할 수 있음

[지능정보 분야]

③ (일반) ㈜아이아이에스티 / 화재 및 지진동을 감지 IoT재난감지시스템

	불꽃, 연기 및 지진동을 감지하는 영상분석식 재난감지시스템 카메라 형태의 화염감지기 내부에 탑재된 모듈을 통하여 화염감지기 단독으로 카메라의 기능과 화염감지 기능을 동시에 수행하고, 지진 진동을 감지할 수 있음 화염감지, 지진감지, 영상감시 기능의 장비를 각각 구축하지 않아도 되어 구축비용 및 운영비용 절감 가능

[건설환경 분야]

④ (일반) 주식회사 신화 / 내구성 및 소음저감 성능을 갖춘 알루미늄 데크

	알루미늄자재 사용으로 기존 합성목재 바닥재에 비교하여 내구성 향상 및 높은 내열성과 강도를 갖기 때문에 변형 및 파손방지 온도, 습도, 충격에 의한 변형이 없어 유지보수 비용 절감 가능

⑤ (일반) 주식회사 스플랜트 / 이중코팅 복합 코르크 바닥포장재

	기존 놀이터 바닥재 폐타이어(SBR)+EPD를 천연코르크+ PE Form으로 대체하여 유해성・ 중금속이 없는 유해성 없는 제품 기존 코르크에 이중코팅을 하여 가공 코르크로 대체하여 접합강도와 인장강도 증가로 들뜸 현상 및 찢어짐 현상 방지 여름철 폐타이어 대비 낮은 표면 온도로 화상 위험을 줄이고 쾌적한 환경 제공

[기계장치]

⑥ (일반) 주식회사 칸필터 / 자체 필터 재생기능을 가진 세라믹필터 집진기

	- 식당 등에서 조리 중 발생하는 유해물질 및 악취를 세라믹필터를 이용하여 포집·제거하는 장치 - 열촉매반응에 의한 Self-Cleaning을 통해 필터를 재생함으로써 필터를 반영구적으로 사용할 수 있음 - 필터를 교체하거나 세척이 필요하지 않아 폐기물(폐필터) 등의 2차 오염물질 발생을 줄임