■ [별지 제12호서식(제11조 제2항)]

(일반제품 규격서)

제품명

회사명 : OOOOO

1. (제품명)의 개요

1.1 적용범위

1.2 특징

2. 규격

2.1 제원

구분	물품목록번호	모델명	세부 사양
			예) 치수	예) 용도	예) 정격
1	-
2	-

2.2 품질기준

적용자재	시험항목 (단위)	신청 상 최대값		비교가능 규격		납품가능 규격
		규격	적용기준	규격	적용기준	규격	적용기준

※ 제품은 상기 품질기준을 포함, 규격서에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질인증의 시험기준을 만족해야 한다.

2.3 제품에 적용된 기술

적용기술	인증(등록)번호	기술명(발명,고안명칭)	발행기관	비고

3. 구성, 재료

[총괄표]

모 델 명	재 료	자 재 구 성 표

[주요자재소요량]

순번	모델명	규격치수 (mm)	자재소요량					원산지
			품명	모델(부품)명	규격/재질	단위	수량
1
2
3

4. 형태

4.1 전체사진

4.2 제품구조

4.3 마감 및 외관

5. 제조 및 가공

6. 기능 및 성능

6.1 기능

6.2 성능 및 시험방법

7. 하자보증

8. 포장 및 표시

8.1 포장

8.2 표시

9. 적용자료

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

※ 일반제품 규격서 작성 요령

① 규격서는 A4 용지에 한글(HWP) 파일 세로방향으로 작성할 것

② 글자크기는 12포인트, 글자체는 휴면명조, 줄간격은 160% 로 할 것

③ 규격서 항목별 작성 가이드 (아래표 참고)

항목	하위 항목	작성 방법
1. (제품명)의 개요	1.1 적용범위	- 신청제품의 일반적·특수적 기능과 용도의 범위를 간단하게 작성
	1.2 특징	- 제품에 적용된 지식재산권(특허, 실용신안, NEP, NET, 녹색기술인증)의 기술사항을 중심으로 주요 특징을 객관적으로 서술 - 검증되지 않은 성능 데이터 및 추정 결과물은 포함하지 말 것
2. 규격	2.1 제원	- 물품목록번호(물품분류번호(8자리)+물품식별번호(8자리))와 모델명은 필수적으로 작성 - 제품의 세부사양은 자율적인 항목으로 선정하여 작성하되, 조달청 상품정보시스템에서 등록된 규격별 세부 속성값과 일치하도록 작성
	2.2 품질기준	- 적용자재(구성품)별 “시험항목/신청상최대값/비교가능규격/납품가능 규격”을 작성 - “신청상 최대값”은 공인시험기관 또는 자체시험을 통해 산출된 시험항목별 최대 품질규격을 말함 - “비교가능 규격”은 KS, 단체표준, 기타 인증 등 비교 가능한 공인된 표준화 품질규격을 말함. (비교기준 없을 시, 작성 생략) - “납품가능 규격”은 조달 납품 시, 지속적 품질관리가 가능한 범위의 현실적 품질규격을 말함 (단, 혁신성이 포함된 우수한 품질 필요) ① KS,단체표준 규격 등에 해당 될 경우 반드시 기준 이상 충족 또한, 신청 당시 제품이 관련 인증이 적용된 경우( ex)성능인증, NEP, GR, GS, 환경마크, 고효율에너지기자재, K마크, 건마크, KS 등) 품질에 사용된 모든 기준이상 ② 지정 심사와 최종 규격서에 반영 된다는 점에 유의
	2.3 제품에 적용된 기술	- 제안된 지식재산권에 해당되는 기술자료의 명칭, 등록번호 등 작성 - “기술자료”란 특허, 실용신안, NET, NEP, 녹색기술인증을 말함
3. 구성, 재료	-	- [총괄표]에는 모델별 주요 자재 및 자재구성표를 작성 - [주요자재소요량]에는 모델별 주요 재료의 품명, 재질, 규격, 단위, 수량, 원산지를 필수적으로 작성 - 특정 재료에 혁신제품 신청 시 제안한 핵심기술이 포함되어 있다면, 그 해당 자재는 반드시 기입할 것.
4. 형태	4.1 전체사진	- 규격별 전체사진의 작성
	4.2 제품구조	- 각 구성부에 대한 구조 이미지와 기본적인 설명을 상세히 작성 - 단, 제품 구조는 제안한 혁신기술에 근거하여 작성할 것
	4.3 마감 및 외관	- 제품의 마감 및 외관의 취급 등에 대해 자율적으로 작성
5. 제조 및 가공	-	- 제조공정에 관한 현장사진 또는 제조공정표(QC 포함) 등을 활용하여 작성 - 제조 및 가공 상에 혁신기술이 적용되었다면, 어떻게 적용되었는지 세부적으로 작성할 것 - 직접생산확인기준(중기간경쟁제품일 경우 중기부, 일반제품의 경우 조달청)에 부합되도록 작성할 것
6. 기능 및 성능	6.1 기능	- 혁신제품 신청 시 제안한 모든 적용기술(특허, 실용신안 등)의 등록번호와 명칭을 기재하고, 관련한 세부 기술내용을 상세히 작성
	6.2 성능 및 시험방법	- 혁신제품 신청 시 제안된 기술을 검증할 수 있는 시험항목·시험기준·시험방법의 작성 - 성능은 공인시험 또는 자체시험을 통해 검증이 가능한 항목으로 작성할 것 - 모델별 성능이 상이할 경우, 모델별 성능을 별도로 작성 할 것
7. 하자보증	-	- 인명과 관련되는 물품(의료장비, 엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비, 전동기 등)은 3년, 시스템 장비(수처리장비, 보일러, 소각로, 냉난방기, 송풍기, 선박, 역무자동화설비, 변전설비, 신호설비 등)은 2년, 그 외에는 1년으로 하되 업체의 희망에 따라 더 긴 기간으로 작성
8. 포장 및 표시	8.1 포장	- 자체 규정하는 포장의 방법, 포장재질, 치수 등을 작성
	8.2 표시	- 자체 규정하는 표시사항, 표시장소, 표시방법 등을 작성 - 단, 관련 법률에 따라 표시사항을 의무화할 경우에는 해당 법률에 따른 항목으로 작성할 것
9.적용자료	-	- 규격서 작성에 인용된 표준, 규정, 법률, 인증, 인허가 등의 최신화 자료의 번호와 명칭 등을 작성

SAMPLE

(제품규격서)

지지력이 향상된 슬라이딩 조립형 울타리

회사명: ㈜좋은건설

1. 지지력이 향상된 슬라이딩 조립형 울타리의 개요

1.1 적용범위

작성 방법	○ 혁신제품 규격의 일반적, 특수적 기능 및 용도를 적절히 기재하며, 적용범위는 혁신제품 신청 당시 규격의 범위로 한정하여 작성

<작성예시>

이 규격은 공간구분과 경계, 안전을 위해 설치되는 난간시스템에 관한 것으로 지주와 횡대의 이중결합구조와 슬라이딩 고정방식, 회동연결체 전단보강 등의 구조개선을 통해 안전성과 지지력을 향상시켜 보행자의 안전과 편익을 도모하고 미관을 향상시키는 공원, 산책로, 해변, 건축물 울타리, 도로 등에 설치되는 “지지력이 향상된 슬라이딩 조립형 울타리”에 대하여 규정한다.

1.2 특징

작성 방법	○ 혁신제품 신청 시 제안된 지식재산권을 중심으로 기존 일반 제품대비 기능적·성능적 특징요소를 객관적으로 작성 (검증 불가한 데이터는 지양할 것)

<작성예시>

1.2.1 지주에 횡형부재를 결합 시, 내측중공부로 고정견인부의 일측이 슬라이딩 삽입됨에 따라 현장의 다양한 경사도에 대응하여 횡형부재를 적절한 높이로 손쉽게 설치

1.2.2 횡형부재의 단부가 지주의 측면에 면밀히 밀착 고정되어 횡형부재를 관통볼트의 결합력과 결합보강철물의 밀착력에 의해 2중구조로 안전하게 지지

1.2.3 다양한 난간대 형상 및 재질에도 어울리게 할 수 있어 다양한 형상 울타리

2. 규격

2.1 제원

작성 방법	○ 혁신제품의 규격별(모델별) 물품목록번호(분류번호 8자리+식별번호 8자리) 16자리, 모델명, 사양 등의 제원요소를 간단하게 작성

NO	물품식별번호	모델명	세부 사양
			치수 (mm)	재질	용 도
1	3015200101-00000000	A-110	W1500×H1200	[목재형] 알루미늄+목재	경계용, 보행자방호용
2	3015200101-00000000	B-111	W1500×H1200	[목재형] 알루미늄+목재	경계용, 보행자방호용

<작성예시>

2.2 품질기준

작성 방법	○ 신청 모델별로 품질기준(규격)을 달리하는 경우, 동일한 품질기준이 적용되는 모델별로 분리하여 작성 ○ “신청상 최대값”은 공인시험기관 또는 자체시험을 통해 산출된 시험항목별 최대 품질규격을 말함 ○ “비교가능 규격”은 KS, 단체표준, 기타 인증 등 비교 가능한 공인된 표준화 품질규격을 말함. (비교기준 없을 시, 작성 생략) ○“납품가능 규격”은 조달 납품 시, 지속적 품질관리가 가능한 범위의 현실적 품질규격을 말함 (단, 혁신성이 포함된 우수한 품질 필요) ① KS,단체표준 규격 등에 해당 될 경우 반드시 기준 이상 충족 또한, 신청 당시 제품이 관련 인증이 적용된 경우( ex)성능인증, NEP, GR, GS, 환경마크, 고효율에너지기자재, K마크, 건마크, KS 등) 품질에 사용된 모든 기준이상 ② 지정 심사와 최종 규격서에 반영 된다는 점에 유의

<작성예시>

적용자재	시험항목 (단위)	신청 상 최대값		비교가능 규격		납품가능규격
		규격	적용기준	규격	적용기준	규격	적용기준
완제품	내충격시험	75 kg, 1.8 m	시험성적서 (19-018664-01-3, KTL)	-	비교기준 없음	75 kg, 1.8 m	자사 제시규격
기계구조용 스테인리스 강관 (STS304TKC)	인장강도 (N/㎟)	742	시험성적서 (19-018664-01-3, KTL)	520 이상	KS D 3536	520 이상	KS D 3536
천연목재	휨강도 (N/㎟)	127.5	시험성적서 (19-018664-01-3, KTL)	6 이상	KTL B 183	50 이상	자사 제시규격

※ “제품은 상기 품질 기준을 포함, 규격서 에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질 인증의 시험 기준을 만족해야 한다. ” 의 문구를 꼭 기재

2.3 제품에 적용된 기술

작성 방법	○ 혁신제품 지정 당시 제출한 지식재산권(특허, 실용신안, NET, NEP, 녹색기술인증)의 인증번호, 명칭, 발급처 등을 작성 (비고란은 공란으로 둘 것)

<작성예시>

적용기술	인증(등록)번호	기술명(발명,고안명칭)	발행기관	비고
특허	제 10-1000000호	~~~한 기술	특허청
실용신안	제 20-1000001호	~~~한 기술	특허청

3. 구성, 재료

작성 방법	○ 혁신제품 규격별(모델별) 모델명, 규격치수, 주요자재소요량(품명, 재질, 규격, 수량, 원산지) 등을 상세히 기재 ○ 특정 재료에 혁신제품 신청 시 제안한 핵심기술이 포함되어 있다면, 그 해당 자재는 반드시 기입할 것.

<작성예시>

[총괄표]

모 델 명	재 료	자 재 구 성 표
A-110 B-111	- 알루미늄 - 천연목재 - 스테인리스 스틸	① 지주몸체 ② 횡대 ③ 종대 ④ 브라켓(장착바디부+회동연결구+결합체) ⑤ 결합보강철물 ⑥ 관통볼트 ⑦ 결속플레이트

[주요자재소요량]

NO	모델명	규격치수	자재 소요량					원산지
			품명	재질(모델)	규격/재질	단위	수량
1	A-110	W1500 x H1200 mm	지주몸체	HU-001 (92×92×2.0T)	A6063-T5 + 분체도장 (60㎛ 이상)	M	1.2	대한 민국
			횡대	38×87	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	4.6	대한 민국
			종대1	38×87	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	1.6	대한 민국
			종대2(포스트)	38×38	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	4.8	대한 민국
			종대3	38×38	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	1.2	대한 민국
			브라켓	105×100×50	ALDC 12 + 분체도장 (60㎛ 이상)	EA	4.0	대한 민국
			결합보강철물	M8 (19×19×7.0t)	STS 304 TKC	EA	4.0	대한 민국
			관통볼트	M8 (M8×40)	STS 304 TKC	EA	4.0	대한 민국
			결속플레이트	175×125×15.0t	SM45C	EA	1.0	대한 민국
2	B-111	W1500 x H1200 mm	지주몸체	HU-001 (92×92×2.0T)	A6063-T5 + 분체도장 (60㎛ 이상)	M	1.2	대한 민국
			횡대	38×87	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	5.2	대한 민국
			종대2(포스트)	38×38	천연목재 (함수율, 전단강도)	M	4.8	대한 민국
			브라켓	105×100×50	ALDC 12 + 분체도장 (60㎛ 이상)	EA	8.0	대한 민국
			결합보강철물	M8 (19×19×7.0t)	STS 304 TKC	EA	8.0	대한 민국
			관통볼트	M8 (M8×40)	STS 304 TKC	EA	8.0	대한 민국
			결속플레이트	175×125×15.0t	SM45C	EA	1.0	대한 민국

4. 형태

4.1 전체사진

작성 방법	○ 혁신제품 규격별(모델별) 전체의 외형이 나오는 제품의 이미지를 기입하되, 직접 촬영한 사진이나 2D, 3D로 렌더링한 도면의 사용도 가능

<작성예시>

A-110	B-111

4.2 제품구조

작성 방법	○ 혁신제품의 기술적 제안요소를 반영하여 각 특징적인 구성부에 대한 구조 이미지 기입, 구동 설명 등을 상세하게 작성

<작성예시>

4.2.1 슬라이딩 결합구조

지주와 횡대 간 결합방식을 무용접 슬라이딩 조립구조로 설계하여, 다양한 경사도와 급커브길 등 취약한 환경에서의 설치 시공이 용이

4.2.2 지지력 강화구조

지주와 횡대 간 조립 시, 관통볼트 + 결합보강철물 + 심재를 구성함에 따라 결합력과 밀착력이 향상되고 외압으로부터 파손을 방지할 수 있는 효과

4.3 마감 및 외관

작성 방법	○ KS 및 단체표준이 존재할 경우 해당 표준에 기재된 규정을 인용하고, 상기 표준이 없을 경우 신청기업 임의 기준으로 하여 작성

<작성예시>

4.3.1 울타리 부재는 외관상 거칠지 않고 끝마무리가 양호하여야 하며, 변형, 균열, 터짐 및 용접 모양에 흠 등이 없어야 한다.

4.3.2 볼트 구멍은 일직선상에 볼트가 한번에 관통하도록 제작하여야 한다. 또한, 구멍을 낸 후에 남아 있는 덧살 등을 그라인딩 하여 제거하여야 한다.

4.3.3 가로지지대의 성형 후에 단면이 좌우대칭이고, 터짐, 휨 등의 결함이 없어야 한다.

4.3.4 나사는 표면 처리 후 암나사 또는 수나사를 넣어 돌려 체결이 쉽도록 한다. 또한, 날카로운 모서리 및 덧살을 제거하여야 한다.

4.3.5 모든 부재의 절단면은 그라인딩 하여 덧살을 제거하여야 한다.

5. 제조 및 가공

작성 방법	○ 제조공정에 관한 현장사진 또는 제조공정표(QC 포함) 등을 활용하여 작성 ○ 제조 및 가공 상에 혁신기술이 적용되었다면, 어떻게 적용되었는지 세부적으로 작성할 것 ○ 직접생산확인기준(중기간 경쟁제품일 경우 중기부, 일반제품의 경우 조달청)에 부합되도록 작성할 것

<작성예시>

5.1 디자인형울타리의 가공 및 조립은 도면과 동일하게 조립되어야 한다.

5.2 구부림(벤딩) 가공은 용접한 부위가 없어야 하며, 원형이 변경되어서는 안된다.

5.3 파이프의 천공은 드릴 천공이 아닌 프레스 금형에 의한 천공 공법으로 원형이 매끄럽고, 천공으로 인한 파이프의 표면이 손상되지 않고 동일해야 한다.

5.4 디자인형울타리 제작 시, 부재의 접합은 알곤 용접 또는 동등이상의 성능이 인정되는 방법으로 하고, 용접부위는 미려하게 마감하여야 하며, 표면이 변식된 부분은 stain cleaner 처리를 하여 원상복구 하여야 한다.

5.5 알루미늄합금주물의 경우 제작된 목형 및 금형에 의해서 울타리 판넬 및 지주캡 등을 제작한다.

5.6 울타리 판넬은 하나의 주물제품으로 제작되어야 하며, 이형 판넬을 제외하고는 용접 등으로 연결하여 제작하여서는 안된다.

<제조 QC공정표>

공 정 명	기 호	작업내용	관리구분		검사 / 관리항목	품 질 기 준	검사/관리 방 법
			검사	관리
자재입고	▽	자재입고		○	수량확인	거래명세표와 같을 것	입고시
인수검사	◇	인수검사	○		1.일반목재	E-201(자재표준및인수검사표준)에 따름	계수 샘플링 검사 및공급업체 시험성적서 접수관리
					2.일반구조용각형강관	E-202(자재표준및인수검사표준)에 따름
					3.알루미늄 및 알루미늄합금압출형재	E-203(자재표준및인수검사표준)에 따름
					4.알루미늄합금주물	E-204(자재표준및인수검사표준)에 따름
					5.다이캐스팅용 알루미늄합금	E-205(자재표준및인수검사표준)에 따름
					6.일반구조용압연강재	E-206(자재표준및인수검사표준)에 따름
					7.볼트류	E-207(자재표준및인수검사표준)에 따름
					8.기계구조용스테인리스강관	E-208(자재표준및인수검사표준)에 따름
절 단	◇	중간검사	○		1.치수	F-201(중간검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
성 형	◇	중간검사	○		1.겉모양 2.모양 3.치수	F-201(중간검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
천 공	◇	중간검사	○		1.치수	F-201(중간검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
부품조립	◇	중간검사	○		1.겉모양 2.조립상태 3.치수	F-201(중간검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
제품검사	◇	제품검사	○		1. 겉모양 2. 치수 3. 도막의 품질시험 4. 표시사항	D-201(제품검사표준)에 따른다.	체크검사 n=3, c=0 동종1회/일
저 장	▽	-		○	-	C-101(창고관리규정)에 따른다.	-

※ 제조 공정은 단체표준(SPS-KMF1002-0688) 절차서에 따른다.

6. 기능 및 성능

6.1 기능

작성 방법	○ 혁신제품 제안 시 제출했던 지식재산권의 기술 범위 내에서 기존제품 대비 우수한 기능을 충실하게 기재하되, 표현의 직관적 효율성을 향상시키기 위해 기능구현 도면을 첨부하거나 기능원리를 도식화하여 작성

<작성예시>

6.1.1 특허 제10-1000000호, “~~한 기술의 울타리”

1) 기술 설명

지주에 횡형부재 결합 시, 슬라이딩시켜 고정되게 설치하여 현장의 다양한 경사도에 쉽게 대응하여 적절한 높이와 각도로 손쉽게 설치할 수 있도록 한 슬라이딩 조립형 울타리 구조물

2) 기술의 상세 사양

구성도	상세설명
	① 관통볼트 : 지주의 측면 개구부을 통과하여 AL 지주몸체를 관통 ② 결합보강철물 : 관통볼트와 나사 결합하여 지주의 슬라이딩 결합구와 밀착 ③ 회동연결구 : 3차원 회전이 가능한 “구” 형상의 알루미늄 소재 회동체 ④ 장착바디부 : 회동연결구를 내부에 위치시키며 지주와 밀착하여 고정 ⑤ 고정볼트 : 난간설치 완료 후, 회동연결구가 회전하지 않도록 고정

3) 기술의 효과

6.2 성능 및 시험방법

작성 방법	○ 제품의 핵심 성능, 품질, 사용상 안전성과 관련된 시험항목, 품질기준, 시험방법에 대해 상세하게 작성하고, 절차가 복잡하고 세부적인 묘사가 필요한 경우 별도의 그림(시험도, 검사도 등)으로 작성 가능

<작성예시>

K마크(PB12019-000, PB12019-000) “목재울타리”,“금속제울타리”의 규격 KTL B 183,  KS, 자사제시규격에 따른 시험방법과 품질기준을 만족할 것

적용자재	시험항목(단위)	품질기준	시험방법
완제품	내충격시험	이상없을 것	6.2.1항에 따름
기계구조용 스테인리스 강관 (STS304TKC)	인장강도(N/㎟)	520 이상	KS D 3536
천연목재	휨강도 (N/㎟)	50 이상	KTL B 183

※ 제품은 상기 품질 기준을 포함, 규격서 에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질 인증의 시험 기준을 만족해야 한다.

6.2.1 내충격시험

그림에 표시된 구성 부재를 3스팬으로 조립하고, 적용 네트 및 횡선을 부착한 후 중량 75kg의 모래주머니를 3.5m 길이로 매달아 모래주머니를 네트에서 수평 거리 160cm 떨어진 상태에서 낙하시켜, 네트의 거의 중앙부 위에 충격을 가해서 네트가 부착된 후레임, 횡대 등의 부착부분 파손, 벗겨짐 등을 조사한다.

▲ 내충격 시험

7. 하자 보증

작성 방법	○ 제품의 분류가 인명에 관련(3년)되었는지, 시스템 장비(2년)인지, 그 외의 경우(1년)인지에 따라 보증기간 및 정책을 적절히 작성 ① 인명 관련되는 물품(3년) : 의료장비, 엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비, 전동기 등 ② 시스템 장비(2년) : 수처리장비, 보일러, 소각로, 냉난방기, 송풍기, 선박,변전설비,역무자동화설비, 신호설비 등 ③ 그 외(1년) : 업체의 희망에 따라 더 긴 기간은 설정할 수 있음

<작성예시>

7.1 제품의 하자보증기간은 납품, 설치일로부터 1, 2, 3년간으로 한다.

7.2 보증기간 내에 제작자의 설계 및 제작과정의 오류로 인하여 발생한 하자에 대하여는 제작자 부담으로 즉시 보수 및 교환하며, 사용자 잘못으로 인한 하자가 발생할 시 사용자의 부담으로 한다.

8. 포장 및 표시

8.1 포장

작성 방법	○ 제품이 성능, 품질, 내구성 등에 문제가 발생되지 않도록 포장 재질, 사용량, 세부적인 포장방법 등을 명시

<작성예시>

완제품은 화물차에 적재하여 운반 및 적재시 제품의 손상 및 유실을 방지하기 위하여 마대, 박스, 비닐보호막 등으로 포장한 후 현장에 반입한다.

8.2 표시

작성 방법	○ 표시사항, 표시장소, 표시방법 등을 충실히 작성 ○ 표시사항이 법정의무대상일 경우 해당 법률에 따름

<작성예시>

울타리는 각 제품마다 꼬리표를 부착하여 다음 각 항을 표시하여야 한다.

1) 품명

2) 종류

3) 치수

4) 제조자명 또는 그 약호

5) 제조연월

9. 적용 자료

작성 방법	○ 제품규격서를 작성하면서 인용되는 자료를 누락하지 않고 모두 기재 ○ 인용규격은 최신버전으로 적용하고, 혹시 인용규격이 통·폐합되어 사용할 수 없는 규격일 경우 작성을 금할 것

<작성예시>

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

9.1 KS B 1002   6각 볼트

9.2 KS B 1012   6각 너트

9.3 KS D 3503   일반 구조용 압연 강재

9.4 KS D 3536   기계구조용 스테인리스 강관

9.5 KS D 3566   일반구조용 탄소강관

9.6 KS D 3568   일반구조용 각형강관

9.7 KS D 6008   알루미늄 합금주물

9.8 KS D 6759   알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재

9.9 KS F 2206   목재의 압축 시험 방법

9.10 KS F 2208  목재의 휨 시험 방법

9.11 KS F 2198  목재의 밀도 및 비중 측정방법

9.12 KS F 2199  목재의 함수율 측정방법

9.13 KS D 7040  조립식 울타리(금속제)

9.14 KS M ISO 2808 도료와 바니시-도막두께측정

9.15 KS D 9502  염수 분무 시험 방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)

9.16 특허 제 10-1000000호 ~~~한 기술 (특허청)

9.17 실용신안 제 20-100000호 ~~~한 기술 (특허청)

9.18 PB12019-000   목재울타리 (한국산업기술시험원)

9.19 PB12019-000   금속제울타리 (한국산업기술시험원)

9.20 KMF 1002   디자인형울타리 단체표준 (한국금속울타리공업협동조합)

9.21 SPS-KOALCO-1698	난간 및 보행자용 방호울타리 (한국알루미늄공업협동조합연합회)