	보도자료

보도시점	배포 즉시	배포	2024.9.30.(월)

‘합성수지제창’ 다수공급자계약, 수요자 맞춤형 구매 전환

- 공공건축물 맞춤형 창호 설치로 수요자 만족도 상승 기대 -

조달청(청장 임기근)은 공공건축물에 사용되는 ‘합성수지제창’ 다수공급자계약 구매방식을 대폭 개선하여 신규공고(‘24.09.30) 한다. 이번 개선은 건축현장 실측에 맞춰 창호규격을 자유롭게 변경할 수 있도록 하여, 공공기관의 수요에 더욱 유연하게 대응하기 위함이다.

‘합성수지제창’은 PVC 소재로 제작된 건축자재로, 단열 성능이 우수해 공공주택과 학교 등 공공건축물에 사용되며, 다수공급자계약으로 43개 기업을 통해 연간 421억원(‘23년 기준) 규모로 공급되고 있다.

그동안 업계에서는 정형화된 규격을 구매하는 방식을 탈피해 건축현장의 다양한 요구를 수용할 수 있는 새로운 구매방식 마련을 요구하였다.

조달청은 이를 반영하여 창호의 세부규격(가로×세로×두께)을 삭제해 건축현장 맞춤형으로 제작이 가능하게 하고, 구매단위를 기존 크기(㎡)에서 무게(㎏)로 바꿔 단가 산출 및 정산 과정에서 합리성을 높였다. 이로써 수요기관은 건축현장에서 규격변경에 보다 탄력적으로 대응할 수 있게 되었다.

품질강화 측면에서도 중요한 변화가 있었다. 창호의 강도를 강화하기 위해 보강재 비율을 규격정보에 명시하도록 변경하여 현장 조건에  맞게 강도를 보강한 창호를 선택할 수 있게 했다. 이와 함께 창호 검사·검수 시 시험성적서 제출을 의무화하여 품질관리 수준을 한층 높였다.

권혁재 구매사업국장은 “이번 개선은 ‘합성수지제창’을 현장조건에 맞게 합리적인 가격으로 공급할 수 있는 전환점이 될 것”이라며, “앞으로도 조달청은 기업과 시장의 요구를 반영해 수요기관 만족도를 높일 수 있는 구매방식 개선을 지속할 계획”이라고 밝혔다.

이번 개정안은 2024년 9월 30일 새롭게 공고되며, 새로운 구매방법에 대해 수요기관 및 업계가 대비할 수 있도록 기존 공고는 6개월의 유예기간을 두어 병행할 계획이다.

붙임 : ‘합성수지제창’ 다수공급자계약 구매방법 개선방안

담당 부서	구매사업국	책임자	과 장	안태석	(042-724-7261)
	건설환경구매과	담당자	사무관	김춘성	(042-724-6451)

붙 임		‘합성수지제창’ 다수공급자계약 구매방법 개선방안

◆ 수요에 맞춰 계약규격 등을 합리적으로 조정, 품질을 강화하기 위해 구매방법을 개선

세부규격(가로×세로×두께)을 삭제,  용도별 용어 통일

구매단위를 변경(㎡→㎏),       품질강화 방안 도입

【 신규 발급 식별번호 규격정보 예시 】

○ (세부규격 삭제) 세부규격(가로×세로×두께) 삭제

1) 가로, 세로의 규격 삭제는 상호 이견 없음

2) 두께 삭제는 현장 조건에 따른 제작 자율성 확보를 위한 조치이며 수요기관에서 종합쇼핑몰을 통해 제품을 구매하도록 하는 장치

○ (보강재 비율 추가) 식별번호에 보강재 비율 명시

1) 보강재 유/무에 따라 규격 구분

2) 보강재가 필요한 제품에 한해 보강재를 부품으로 구매 가능하도록 조치하여 다양한 보강재 비율에 대응

※ (세부사항) 보강재 비율을 2가지로 등록 제한(①보강재비율 0%, ②보강재 최소비율) → 보강재를 부품으로 계약(㎏)해 현장에서 변경되는 비율 대응

○ (용도별 용어 통일) 창호형태의 분류기준을 마련하여 수요기관 혼선방지

1) 창호형태별 18종의 대표규격 정비(방충망 3종류 별도)_[붙임] 참고

* (예시) 고정창의 경우 커튼홀, 단열 커튼홀, 단열 고정창 등 업체별 다른 명칭 사용

○ (구매단위 변경) 구매단위를 ㎡에서 ㎏으로 변경

1) 구매단위 변경은 상호 이견 없음

○ (시험성적서 표준규격) 세부규격 삭제에 따라 시험체 표준규격 필요

- 너비 2,000㎜, 높이 2,000㎜, 두께 200㎜(논의 필요)의 시험성적서 제출

○ (검사·검수 시 시험성적서 제출 의무화) 세부규격 삭제로 규격의 자율성을 부여하는 대신 품질강화를 위해 검사·검수 시 시험성적서 제출 의무화

※ (세부사항) 시험성적서 제출 시 대표규격 범위 제시로 모든 규격에 대한 시험성적서를 발급해야 하는 비용부담 경감

○ (인도조건) 인도조건에 기존 현장설치도에 납품장소하차도를 추가

※ 식별번호 별 하나의 인도조건으로만 계약 가능 → 동일 제품으로 2가지 인도조건 계약 불가, 동일 제품으로 2가지 식별번호 발급 불가

○ (향후계획)

- 개선방안 반영한 MAS 신규 공고 추진(’24.9월 이후)

☞ 기존 합성수지제창 : 변경안 확정 후 6개월 유예

* 신규 식별번호 부여, 시험성적서 발행 등을 고려 유예기간 부여

용도		분할형태	명칭	포함범위
발코니창	입면분할이중창	1번이상	발코니분할이중창	‘FIX(1FIX 이상)와 미서기(2SL 이상)가 모두 포함된 형태’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 발코니용 이중창
	입면분할단창	1번이상	발코니분할단창	‘FIX(1FIX 이상)와 미서기(2SL 이상)가 모두 포함된 형태’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 발코니용 단창
	이중창	없음	발코니이중창	‘미서기 (2SL 이상)’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 발코니용 이중창
	단창	없음	발코니단창	‘미서기 (2SL 이상)’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 발코니용 단창
일반미서기창 및 분합창	이중창	없음	미서기이중창	‘미서기 (2SL 이상)’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 이중창(발코니용 사용불가)
	단창	없음	미서기단창	‘미서기 (2SL 이상)’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 단창(발코니용 사용불가)
중중연창	이중창	2번이상	미서기중중연이중창	‘미서기 (2SL 이상)’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 중중연이중창
	단창	2번이상	미서기중중연단창	‘미서기 (2SL 이상)’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 중중연단창
중연창	이중창	1번	미성기중연이중창	‘미서기 (2SL 이상)’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 중연이중창
	단창	1번	미서기중연단창	‘미서기 (2SL 이상)’가 하나의 창틀로 세트를 이룬 중연단창
고정미서기창	이중창	1번이상	고정미서기이중창	‘FIX(1FIX 이상)와 미서기(2SL 이상)가 모두 포함’된 이중창
	단창	1번이상	고정미서기단창	‘FIX(1FIX 이상)와 미서기(2SL 이상)가 모두 포함’ 된 단창
고정창	이중창	상관없음	고정이중창	‘미서기가 포함되지 않은 FIX(1FIX 이상)’로 이루어진 이중창
	단창	상관없음	고정단창	‘미서기가 포함되지 않은 FIX(1FIX 이상)’로 이루어진 단창
고정내밈창		1번이상	고정내밈창	‘FIX(1FIX 이상) 와 내밈창(1Vent 이상)이 모두 포함’된 창
내밈창		상관없음	내밈창	‘FIX가 포함되지 않은 내밈창(1Vent 이상)’으로 이루어진 창
대피창		상관없음	대피창	‘여닫이(1Vent 이상)’로 이루어진 대피용 창
스윙단열창		상관없음	스윙창	‘출입이 가능한 여닫이(1Vent 이상)가 포함‘된 하나의 창틀로 세트를 이룬 모든 창
방범방충망		-	방범방충망
롤방충망		-	롤방충망
방충망		-	일반방충망
해안용 미서기창	이중창	없음	삭제(미서기이중창)	해안 인접지역 해당업체의 의견 필요
	단창	없음	삭제(미서기단창)	해안 인접지역 해당업체의 의견 필요