2026년 상반기 우수상용품 시범사용 제안제품 접수 공고

우수상용품 시범사용 제도는 우수기술과 품질을 보유한 상용품을 선(先) 사용, 후(後) 결정하여 장병 만족도가 높은 민간제품을 적시에 도입하는 제도입니다. 2026년 상반기 우수상용품 시범사용 제안품목 접수를 다음과 같이 공고하오니 국방조달시장에 진입하고자 하는 우수기업의 많은 관심과 신청 바랍니다.

2025년 12월 15일

국방부 장관

제도개요

□ 사업목적 : 군에 도입이 필요한 것으로 판단되는 상용품을 소량 구매하여 일부 부대에서 사용한 후 상용품 운용적합성 평가 등을 거쳐 신규 군수품 채택 및 상용전환 결정 등에 활용하는 제도임.

□ 신청대상 품목 : 군수예산으로 조달 중이거나 조달 가능한 물자·장비류

* 신청 가능품목(전력지원체계) : 온라인전시장 참고(www.dprc.info) ① 전투지원장비 : 일반‧특수차량, 전원‧동력장치, 감시지원장비(탐지, 측정 등), 정비장비, 일반장비, 통신전자장비, 근무지원장비(소방장비, 세탁·세척장비, 냉·난방장비, 물자취급장비, 제설/연료/취사장비 등), 각종 장비 수리부속류 등	(바로가기)
② 전투지원물자 : 피복/장구류, 특수피복류, 화학물자류, 유류, 특수섬유물자(천막, 낙하산 등), 전기‧전자물자(전지 등), 근무지원물자(공구류, 취사기구류, 냉·난방기구류, 소화기구류 등)
③ 전력지원체계 분류에 명시된 품목(의무지원물품, 시설물자 등) 중 국방부 사업관리 부서의 중장기 소요결정을 위해 시범사용 목적과 필요성이 인정되어 발굴된 제품
④ 수요자 제안(각 군 시범사용 희망품목)으로 발굴되어 공고된 품목 [덧붙임 #1 참조]
* 제외대상 품목 ① [덧붙임 #2]의 대상품목, [덧붙임 #3]에서 대면평가 시 D급으로 평가된 제품, 동일 제품으로 2회 이상 C등급 이하로 평가된 제품은 신청 불가 ※ 덧붙임 2에 명시되어 있지 않은 세부품목은 서류심사 위원회에서 검토 후 결정 ② 정찰용, 공격용 드론 등 방위력개선비로 조달하는 무기체계는 제외 * 제안기업은 제품의 단독 적용 가능 여부, 성능 개선 범위 및 한계, 추가 장비·예산 소요 가능성을 제안 단계에서 명확히 제시하여야 하며, 제안 내용과 실제 시범사용 조건이 상이한 경우 시범사용이 취소될 수 있음.

신청기간 및 방법

□ 신청기간 : ~ 2026. 2. 12.(목), 15:00까지

※ 접수기간 이후 제안품목은 2026년 하반기 평가 예정(‘26. 7월)

□ 신청방법

한국조달연구원(www.kip.re.kr) 홈페이지 상단 연구분야-국방조달연구부에서 접수

※ 붙임 #1. 온라인 신청방법 참조

□ 추진절차

단 계	추 진 내 용	담당기관
신청제품 제안 (상시)	한국조달연구원 홈페이지(www.kip.re.kr) → 연구분야 → 국방조달연구센터 → 전문지원분야 →온라인 신청 * 온라인 신청 시 회원가입은 필수(기업회원)	한국조달연구원
□
서류심사	서류심사 결과에 따라 ‘제품설명회’ 참가업체 결정 후 문자 또는 이메일 통보 * 신청 대상품목 여부, 필수 제출서류 확인, 서류 진위여부	국방부 (한국조달연구원)
□
대면평가	서류심사를 통과한 업체에 대해 기업별 발표 및 전문가협의체 평가 진행 * 대면평가 B등급 이상 제품에 제품설명회 참가자격 부여	국방부 (한국조달연구원)
□
현장실사	대면평가 B등급 이상 제품 현장 확인 * 직접생산여부, A/S 지원능력 등 제출서류 사실여부 확인	국방부 (한국조달연구원)
□
각 군 소요종합	국방부 소요결정 실무위원회에서 시범사용 품목 선정 및 품목구입비 배정(국방부 → 각 군) * 단, 군 소요가 없을 시 채택되지 않을 수 있음	국방부
□
시범구매	각 군은 참가기업과 구매계약 체결 * 계약방식은 품목별 특성에 따라 상이할 수 있으며, 일부품목은 일반경쟁 계약방식으로 진행될 수 있음.	국방부
□
시범사용제품 운용적합성 평가	운용적합성 평가기간은 품목별 상이(평균 6개월)	각 군 본부 군수참모부(처)
□
후속조치	군사용 적합 판정을 받은 기업(제품) 현황 관리 및 전파 * 군사용 적합 판정을 받은 품목의 군 확대 적용 추진 * 군 확대 적용은 소요 발생 시만 예산편성 및 구매가 가능	각 군 본부 군수참모부(처)

신청서류

구 분	제출서류(제출서류 파일명)	참고사항
필수 서류 (신청서 제출시)	1. 신청서_(기업명)	별지 제 1호 서식
	2. 제품 설명서_(기업명)	별지 제 2호 서식
	3. 서약서_(기업명)	별지 제 3호 서식
	4. 제품규격서_(기업명)	별지 제 4호 서식
	5. 사업자등록증 사본_(기업명)	최근 6개월 이내 발행
	6. 공장등록증 또는 직접생산증명서_(기업명) ※ 1. 수입품의 경우 총판계약서 및 공급계약서 2. OEM 제품의 경우 OEM 계약서	최근 6개월 이내 발행
	7. 공공기관 제출용 신용평가등급 확인서_(기업명)	공인 신용평가기관에서 발급된 유효기간 이내 확인서
	8. 경쟁입찰 참가자격 등록증_(기업명)	기업 소재지 관할 지방조달청에 신청기업 등록 후 온라인발급 최근 3개월 이내 발행
	9. 신청자격 자가진단 체크리스트	별지 제 5호 서식
	10. 신청제품 전산정보_(기업명)	붙임 4 엑셀참조
선택 서류 (신청서 제출시)	11. 기술 평가 증빙자료_(기업명) - 특허, 실용신안 등록원부 및 등록공보 사본 ※ 타인의 특허를 활용할 경우 전용 또는 통상실시권 설정 증빙서류 제출 시 인정	-
	12. 품질 평가 증빙자료_(기업명) - 품질 인증서, 인증 관련 종합평가보고서, 공인시험기관의 시험성적서 등 - 인증서, 시험성적서가 없는 경우 품질관리 계획서 제출 ※ 모든 시험성적서 및 인증서는 신청기업명과 동일한 경우만 인정	별첨 2 참조 (품질관리 계획서 제출 대상만)
	13. 법정규제_(기업명) - 관련 법령에 따라 사전에 형식등록, 안전 인증, 전자파적합등록 등이 필요한 제품의 경우 관련 등록 또는 인증서	-
	14. 가점_(기업명) - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 1항 3호와 5호 사목의 해당하는 중소기업 기술개발제품 및 혁신제품으로 인증 또는 지정된 제품 관련 인증서류	가점 증빙서류는 모델명이 확인이 가능한 입증자료와 함께 제출
대면평가시 제출 (서류심사 통과기업만 제출)	1. 신청제품 대면평가 발표자료 (PPT)	-
	2. 제품 가격자료(견적서) * 조달청 단가계약 제품의 경우 동일가격 적용 * 단가 2천만원 이상의 제품은 임차방식의 견적 제출가능	부가세, 설치/운송비용 포함
	3. 제품설명 동영상(3분 이내)	-

※ 제출서류 목록에 명시된 파일형식 참고하여 첨부 파일명 수정 및 제출

추진일정

□ 서류심사 결과 통보 : 2026. 3월 초

※ 신청기업 개별통보와 국방부 홈페이지 게시 예정

□ 대면평가(서류심사 통과제품) : 2026. 4월 초

□ 현장실사 : 2026. 4 ~ 5월

※ 대면평가 B등급 이상 제품현장 확인(직접생산여부, A/S 지원능력 점검 등)

□ 제안품목 제품설명회(시범사용 소요발굴) : 2026. 5월 말

※ 대면평가 B등급 이상 통과 제품만 참여가능

□ 각 군 소요종합 후 국방부 주관 위원회 개최(시범사용 품목선정) : 2026. 6 ~ 7월

※ 신청품목 시범구매 대상품목 소요결정 및 선정 : 2회(예정)

주요혜택

□ 대면평가 통과제품

- 제품설명 및 홍보 기회 제공(참가비 무료)

□ 우대사항

- 중소기업 기술개발제품 및 혁신제품 인증 또는 지정제품 대면평가 가점 부여(5점)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제26조 1항 3호와 5호 사목의 해당하는 중소기업 기술개발제품 및 혁신제품으로 인증 또는 지정된 제품

- 제품 가격이 2천만원 이상인 제품 중 임차방식(12개월)으로 시범 사용을 제안한     제품은 시범사용 소요 결정 시 우선 채택 가능(신청서 임차 제안 여부 필수 표기)

□ 적합제품

- 국방장관 명의 지정서 수여

- 조달청 ‘국방상용물자 전용몰’ 등록지원

- 조달청 벤처나라 추천(7년 미만 창업기업 또는 벤처기업 인증만 해당)

- 군 수요 발생 시 군수품 채택 및 우선구매

문의사항

구 분	연락처	팩스번호	E-mail
온라인 신청문의 (한국조달연구원 국방조달연구부)	02-796-8234 물자분야 : 내선 603 장비분야 : 내선 604	02-796-3510	defense@kip.re.kr

[덧붙임 #1] 수요자 제안 품목(각 군 시범사용 희망 품목)

수요자 제안 품목(각 군 시범사용 희망품목)이란, 각 군에서 선제적으로 시범사용 소요가 발생 될 것이라고 예상되는 품목으로, 관련 분야 우수 제품 및 기업제안 참여를 희망하는 품목임.

순번

품목명(수요군)

주활용 분야

활용 필요성 및 요구사항

1

야전 기동정비지원을 위한 휴대용 고강도(금속대체) 적층제조 시스템

(육군)

군수 및 작전분야

- 기존의 산업용 3D프린터는 별도의 설치 공간과 환경(온습도) 제어가 필요하여, 야전의 전투 및 정비 현장으로 직접 전개하여 운용하기 제한됨

- 3D프린팅 기술을 활용하여 단종되거나 조달이 불가능한 부품을 현장에서 즉시 설계·제작함으로써 기존 공급망의 한계를 극복함.

- 전차, 자주포 등 전투 장비 정비를 위해 일반 플라스틱이 아닌 알루미늄 수준의 강도를 가진 소재(연속 탄소섬유 등)를 출력할 수 있는 고성능 장비 필요함.

- 험지 이동이 잦은 전투부대 및 기동정비반 특성을 고려하여, 2인 1조로 도수 운반이 가능하고, 충격에 강한 하드케이스 일체형 패키지 도입 필요함.

2

야전 기동정비지원을 위한 고속 정밀(FDM) 적층제조 시스템

(육군)

군수 및 작전분야

- 기존 장비 대비 10배 이상 빠른 출력 속도를 통해 파손된 부품을 수 시간 내에 현장에서 즉시 확보해야 함.

- AI센서(Lidar 등)를 통한 자동 수평 보정 및 출력 오류 감지 기능을 탑재하여, 숙련된 정비병이 아니더라도 실패 없는 출력 가능해야 함.

- 2인 1조 운반이 가능한 충격 방지하드케이스 일체형 패키지로 구성하여, 야전 전개 및 보관 효율성을 보장해야 함.

3

전투손상 복구 및 창정비용 기동형 멀티-모듈 금속 적층(DED) 시스템

(육군)

군수 및 작전분야

- 전시 전차/자주포의 관통 손상을 현장에서 즉시 메우기 위해, 트럭/트레일러 탑재가 가능한 모듈형 DED 시스템 도입 필요함.

- 평시에는 정비창 라인에 도킹(Docking) 하여 대량 재생 정비에 활용하고, 유사시 즉시 분리하여 야전으로 전개할 수 있는 ‘하이브리드 멀티 플랫폼’ 필요함.

4

키오스크 심전도 측정 의료기기

(육군)

장병 건강관리

- 심전도 검사는 부정맥, 관상동맥질환 진단에 필수적이나 해당 장비를 보유한 병원부대 또는 사단급 의무부대를 방문하여 검사를 받아야 하는 소요가 있음. 체성분측정기(인바디), 휴대용 혈당측정기처럼 병원을 방문하지 않더라도 사단급 이하 의무부대에서 초기 피검자 상태 파악 또는 군내 고위험군(고령, 기저질환자)이 휴대하여 피검자 스스로 심전도 측정이 가능한 의료기기 필요함.

- (키오스크 심전계) 심장 활동 전위를 기록, 분석하여 재현해야하며 피검자의 결과를 결과지로 출력 심방세동, 빈맥, 서맥, 조기박동 및 심전도 신호평가 제공이 가능한 12-유도(limb lead) 심전계 필요함.

5

상∙하지 근력증강

보조체계

(육군)

의무요원 응급처치

능력 향상

- 군에서 생명존중이 매우 중요해지고 있으며, 전투현장을 근접지원하는 의무요원의 생존성 확보가 필요하고 첨단 전투체계(워리어플랫폼) 착용으로 인해 전투하중 부담 극복을 위한 근력증강 보조체계를 활용하여 응급처치 및 환자후송능력 향상이 필요함.

- 군 장구류(워리어플랫폼)와 병행하여 1인 스스로 착용이 가능해야 하며, 야지에서 기상에 관계없이 활용 가능한 제품 필요함.

6

휴대용 심전계

(육군)

장병 건강관리

- 심전도 검사는 부정맥, 관상동맥질환 진단에 필수적이나 해당 장비를 보유한 병원부대 또는 사단급 의무부대를 방문하여 검사를 받아야 하는 소요가 있음. 체성분측정기(인바디), 휴대용 혈당측정기처럼 병원을 방문하지 않더라도 사단급 이하 의무부대에서 초기 피검자 상태 파악 또는 군내 고위험군(고령, 기저질환자)이 휴대하여 피검자 스스로 심전도 측정이 가능한 의료기기 필요함.

- (휴대용 심전계) 환자 스스로 사용할수 있으며, 6-유도(limb lead)가 가능한 휴대용 심전계 필요함.

7

이동식 치과진료 장비 세트

(육군)

장병 구강건강관리

- 치과질환은 조기 개입 시 간단한 처치로 해결되지만 방치하면 치료과정이 복잡해지고 치료비용 및 기간이 증가함. 따라서 주기적인 검진과 예방적 처치를 통해 질환을 조기에 식별하고 예방하는 것이 중요함.

- 이동식 치과진료 장비를 통해 치과 진료 접근성이 떨어지는 격오지 장병들을 대상으로 기본적인 구강검진, 스케일링 및 구강 응급처치를 제공함으로써, 구강건강 증진을 도모하고 비전투손실을 최소화할 수 있음.

- 치과유닛(핸드피스, 스케일러 등), 컴프레셔, 치과체어, 라이트로 구성된 세트 장비가 필요하며, 치과군의관 1, 치과위생사 1~2명의 인력으로 운반 및 이동에 제한이 없어야 함.

- 차량 이동 시 발생하는 진동에도 구조적 및 기능적 손상이 발생하지 않도록 충분한 진동 내구성을 갖추어야 함.

8

지게차 어테치먼트

(지게차 제설용 넉가래)

(육군)

주둔지 제설

- 인원감축대비 주둔지 제설구역 확대로 인력에 의한 제설 제한

- 물류취급장비 중 지게차의 포크에 장착하여 제설가능한 어테치먼트 활용시 제설작전 시산 단축 및 인력부족으로 인한 제한사항 극복 가능함.

9

휴대용 무선 제설기(충전용)

(육군)

주둔지 제설

- 빗자루 및 넉가래 등으로 제설이 제한되는 5cm이상 적설 또는 습설의 제거에 효과적임.

- 충전용 배터리에 의해 작동하는 모터 구동 회전식 제설 날을 이용해 건설~습설까지 성질에 제한없이 신속히 제설가능

- 바람으로 날리는 블로워 대비 직접 제설이 가능하여 깔끔한 제설 가능

- 제설 능력 : 폭 255mm × 높이 150mm, 1회 충전시 50분(20V 9.0Ah기준)

10

휴대용 무선 블로어

(충전용)

(육군)

주둔지 도로관리, 낙엽제거, 제설 등

- 인력에 의한 빗자루 사용 작업대비 작업시간 단축

* 낙업제거, 제설, 흙제거, 장비 먼지 제거 등 다양한 작업에 활용 가능

- 기존 엔진식 블로어는 유류사용에 따른 폭발위험, 유류관리 등의 추가 관리소요가 있으며 장비가 예민하여 장비관리 중 고장이 빈번하나 충전식 블로어는 배터리 관리(충전용 리튬배터리 관리기준)지침에 따라 관리만 잘하면 별도의 추가 관리소요가 상대적으로 적음

- 엔진식에 비하여 가벼워 휴대가 간편해 다양한 작업에 활용 가능

11

울타리 감지 경계시스템

(육군)

기존 감시형 경계 보완용

- 주둔지 울타리에 설치된 감시카메라로 실시하는 관조식 경계는 감시자의 피로도와 성향, 카메라 구동 타이밍, 시간 등으로 사각 발생

- 감지식 울타리 경계 시스템은 인력식, 압력식으로 설치가 가능하며 기존 울타리에 윤형철조망 내부, 또는 판망형 울타리 중간에 보강 설치가능

- 바람이나 동물의 영향을 받지 않는 장점(상하 움직임, 압력 감지식)

12

전선보호덮개

(육군)

작전 및 훈련

- 훈련 중 발전기 및 전선 사용이 필요한 장비들의 전선을 외부에 노출할 경우 차량이동으로 전선 손상 발생

- 전선 손상 시 장비 작동 불능 및 전선 매설로 인한 작전 및 훈련시간 지연

- 시간 절약 및 작전의 편의성을 위하여 전선보호덮개를 설치하여 전선의 보호를 통한 제품 필요

- 현재 소방에서 훈련 중 사용하고 있으며 전선보호덮개를 사용하여 전선의 매설 시간 절약 및 전선보호에 우수한 효과를 보여줌

13

대형 전기히터, 4구

(육군)

정비고 정비 활동

및

창고 입·출고

주변 난방 목적

- 기존 원적외선 튜브히터는 등유 주유에 대한 불편함과

실내 활용시 연소과정에서 가스 발생으로 두통 등 유발할 수 있으며 환기가 부족 할 경우 인체에 해로울 수 있음.

- 유류 주유 및 관리에 대한 불편함 해소 필요

* 민간 정비업소, 행사장 등에서 유류 주유에 대한 불편함과 연소과정에서 냄새로 인해 최근 전기히터 방식을 많이 이용하는 추세임(시설의 인입 전력 등 고려 / 정비고 특성상 가능)

- 4구 형태, 자동온도조절, 전도안전장치, 자동전원차단

기울기 감지, 타이어 기능이 있는 제품 요망

14

타이어

자동공기주입기

(육군)

차량정비

타이어 공기압

보충

- 차량 정비활동간 타이어 교환 및 공기압 부족 보충시

원활한 주입을 위해 필요

* 규정값 설정시 자동 알림 등 편의성, 안정성 고려

* 수동 주입기는 사용 인원에 따른 공기압 차이 발생 고려

- 대형 차량 타이어까지 공기압 주입 가능한 제품 요망

* 최대 공기 압력 150PSI, 경보음 울림, 에어호스 10m

15

배터리

점프 스타터

12/24V 겸용

(육군)

차량정비

축전지 방전 시 점프시동

- 차량 정비활동간 축전지 방전시 점프 시동을 위해 필요

* 12~24v 전차종 축전지 점프 장비 필요

* 민간 정비업소 및 긴급 출동서비스에서 현재 활용중인 장비

- 작동 전압이 12~24v, 배터리 3.2v 80,000maAh 제품 요망

16

염화칼슘

살포기, 충전식

* 또는 엔진 동력식

(육군)

동계

주둔지 및 울타리

순찰로 제설작업 시

염화칼슘 살포

- 동계 제설 작업간 주둔지 및 울타리 순찰로 등 차량 제설이 불가한 구간 원활한 제설제 살포를 위해 필요

* 제설제 포대를 도수 운반후 삽으로 살포 등 시간 / 인력 낭비

* 안전하면서도 신속하고 고른 살포를 위해 필요

- 충전식, 어깨 멜빵형, 약제통 20kg, 완충시 연속 4시간 이상 사용 가능 제품 요망

17

염화칼슘

살포기, 바퀴식

(육군)

동계

주둔지 및 기동로 제설작업 시

염화칼슘 살포

- 동계 제설 작업간 주둔지 및 협소한 포장로 등 차량 제설이 불가한 구간 원활한 제설제 살포를 위해 필요

* 제설제 포대를 도수 운반후 삽으로 살포 등 시간 / 인력 낭비

* 안전하면서도 신속하고 고른 살포를 위해 필요

- 분사량 조절, 호퍼용량 60kg, 살포능력 2~3.6m 제품 요망

18

파렛트 랩핑기

포장 턴테이블

(육군)

장비, 수리부속, 물자

보급 / 반납 시

보급품 포장

- 장비, 수리부속, 물자 등 보급품 추진 보급 및 반납 시

원활한 포장 작업과 운반과정 전도 등으로 인한 물품

손상 예방을 위한 랩핑기 필요

* 랩핑 작업 시간 단축, 노동력 감소, 작업자 부상 방지 가능

- 적재 최대 2톤, 자동절단, 턴 테이블, 220v 단상 제품 요망

19

배터리 차단 스위치

(육군)

기동 및 궤도장비

배터리 비활성화

- 평시 표준차량 사용빈도 저하 및 각종 작전대기로 표준    차량 및 상용 차량 운행저하

방전 및 배터리 수명, 효율 감소로 적시 적소에 필요한

작전 지속지원 제한

주 1회 이상의 시동 작업으로 배터리 완충 불가, 완충하더라도 암전류에 의한 지속적인 방전

- 배터리 +단자의 배터리 차단 스위치를 한쪽을 장착하고

기존 +케이블을 나머지 차단스위치 단자에 연결

- 이후 장비를 사용하고자 할 때만 스위치를 돌려 배터리를

활성화

- 운행 종료 후 스위치를 OFF로 활성화시켜 배터리를

비활성화시켜 암전류를 차단

20

유압프레스

(육군)

비군사화

- 現 비군사화 공정은 볼트·핀 제거, 절단, 변형 등 필수 전처리 작업을 대부분 수작업 공구에 의존하고 있으며 강성이 높은 재질 또는 장비 구조상 힘이 분산되는 부품은 작업자가 직접 반복적으로 충격·압력을 가해야하는 특성을 가지고 있음

-또한 작업자의 힘과 숙련도에 따라 파괴력·변형 수준이 일정하게 확보되지 않아 작업 품질이 균일하지 않으며 물리적인 힘이 많이 요구되는 공정 특성상 장시간 반복작업으로 인한 근골격계 부담, 피로 누적 및 안전 사고 위험 증가 등의 문제가 지속되고 있음

- 따라서 정밀한 압력 제어를 기반으로 변형·파괴·절단    공정을 기계화할 수 있는 유압프레스의 도입이 필수적임

- 유압프레스 활용 시 일정한 압력과 하중을 안정적으로    제공하여 작업시간의 단축, 인력 투입 최소화,작업자 피로도 감소 및 안정성 향상 등 실질적인 효과가 기대됨.

21

레이저 클리너

(육군)

탄약 정비

(탄통 제청)

- 탄약 정비 시 추진장약 탄통 뚜껑의 제청작업을 완전 수작업으로 실시 중

* 미세 강철 볼 분사제청기 활용이 불가하여 녹이나

페인트를 제거하기 위해 브러쉬, 철솔을 이용하여

수작업으로 진행

- 레이저 클리너(이동식 레이저건)를 인력이 직접 조작하여(반자동화 형태) 추진장약 탄통의 모든 면적을 제청

* 정밀, 미세한 표면 처리에 적합한 레이저 출력(중출력)과    유형(펄스형)이 필요하며 레이저의 안전성을 위해

CE마크(유럽 통합 안전 인증), FDA(미국 식품의약품)

Class 4 레이저 안전 등급 및 A/S 보장을 위한

국내 레이저 소스 제조를 충족하는 제품

* 탄약정비공장 내부가 아닌 별도의 공간에서 사용

(레이저 클리너는 방폭설비 충족할 수 없음)

- 향후 로봇(팔)을 활용한 완전자동화와 비전검사 시행

22

웍봇

(육군)

병영식당

조리실

- 조리인력 감소에 따른 조리실 자동화 필요

- 국ㆍ탕ㆍ찌개 조리가 자동으로 가능함에 따른 인력

최소화 가능

- 배식작업자 화상사고 예방가능

23

튀김봇

(육군)

병영식당

조리실

- 조리인력 감소에 따른 조리실 자동화 필요

- 튀김ㆍ면 조리가 자동으로 가능함에 따른 인력

최소화 가능

화재 및 화상사고 예방 및 근무환경 개선

튀김조리 시 발생하는 조리흄(발암물질) 예방과 균일한

고품질 메뉴 제공가능

24

밥솥봇

(육군)

병영식당

조리실

- 조리인력 감소에 따른 조리실 자동화 필요

- 밥 조리가 자동으로 가능함에 따른 인력 최소화 가능

25

자동 야채절단기

(육군)

병영식당

조리실

- 조리인력 감소에 따른 조리실 자동화 필요

- 야채 절단이 자동으로 가능함에 따른 인력 최소화 가능

- 칼질로 인한 손 절단 안전사고 예방

26

UV식기류 디스펜서

(육군)

병영식당

- UV(자외선)램프 살균소독을 통한 식중독 예방

27

자동 컵세척ㆍ소독기

(육군)

병영식당

- 물컵에 대한 정수→세척→건조→UV램프 살균소독을

통한 식중독 예방

28

물류이송로봇

(육군)

스마트 물류창고

- 지게차 또는 핸드자키를 통해 이동해야하는 파레트화된

물자를 자동으로 운반시켜주는 장비

- 물류장고 도수작업 최소화

29

DPS

(Digital Picking System)

(육군)

스마트 물류창고

- 물자들이 보관된 위치에 장치를 달아 디지털 표시기로 제품 위치 및 수량을 확인할 수 있음

- 인력으로 하나하나 확인해야 하는 재고관리 작업을 자동으로 가능

30

총기 보어 클리너

(육군)

총기 관리

- 기존 총기 손질도구는 부피 및 무게등으로 휴대가 불편함

- 꼬질대 연결(첫마디 ~ 끝마디 : 5개)간 과도한 시간이

소요되며, 별도의 강선 보호용 어댑터(손질용)를 활용해야

하는 등 비효율적임.

- 보어 클리너는 사격 전문 선수들이 시합 중 총기 손질을

위해 현장에서 활용하는 제품으로 총열 내부를 클리너가

통과 하면서  내부 이물질 및 탄매 등이 제거되는 제품임.

- 끈 형식으로 이루어져 전투복 주머니에 휴대가 간편하며,

사격 전, 중, 후 언제 어디서든 쉽게 손질이 가능함.

<참고>

□ 현재 보급품 사양

형상 정보
품명	약실손질솔	총강손질솔	꼬질대

- 총강손질솔+꼬질대(5마디) 연결을 통해 총강 손질

＊ 약실 손질 시 분해 · 결합

- 1회 손질간 소요시간 : 50초(나사산 연결 작업등)

□ 개선품 사양(보어크리너)

형상 정보

31

공기청정살균기

(육군)

대형 실내시설

(강당, 체육관,

실내사격장 등)

- 병영생활관용 공기청정기는 인가되어 운영되고 있으나 대형실내 다중이용 시설에는 환기시설 외 공기청정 및 살균기기가 미운용

- 다중이용 시설에 공기청정살균기를 설치함으로써 미세먼지 감소, 악취제거, 바이러스 살균 등 쾌적한 환경제공

32

4륜구동 소형 유조차

(육군)

GP 유류추진

- 급경사, 급선회 구간이 많은 GP 유류추진간 군에서 보급되는 되는 유조차는 추진간 제한사항이 많음.

- 주유 호스가 길이가 짧아 소형 유류용기에 옮겨 도수운반을 해야될 소요가 많음.

- 4륜구동 및 호스 길이가 40~50M, 1,000~2000L 탱크의 유조차 제품 필요

33

야생생물 피해 지킴이

(육군)

-화재예방

-동,식물 보호

-조경관리 예산 절감

-넝쿨 줄기가 주 기동을 따라 변압기 및 플리머 애자 등

합선을 일으킬 수 있는 조건을 사전에 방지

-전봇대에 설치된 지선을 따라 상단 부분으로 올라가는 줄기

사전 차단 및 방지로 화재 예방 가능

-계절별 회수 및 재설치가 용의 하고 저렴한 비용을 통해

지속적 예방효과 가능

34

전자 호르라기

(전군 위병소)

(육군)

-거수자 경고용

-상황 전파용

-인원 및 차량 통제용

-지속적으로 자신의 위치를 다른 요원에게 알릴 수 있는

수단으로 사용

-여러 용품(호각, 랜턴, 견광봉)을 종합적으로 사용하여 개인

활동성을 보장

-위병 근무 간 거수자 발생시 구두 통제하며 경보효과 발생

35

열상 회피

판쵸 / 호비

(육군)

적탐지 회피

(특수정찰시 유용)

- 현재 전쟁양상으로는 드론을 활용한 전투가 주를 이루고 있고 이 그론에는 열상영상탐지기가 탑재되어 은밀한 정찰 및 은거활동이 불가능한 실태에 직면해있음.

- 이에 따라 특수정찰이 주임무인 특전사에는 열상회피 장비가 필수적으로 필수함.

36

상용차 출발방지 시스템

(육군)

AI 카메라 감지로 안전한 출발 보장, 위험 감지시 가속 제어

- 전ㆍ후방 장애물 감지시 출발 및 가속 차단으로 다기능수송대대 특성상 버스, 대형트럭에 설치하여 360도 카메라, AI기반 객체 인식, 다단계 경고 시스템, 블랙박스 등의 기능으로 사고를 방지함.

- 4CH 블랙박스, 어라운드뷰 설치 대비 70만원 가량 절감이 됨에 경제적 측면으로도 우수함.

37

지게차 충돌 경보시스템

(육군)

위험반경 접근시 양방향, 사각지대 충돌 경보시스템

- 지게차와 보행자 또는 장애물 간 거리를 정밀하게 측정하여 지가체 위험반경 접근시 양방향 경보시스템(음성, LED, 진동) 적용되고 창고 및 시설별로 교차로와 사각지대 충돌 경보시스템으로 구역간에 경보도 되어 사고를 방지함.

38

음식물 분쇄기

(육군)

식당

- 50kg정도의 업소용 음식물 분쇄기(싱크대 아래 설치가능한 모델)로, 매끼 발생하는 음식물을 위생적이면서도 간편하게 처리 가능한 제품

- 음식물쓰레기 처리비용 경감가능함

39

식당용 초음파 세척기 업소용 대형

(육군)

취사장 식기통

(밥통, 국통) 세척

- 편제 감축 등으로 용사 가용인원 감소에 따라 적합한

형태의 취사장 관리수단 필요

- 취사비품 다양화로 인해 식기 종류는 증가하고 있으나,

이에 대한 식기세척기는 식판으로만 한정하여 사용 중

- 식기통 세척 시간 단축으로 용사 개인여건 보장

- 위생적인 세척 등으로 비전투 손실 예방

40

식당용 건식 / 습식

바닥 청소로봇

(육군)

취사장 바닥

청소

- 편제 감축 등으로 용사 가용인원 감소에 따라 적합한

형태의 취사장 관리수단 필요

- 편제 상 조리병 인원으로 한정하여 병영식당 관리가

어려워 일일단위 근무대별 병력을 지원받아 청소를

실시하고 있어 용사 개인여건 보장 제한

- 취사장 청소시간 단축으로 용사 개인여건 보장과

보다 청결한 병영식당 관리가 가능

41

예초로봇

(육군)

울타리 사계정리

및

주둔지 예초

- 군 인력 감축은 지속되고 있으나 주둔지 울타리 사계

정리 등의 소요는 동일하여 부대관리 애로사항 발생

- 군수지원부대 특성상 부대관리 병력 부족으로 군수

실무자들이 시간을 할애하여 예초임무를 수행하다보니

기본 임무 효율성 저하

- 해당장비 도입 시 안전사고 예방 및 군수지원임무

효율성 향상을 기대할 수 있음

42

자동소화

멀티탭

(육군)

화재사고 예방

- 드론 등 배터리 충전 소요와 전기를 활용하는 다양한 물자 보급으로 인해 전기 사용량은 점차 증가되고 있어 24시간 현행작전을 실시하는 지휘 및 통신시설, 장병이 생활하는 병영시설, 먼지와 이물질이 쌓이는 취약시설 등에 설치하여 사전 전기화재 예방으로 생명 및 재산 보호 필요

- 멀티탭 내부에 도포된 소화약제가 과부하, 합선, 트래킹 등으로 화재가 발생할 경우 온도에 반응하여 냉매를 분출해 발화점을 냉각, 초기 화재 진압 가능

43

화재방지 스티커

(육군)

화재사고 예방

- 드론 등 배터리 충전 소요와 전기를 활용하는 다양한 물자 보급으로 인해 전기 사용량은 점차 증가되고 있어 24시간 현행작전을 실시하는 지휘 및 통신시설, 장병이 생활하는 병영시설, 먼지와 이물질이 쌓이는 취약시설 등에 설치하여 사전 전기화재 예방으로 생명 및 재산 보호 필요

- 기 활용중인 멀티탭에 스티커 형태로 부착하여 화재를 예방하는 제품으로 열에 즉각 반응하여 연소 지연, 산소 차단, 확산 억제를 통한 화재 방지

44

개인용 정수필터

(육군)

전시/

교육훈련

- 실 작전 / 전술훈련 간 개인 생수지급으로 인한 전투하중이 증가하여 비전투손실이 발생, 급수지원을 위한 보급활동이 지속 발생함.

- 개인용 정수필터를 활용하여 야지에서 위생적인 물을 획득하고, 급수할수 있으면 개인 전투하중을 줄이고 생존성을 보장하는데 실직적인 도움이 될 것이라 기대됨.

45

차량 오일 회수기

(육군)

군용차량 오일

순환 장비

- 예방정비를 통한 각종 차량용 오일에대해 예방정비를 실시 하고있으며 오일 회수를 통해 볼트를 제거 및 재조립간 용사들 및 숙달되지 않은 상태에서 상용차량군직정비 예산 사용건수발생을 불필요한 정비와 운행제한적인 소요로 장기간 장비 운행 정비 소요 발생.

- 정비용 장비 자동변속기 오일 교환장비 및 완전한 오일교환 할수 있는 장비를 순환교환 이 될수 있도록 장비파손 및 안전하게 오일만 간편한 교환작업이 될수 있는 제품 필요

46

전술차량 정비용 텐트

(육군)

소형전술차량 정비샾

정비용 텐트

- 정비용 샾차에 K512A1 차량에는 정비용샾 천막이 보급되고 있지만 현재 K계열 표준차량은 구형장비로 되는 추세이며 앞으로 소형전술차량과 중형전술차량에 맞는 제품이 없어 훈련시 공간 활용에 제한발생. 신형장비에 맞춤 제품이 없어 공간활용과 온도에 취약발생

- 기후변화에 따른 훈련시 개인생존성 보장 및 전투력향상에 맞는 소형전술차량 및 중형전술차량에 대해 전투형 정비용텐트 보급건의 차량의 특성(박스형 공간이 협소 / 냉난방 활용이 제한) 박스카를 덮는 정비용 천막을 제작하여 냉난방을 활용할수 있도록 텐트안에 온도유지 및 공간이 협소한 것을 해소할수 있는 제품개선 필요

47

상용 부식차(소형)

(육군)

GP·GOP 및 해안 작전부대 대상

부식작전

- 전방 GP·GOP 부대 산악지형 · 협소한 도로 등 지형적인 특성을 극복하고 안전하게 운용할 수 있는 소형 부식차 도입 필요

- GP·GOP 부대 부식류 소요 고려 950~1,000Kg 미만 적재능력이 요구되며 냉장·냉동 분리를 위한 이동식 격벽,무시동 하 냉동기능의 기능을 가지고 있는 소형 유조차 필요.

* 냉장·냉동 설비 및 온도제어 컨트롤러 ·기록장치 등 포함

48

상용 유조차(소형)

(육군)

GP·GOP 및 해안 작전부대 대상

유류지원

- 전방 GP·GOP 부대 및 해안 작전부대 산악지형 · 협소한 도로 등 지형적인 특성을 고려 소형 유조차 도입 필요

- 유조차량은 픽업트럭과 소형 유류탱크를 조합하여 작전간 대형 유조차 접근이 제한되는 지역에서 급유가 가능하도록 구현 필요

- 소초급 유류소요 고려 1톤 미만의 적재능력과 자동릴 호스 장착(주유거리 20~50m 이상), 드럼 및 장비 주유시 자동멈춤 기능, 여과 및 필터 기능 등이 가능한 소형 유조차 필요

49

함정용 자동

방화댐퍼

(해군)

함정 내 손상통제

(화재확산 방지)

- 화재 발생 시 함정 격실 통풍관을 통해 공기의 공급을 막기위하여 외부 덮개를 수동으로 차단하여야 하나, 상황의 급박성 및 위험성으로 조치가 제한됨.

- 격실의 통풍관에 설치하여 화제 발생시 자동으로 차단하여 공기 부족으로 인한 질식효과를 높여 화재의 규모 감소, 화재확산 방지, 화재 초기진화 용이 및 손실을 감소시킬 수 있는 제품

50

중장비 원격 무인 조종시스템(모듈형)

(해군)

지게차 등 수송장비 원격조정

- 지게차 등 수송장비의 소요가 지속적으로 증가추세이나, 운전 및 대상품 인양 등 운행 및 운용 간 사각지대 발생으로 인한 안전사고 발생가능성 상존함.

- 해당장비 작업을 외부에서 원격조종이 가능하도록 개조없이 탈부착으로만 설치가능한 모듈방식의 제품이어야 함.

51

중장비 안전빔

(작업반경 표시 조명빔)

(해군)

지게차 등 중장비 안전보조장치

- 지게차, 차량용 크레인 등 중장비 지원소요 지속적   증가 추세에 따른 안전사고 발생가능성 상존함.

- 작업반경 내 운용 미인지에 따른 작업자 충돌 등 예방을 위해 작업반경을 빛으로 표시하는 제품이어야 함.

52

안전화 세척장치

(해군)

함정정비 작업자

안전화 세척

- 함정정비 특성상 작업자 안전화 및 작업복은 비산먼지, 이물질 오염 등 노출로 인한 작업자 건강 위험함.

- 고압살수를 이용한 안전화 바닥 세척 및 에어 또는 물을 이용한 작업복 및 안전화 비산먼지 제거용 장치이어야 함.

53

스마트 안전고리

(해군)

안전관리

- 고소작업 중 작업자가 일시적 부주의나 작업환경의 제약으로 인해 안전고리 미체결·오체결이 발생할 가능성이 상존함

- 고소작업자의 안전고리 체결유무를 경고음과 경광으로 알려 고리체결을 유도하고 주변에서 쉽게 구할 수 있는 제품 (배터리로 작동하는 방식)이어야 함.

54

안전모(통풍형)

(해군)

안전관리

- 혹서기 야외 작업 시 통기성 부족으로 안전모 내·외부와 습기 방출 및 공기 순환이 잘되지 않고, 내부 온도가   높아 작업자의 작업능률 저하 및 온열질환 발생 가능함.

- 통풍형 안전모 착용시 온열질환 및 작업자 피로도 감소로 작업능률 향상시킬 수 있어야 함.

55

공기순환용팬

(천장형 실링팬)

(해군)

에너지절약

- 격실 내 공조시스템 작동 시 송풍구의 위치고려 특정위치만 시원/따뜻해지는 문제 발생함.

- 기존 시스템에어컨 개조 없이 공조 효율 개선 가능(비용 효율성) 한 제품으로 설치 시 냉난방 효율 향상, 전력절감, 쾌적성 증가, 공기질 개선 등 효과가 발생되어야 함.

56

무선원격조작 제초기

(공군)

활주로 및 유도로 주변 초지 제초

- 활주로 및 유도로 주변 초지 제초를 년 5회 실시중이나

기존 트랙터 제초장비의 경우 평지 지역만 제초가능하여 경사지 및 습지 제초에 인력이 과다 투입되고 있음

- 기존 트랙터 장비와 인력 운영 예초기가 동시에 투입되는 제초작업을 무선원격조작 제초기로 대체하여 제초 투입 인력 및 장비획득비용 절감이 필요함

* 동일면적(100㎡) 인력 제초 대비 92% 인력 절감 가능

- 운전방식은 무선리모컨을 이용하여 누구나 쉽게 조작가능하고 견고한 외관과 방수기능 및 안전용 비상정지 스위치가 장착된 리모컨 형식이어야 함.

- 제초폭은 1000mm 이상, 무선원격조작 거리는 200m 이상, 시간당 제초 능력은 최소 700평 이상, 장비 주행방식는 궤도식, 제초 높이 최소30mm 이상, 최대 140mm 이내, 장비 운전중량 450kg이하이어야 함.

- 참고형상

57

전정장비

(공군)

위험 수목 관리

- 자연재해 발생 시 단기간에 광범위한 피해가 발생되며, 이를 인력으로 처리할 경우 많은 시일이 소요되어 조치 완료 전까지 장시간 위험이 노출되는 문제가 반복되고 있음. 이에 따라 위험 수목의 사전 제거 및 긴급 대응 능력 확보는 선택이 아닌 필수적임.

- 굴착기 장착형 수목 절단 장비로써, 현재 공병대대 건설장비반이 운용 중인 “14~15톤급 굴착기에 그대로 장착하여 사용 가능하며, 회전을 하여 여러 각도의 나뭇가지를 절단할 수 있어야 함.

58

전정장비

(공군)

울타리 관목,
경관 조경 관리

- 공병대대 건설장비반에서 운용중인 0.2㎥굴착기에 연결하여 운영하는 굴착기 장착형 어태치먼트로 추가 장비 구매 비용이 적어 예산 부담이 크지 않음. 틸팅 기능을 통해 조경수의 상ㆍ하ㆍ측면 등 다양한 각도에서 전정 작업 수행이 가능해 작업 품질과 효율 및 안정성을 동시에 확보할 수 있음.

- 수목이 밀집된 공간, 사면, 도로변 조경지 등 작업자가 접근하기 위험한 구역에서도 굴착기의 안정적 위치 유지 하에 안전한 작업 수행이 보장되며, 작업 속도 및 커버 범위가 대폭 향상되어 조경 유지관리의 효율 향상됨.

59

산업용 로봇청소기

(공군)

창고 관리

- 넓은 창고를 사람보다 빠르게 청소할 수 있어 정기적 관리에 유리하며, 업무시간 외에도 청소가 가능하여 인력 부담을 줄이고 창고운영에 방해 없이 청결 상태를 유지할 수 있음.

- 자율 내비게이션 및 매핑 기능을 탑재하여 창고의 랙, 파렛트, 통로 등을 스스로 파악하고 회피가 가능해야 함.

- 대용량 배터리로 넓은 창고를 충분히 커버 가능하고, 자동충전이 가능한 모델이어야 함.

- 다양한 오염 물질을 흡입할 수 있고 대용량 먼지 통 필요

- 자동장애물 감지, 충돌방지, 비상정지 등 안전기능이 포함되어야 함.

60

소형물자 계수기(비전방식)

(공군)

물자검수

(물류)

- 검수 작업 시 사용함으로 탁상형 필수 최적사이즈: 650mm×400mm×400mm 이하이어야 함.

- Line Camera를 결합한 스캔방식(비전방식)이어야 함.

- 물체 낙하 시 카메라가 실시간 스캔하여 자체 소프트웨어 알고리즘을 통해 정확한 수량을 계산하는 방식이어야 함.

- 적용제품 3mm~30mm까지 실셈 할 수 있는 장비이어야 함.

61

이동형 X-RAY

(공군)

폭발물처리

- 이동형 X-RAY는 폭발물처리 임무수행 시 폭발물 의심

- 물체 식별(위험구성품 확인)을 위한 필수 장비

- 現 운용 이동형 X-RAY는 전량 해외 제작품으로 운용 중 결함 발생 시 국내 정비원 식별이 제한되고 해외정비 시 고비용, 정비기간 장기화에 따른 임무수행 애로

- 신규장비 획득 추진 시 해외 제작품 고단가(1.5억원) 책정에

- 따른 장비획득 애로

- 장비 정비입고 시 필수장비 공백 최소화 및 원활한 장비획득을 위한 국산품 발굴/식별 필요함.

- 요구성능

① 자체 차폐된 방사선발생장치

② 가속관 최대전압: 170kV 이하

③ 표면방사선량률: 시간당 10µSv 이하

④ 운용방식: 유·무선 병용

⑤ 촬영범위: 30 × 30cm 이상

⑥ Pixel Pitch: 130µm 이하

62

항공기 견인 로봇

(공군)

항공기 견인

- 인구감소에 따른 병력감축 현실화로 견인 인력 부족에 따라 항공기 공정진행 애로됨.

- 현재 항공기 견인은 견인 차량에 항공기 견인 장비를 연결하여 운행하는 방식으로 견인차 운전자 및 안전감독 등 다수(6명)의 인원이 소요되며, 견인 시 정비사가 육안으로 충돌위험 식별하여 견인차 운전자에게 수신호를 보내어 미인지 및 지연인지 등 순간적인 대처능력이 떨어지며 안전사고 위험 상시 내재됨.

- 또한 항공기 기종별(F-15K, C-130 등) 견인을 위한 자격 취득 및 자격 유지를 위해 6개월 이상의 장기 교육 훈련이 요구되며, 교육 수행을 위한 교육 기간 중 다수(기지별 교관 및 감독자, 교육생 등)의 병력 소요 필요함.

- 위 관련 문제(안전 및 인원 부족) 해소를 위해 항공기 견인용 무선 및 무인 자동화 수송 로봇 필요함.(충돌방지 기능 포함)

63

이동형 클린룸

(공군)

유해작업 관리

- 항공기에 정비작업에 사용되는 유해화학물질 사용 시 발생하는 유해환경 인자(유증용제 증기, 알데히드류 등) 확산 방지

- 이동 및 설치가 누구나 가능하여야 하고 바닥이 오픈되어 외기공기 유입 및 내부에서 발생한 유해인자는 천장배출장치를 통하여 여과되어 방출 가능하여야 함.

- 장시간 작업에도 작업자 피로도가 증가하지 않도록 냉난방 시설 및 편의시설(조명, 전기, 의자등) 구비/설치 가능해야 함.

64

항공기 작업용 로봇팔

항공기 작업

- 항공기 부품/자재 중량물 이동 및 작업시 작업자 근골격계 피로 감소를 위한 작업보조용 로봇팔 필요

- C-130 연료 FOAM 장탈/착시 작업자 손가락 및 팔 근골격 피로 누적에 따른 부상이 다빈도로 발생하여 작업자 부상방지를 위해 팔에 부착하여 작업자 근골격 피로도 감소 및 부상방지 장치 필요함.

[덧붙임 #2] 신청 제외대상

대분류	중분류	소분류	대 상 품 목
의무지원 물품	의무장비	치과장비	콤프레샤, 치과유니트 등
		외과장비	마취기, 청력계 등
		영상장비	엑스선촬영기, 필름현상기 등
		병리장비	전해질분석기, 원심분리기, 뇨검사기 자동식 등
		병원장비	소독기 소형, EO가스 소독기, 환자관찰장치 등
		기타 의무장비	중형구급차, 개선형 구급차, 연막소독기 150형ㆍ400형 등
		의무장비 수리부속	각종 의무장비 수리부속
	의무물자	의약품	예방 / 치료약품, 치료제, 수의약품, 한방약품 등
		의료기재	귀마개류, 기구류, 소독품류 등
		의무비품	분무기, 환자용 침대, 진료대 등
		위생재료	아말감류, 큐렛류 등
		영상재료	스크린류, 필름 및 현상용 기재류 등
		운용소모품	산소실린더, 산소레규레이터 등
		안경	저시력자용 안경, 방독면 안경 등
교육훈련 물품	교육훈련장비	교육훈련용장비	중대급 마일즈 장비, 기계화대대 훈련용 마일즈 장비 등
		교육지원장비	빔 프로젝트, 환등기 등
		정훈장비	홍보영상차량 등
	교육훈련물자	교보재류	실험실습장비, 특수교보재, 교육훈련, 보조교육체계, 폭탄용 투하기 등
		정훈물자	고성능카메라, 영상기, 악기류 등
	교육훈련용 탄약		적재훈련탄, 장전훈련탄, 모의탄, 모의신관, 적재탄, 조류퇴치탄 등
국방정보 시스템	자원관리정보체계	기획·재정 정보체계	조직정원관리시스템, 국방통합재정정보체계, 국방정보자원관리체계 등
		인사·동원 정보체계	국방통합인사정보체계, 교육훈련종합정보시스템, 국방동원정보체계 등
		군수·시설 정보체계	군수통합정보체계, 각군 장비정비정보체계, 국방시설통합정보체계 등
		전자행정 정보체계	홈페이지 및 포탈시스템, 전자결재시스템, 법무시스템, 출입통제체계 등
	M&S체계	분석용	전시자원소요산정모델, 비전21 등
	기반체계	정보통신망	국방전산망, 전화교환망(간선, 지선), 인터넷망 등
		컴퓨터체계	서버장비(주전산기), 개인PC, 입/출력 장비, 회의장비, 기본 S/W 등
		정보보호체계	네트워크 보호체계, 시스템 보호체계, PC 보호체계 등
		상호운용성체계	국방정보기술표준관리시스템, 부대코드관리시스템, 상호운용성평가지원체계 등
일반시설	군사작전, 전투준비, 교육훈련, 병영생활 등에 필요한 시설
	국방·군사에 관한 연구 및 시험시설
	군용 물자·장비·유류 및 폭발물의 저장·처리시설
	진지구축시설
	군사목적을 위한 장애물 또는 폭발물에 관한 시설
	대한민국에 주둔하는 외국 군대의 부대시설과 그 구성원·군속·가족의 거주를 위한 주택시설 등 군사목적을 위하여 필요한 시설
	기타
기 타	분류되지 않은 기타 전력지원체계

[덧붙임 #3] 대면평가 평가등급 환산표

우수 상용품 시범사용 대면평가 등급
등급	표준 점수구간	등급의 정의
AAA	95점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 모두 매우 탁월한 제품	시범사용 우선추천 품목
AA	95점 미만 ∼ 90점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 중 두 분야 이상 매우 탁월한 제품
A	90점 미만 ∼ 85점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 중 한 분야 이상 매우 탁월한 제품
BBB	85점 미만 ∼ 80점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 모두 탁월한 제품	시범사용 추천가능 품목
BB	80점 미만 ∼ 75점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 중 두 분야 이상 탁월한 제품
B	75점 미만 ∼ 70점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 중 한 분야 이상 탁월한 제품
CCC	70점 미만 ∼ 65점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 모두 보통인 제품	시범사용 재신청 가능품목 (단, 1회 재신청 가능)
CC	65점 미만 ∼ 60점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 중 두 분야 이상 보통인 제품
C	60점 미만 ∼ 55점 이상	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 중 한 분야 이상 보통인 제품
D	55점 미만	군 적합성, 기술 및 품질성, 시장 및 혁신성 모두 미흡한 제품	시범사용 신청 불가품목