	보 도 자 료

보도 일시	배포즉시(사진 2시이후)	배포 일시	2021. 1. 20.(목)

담당부서	혁신조달과	책임자	과장	임 헌 억	(042-724-7305)
총괄	혁신조달기획관	담당자	사무관	장 미 선	(042-724-7203)

조달청, 혁신제품 43개 신규 지정

- 공공수요 숙성 지원제도 첫 결과물 포함, 국민의 삶 향상 도움

□ 조달청(청장 김정우)은 20일 서울지방조달청에서 신규 지정된 43개 혁신제품에 대한 지정 인증서 수여식을 개최했다. <사진별첨>

□ 이날 인증서를 받은 혁신제품은 지난해 제2차 조달정책심의회를 통해 지정된 제품들로 추천위원 추천제품, 조달기업이 제안한 제품, 공공기관 제안과제 해결 제품 등 총 43개 제품이 새롭게 지정됐다.

○ 특히, 이번 혁신제품에는 환경분야 공공문제 해결 수요를 기획하여 구체화하는 공공수요 숙성지원(인큐베이팅)제도의 첫 결과물 2개* 제품이 포함됐다.

* 노면 블록형 경량 태양광발전모듈, 저영향개발(LID)생태보행로 시스템

□ 주요 혁신제품으로는 인공지능 스마트 청진기, 코로나19 선별진료소 검체 앰플 보관장치, 인공지능 기반의 미아-치매노인 찾기 서비스 등 공공서비스를 통해 국민의 삶의 질 향상에 도움을 주는 제품이 다수 지정되었다.

□ 혁신제품으로 지정되면 혁신장터에 등록되어 3년간 공공기관에서 수의계약으로 구매할 수 있게 된다.

또한, 조달청이 첫 구매자가 돼 혁신제품을 구매하는 시범구매사업에 참여할 수 있는 기회가 제공된다.

□ 김정우 조달청장은“올해도 혁신제품의 공공조달시장 진입과 성장을 통해 국민의 삶 향상과 국가경제 회복을 이끄는 원동력이 될 수 있도록 지원할 것”이라며

○“역동적인 혁신조달을 통해 국민에게 필요하고 미래에 대응하는 혁신제품을 적극적으로 발굴해 나가겠다.”고 말했다.

붙임 : 신규 지정 혁신제품(43개)

붙임		신규 지정 혁신제품(43개)

No	사진	업체명	혁신명	공공문제	기대효과
1		주식회사 신아이앤에스	도보용 온도저감형 수용성 쿨러닝 차열 페인트	그린뉴딜 (탄소중립)	태양광으로부터의 열을 반사하여 표면온도를 낮추고 이로인해 복사열을 낮추어 도시의 열섬현상을 완화하며 기존 유성인 대부분의 도막형 바닥재를 대체할 친환경 수성 고기능제품
2		주식회사 세진플러스	폐섬유 재활용 기술을 적용 하여 개발한 섬유패널 "플러스넬" 기반 공공시설용 데크 및 벤치	그린뉴딜 (탄소중립)	폐원단, 폐현수막 등 폐섬유를 재활용하여 개발, 제조한 섬유패널 가공제품으로 섬유폐기물로 인한 환경오염 억제를 위한 혁신적인 제품. 다양한 시험성적를 통해 내구성, 친환경성 등 제품 물성 검증은 물론 친환경제품인증, GR인증, 녹색기술 인증 등 객관적인 검증을 통해 제품의 우수성을 인정받은 제품.
3		(주)한축테크	노면 블록형 경량 태양광 발전모듈	(인큐1). 경량 블록형 태양광발전 개발	공공건물 옥상 노면에 설치 가능한 경량 블록형 태양광발전 및 표준 경량 설치구조로 설치 하중을 줄여 옥상 공간을 활용한 태양광발전을 통한 실질적인 공공건물의 ZERO에너지의 일부 실현을 통한 도심 밀착형 태양광 발전 시스템으로 태양광 적용 부지 문제해결이 가능한 탄소중립 방안 구현 가능
4		어스그린 코리아(주)	LID생태보행로 시스템	(인큐6). 비점오염저감및도시물순환회복위한보행로개선	가로수와 가로수 사이의 유휴공간에 빗물을 저장 및 재활용하는 물순환 LID형 녹지 시스템을 적용하여 건강한 도시 물순환을 실현하고 기후 위기에 대응하여 지속가능한 생태도시 구축
5		주식회사 맨엔텔	평가와 훈련이 가능하고 훈련 콘텐츠를 접목 하여 즐겁게 재활훈련 할 수 있는 재활 의료기	바이오 헬스	본 제품은 고령자의 근골격계 상태를 평가하는 기술과, ICT 기술을 의료기술과 융합한 혁신기술로 구성되었으며, 신체의 움직임에 연동된 실시간 게임 콘텐츠를 탑재하여 사용자(고령자)의 근골격계 기능 저하 예방 운동과 회복을 기존의 상지재활훈련기기 보다 재미있게 할 수 있다.
6		주식회사 원모어시큐리티	인공지능 기반의 미아-치매노인 찾기 솔루션 (모바일 앱 서비스 및 CCTV 영상분석)	스마트 시티	인공지능 기술을 이용하여 1시간 영상을 2분 이내에 분석/다중의 CCTV 연계 분석을 통해 사람(얼굴, 체형, 의상, 신발 등 특징 정보 활용) 또는 차량(차종, 번호판, 색상 정보 활용)의 이동경로 추적 및 시각화/국내최초의 얼굴인식 기반의 미아-치매노인 찾기 서비스
7		(주)구츠	IoT 기반의 외기도입구조를 갖는 청정 환기형 공기 정화시스템	국민생활 (건강)	실내 미세먼지 및 부유세균(부유바이러스), 이산화탄소농도 저감을 위한 IoT기반 외기도입구조의 청정환기형 공기정화 시스템
8		(주)해우기술	(코로나19 선별진료소) 검체 앰플 보관장치	바이오 헬스	코로나바이러스19 예상환자 검사 시 채취된 검체앰플을 환자가 직접 보관 장치에 투입하여 개별 보관하므로 2·3차 감염전이를 방지하고, 투입된 앰플의 표면에 지정된 소독제를 분무하여 감염원을 제거하며, 내부 온도를 일정하게 유지하여 검체검사 수행 시 신뢰성을 올려주는 장치
9		주식회사 클린엠테크	고압 분사 시스템을 이용한 자동 손 세척기	국민생활 (건강)	배관과 노즐의 배치를 혁신적으로 구조개선한 고압 분사 시스템을 이용하여 세정액 사용없이 오직 물로만 세척함으로써 세척력을 최대화하고 세척 시간을 간소화하여 안전성과 사용 편의성, 경제성을 강화한 제품
10		대신엠씨(주)	오일 자동배출 기능이 있는 그리스트랩	국민생활 (환경)	1.주방에서 동식물성 오일이 하수로 방류되는 것을 방지하기위한 기존 그리스트랩은 오폐수 저장 역할만 할 뿐 오일분리 기능이 없음 2.신청제품은 그리스트랩에서 자동으로 오일을 분리하여 별도로 수거함으로써 오일방출로 인한 하수구 막힘과 수질오염을 방지함.
11		주식회사 삼보산업	이중입력속도 감속기(Dual Input Speed Gear Box)	에너지 신산업	밸브용 유성감속기로 1단/2단을 1축으로 출력축과 입력축이 동심에 회전방향일치로 위치하여 총 입력 회전 작동수를 줄여 조작 시간이 단축하고 동력전달 능력이 우수함으로 노동 강도를 줄일 수 있는 밸브감속기임 (회전수와 작동 시간이 70% 감소 가능)
12		주식회사 에스유지	항만 지하 상황 탐사용 IoT기반 통합 관제 시스템	디지털뉴딜 (SOC디지털화)	스마트 항만지하매설물 관리(탐사/계측, 센싱, 수집)를 위한 IoT 기반 융합 플랫폼 기술을 적용한 제품으로서 종합적이며 표준적 IoT 플랫폼 기반의 관제 서비스를 통해 국민생활 안전에 기여하는 혁신제품
13		대일그린텍 주식회사	그물망 플라즈마 살균기술을 이용한 고효율 공기살균기	국민생활 (건강)	1.넓은 그물형태의 2단 플라즈마존을 유입공기의 100% 통과하여 대전판과 집진판으로 전위차에 의한 비가역 전기천공 등 다단 살균 고효율 혁신제품 2.오존발생량을 한국 공기청정기협회 기준인 0.03PPM 보다 94% 이상 낮춘 안전 제품
14		주식회사 케이시스	대기전력 절감 효과가 적용된 일체형 허브 보드를 포함한 고효율 LED 전광판	국민생활 (환경)	1) 대기전력 절감 - 영상 표출이 블랙아웃일때 기존제품 대비 약 72%이상 전력을 절감하여 전기에너지를 절감하여, 전력 사용에 따른 탄소 발생 절감 및 국민 생활 환경의 개선이 가능함. 2) 제품 케이블의 원자재 절감 - 일체형 허브보드 기능 구현을 통해, 기존 제품 대비 배선 자재를 획기적으로 줄여, 부가적인 폐기물 발생 줄이고, 제품간의 부품 호환성을 높였음.
15		주식회사 오티티	외기 및 냉각수 온도 설정에 따라 제어기능이 가능한 소수력 팬 구동방식 냉각탑	에너지 신산업	냉각탑의 팬을 구동하는 에너지를 전기가 아닌 냉각탑으로 유입되는 냉각수의 운동에너지 및 낙차에 의한 위치에너지를 수차로 공급하여 수차에서 발생되는 회전력을 이용하여 팬을 구동 및 제어하는 냉각탑입니다.
16		주식회사 경동냉열산업	아쿠아플라스톰_AQPS (플라즈마 AOP 실시간 살균장치 AQPS-MD(10~12[ton/hr])	국민생활 (환경)	수중 플라즈마 기술과 미세 버블 믹싱 기술이 융합된 하이브리드형 플라즈마 고도 산화처리장치로 별도의 약품 투여가 필요 없는 살균 중점의 실시간 살균 수처리 장치
17		스마트사운드주식회사	인공지능 스마트 청진기	바이오 헬스	IoMT 기반의 스마트 청진기인 스키퍼(Skeeper)로 인체의 소리 생체 신호 (심장,폐)를 정밀하게 측정하고 Real-time으로 데이터를 전송하여 의사의 진료를 지원하고 인공지능(AI)으로 진단
18		주식회사 아콘텍	전기스파크 (아크) 발생 시 이를 감지하고 즉시 전원을 차단하여 전기 화재를 예방하는 아크차단기	국민생활 (안전)	한국전기안전공사의 통계에 따르면 전기화재의 약 80%가 전기 합선 등에 의한 아크 사고이나 현재 보급되어 있는 누전차단기는 아크를 감지하고 차단하는 기능이 없어 전기화재에 무방비 상태이다. 아콘텍의 아크차단기는 기존의 누전차단기의 기능과 더불어 전기 스파크까지도 감지하고 전원을 차단하는 획기적인 안전 제품으로 전기화재를 예방하기 위한 필수적인 안전장치이다.
19		주식회사 글로벌에스텍	방호벽 일체형 태양광 도로조명등	국민생활 (안전)	이동식 콘크리트 방호블록에 태양광 에너지하베스팅 기술이 적용된 국민생활 안전 제품
20		스페이스파워 주식회사	양방향 전력 감시 및 실시간 음성경보 전동기제어반	국민생활 (안전)	전력선의 송전상태를 1차측(입력측)만 감시하는 종래의 방식에서 1, 2차측을 실시간 감시는 물론 스마트 음성경보 기능을 적용하여 시설물 운용 및 유지보수 종사자의 전기 안전사고 예방하고 국민생활에 미치는 사회적 비용을 감소시킬 수 있는 혁신제품임.
21		주식회사 비디큐브	오브젝트 추적 일 영역 확대 및 침수 감시를 포함하는 영상감시장치	국민생활 (안전)	본 시제품은 촬영한 영상 데이터 분석만으로 침수감지가 가능할 뿐만 아니라 이동오브젝트 추적 및 영역 확대를 통해 침입, 배회 등 보안 및 방범이 가능한 생활안전 영상감시장치 시스템.
22		서우실업 주식회사	누수방지대	국민생활 (안전)	누수관의 직관 및 곡관부를 비롯한 플랜지, 압륜부 등 누수 발생 시 전체를 덮어 완전 밀폐함으로서 부속교체 및 단수조치 없이 즉각적인 보수가 가능한 혁신적인 제품.
23		이노뎁(주)	랜덤액세서블 P-프레임에 기초한 영상압축 및 디코딩 없이 영상분석이 가능한 영상 감시장치	스마트 시티	고속연산을 위한 적응형 가변 블록설정 알고리즘, 고효율의 압축을 위한 PTZ 움직임 예측 및 I-프레임 생성주기 확대 알고리즘, 복원오차를 최소화하기 위한 오차누적 보상 알고리즘을 새롭게 탑재, 모션 이벤트에 기초하여 최소한의 연산으로 영상채널을 분석시스템이다.
24		주식회사 아이티아이비전	영상 블렌딩 기법을 이용한 교통신호 제어시스템	스마트 시티	조명과 안개 등의 외부 요인에 취약한 일반 영상과 주변 온도에 영향을 받으며, 직관성이 떨어지는 열화상 영상을 블랜딩 기법으로 통합하여 검지 인식률과 직관성을 높인 영상식 교통신호 제어시스템
25		주식회사 인펙비전	Ai-Deep learning algorithm이 적용된 지능형 통합 무인 단속 시스템	스마트 시티	교차로 통행 위반 단속/단위 기능의 모듈화 구성을 통한 기능 통합/AI Deep Learning Algorithm/Embedded GPU Parallel Processor 적용을 통한 소형화, 경량화
26		(주)애니테크	펌프장 전용 인공지능형 원격제어기	국민생활 (환경)	환경플랜트 및 상.하수도에 적합하게 인공지능(AI)을 탑재하여 관리, 수위센서 자동선택 기능, 기존 제품 대비 본 제품 저가(약40%), 펌프장 유량측정기능, 설치용이 등
27		(주)네스앤텍	공항 항행안전시설 점검 드론 시스템	09. 공항 업무용 드론 기체 개발	고정밀 GNSS를 활용하고 드론 제어 프로토콜 개선을 통해 cm단위의 해상도를 가지는 정보를 지상에서 취득하면, 실제 비행기를 활용하는 정도의 정확성을 확보하면서 설비 점검의 비용과 시간을 혁신적으로 낮출 수 있다.
28		주식회사 유창스틸산업	방식(防蝕) 방법 개선으로 이산화탄소 배출을 감소 시킨 가드레일	12. 이산화탄소배출을감소시킨가드레일	용융아연도금과 동등이상의 성능을 확보하며 도막두께를 감소시켜 아연사용랑을 감소하며, 상온상태에서 도포 및 건조하여 탄소배출량을 95%저감시키고, 유해화학물질을 사용하지 않는 가드레일
29		에코로드 주식회사	원추형(야광)반사경계석	27. 도로경계석 시인성향상 통한 교통사고예방 등	원추형 초고휘도반사체와 중앙원형반사체 작용으로 다양한 각도에서 선명한 시인성으로 안전운전을 유도하고 빗물유도부의 빗물은 먼지 등 이물질을 세척해 반사력 유지로 쾌적한 도로환경 제공.
30		주식회사 케이아이오티	인공지능 위험인지 계수 경보장치	11. IoT반응형센서를활용사각지대진입경보기개발	사회적 약자(어린이, 노인, 장애인 등)의 유동이 많은 문화·관광시설(공원 및 유원지)는 다방향의 진입로 및 통행로를 통해 이용 접근을 많이 하며, 혼잡한 이동 동선 가운데 안전사고(대물, 대인사고)가 빈번히 일어나고 있는 실정임. 보행자 전용지역에 다양한 원동기의 진입 및 보행자 이동 및 통행시 사고를 미연에 차단 할수 있는 솔루션 경보 센서 및 알람을 통한 공공시설 내 이용객 보호용 장치임.
31		(주)두리계전	누설전류가 제한되는 무감전 가로등 분전반	02. 누설전류가 제한되는 무감전 가로등 분전반	가로등 및 가로등주, 가로등 내부선로를 포함한 전력선의 침수, 누전, 지락 시 누설되는 전류로 인한 감전사고가 발생되지 않도록 누설전류를 제한하고, 이를 검출하여 관리자에게 통보하는 누설전류제한(무감전) 가로등용 분전반
32		(주)지이티-피씨	차열성능 및 미세먼지 저감 기능을 갖춘 다기능 보차도용 블록	15. 도시열섬 저감 및 품질성능이 향상된 보차도블록	표면층을 표피층과 표면층 2개의 층으로 분리하고 표피층에 차열제를 혼입하여 최대마모한계 두께인3~4mm로 제작함으로써, 표면 마모 시에도 기능성을 유지하여 제품의 사용기간 전체에 대해 차열 성능발휘가 가능하고, 광촉매 혼입으로 미세먼지 저감이 가능한 혁신적인 제품
33		주식회사 스카이텍	태양광 패널 건전성 진단 소프트웨어 및 서비스	드론	대규모 태양광시설을 효율적으로 검사하기 위한 차별화된 기술로 CAD도면과 현장 GPS 정보를 매핑하여 진단 소프트웨어를 통한 고장 모듈 자동 검출 및 자동 위치 파악
34		HK테크	평면스크린	국민생활 (환경)	하/폐수처리장의 유수지 수로 전단에 설치되어 수로에 물과 함께 유입되면서 스크린에 걸리는 협잡물을 레이크를 이용 신속히 제거하는 장치로 타사제품 대비 높은 협잡물 제거효율과 수중부 구동장치 없이 가동되는 특징을 가지고 있는 제품임.
35		주식회사 유트론	초저전력 IoT 기반 초소형 단말기를 활용한 지능형 전기이상징후감지시스템	국민생활 (안전)	- 화재 발생 전 전기 설비의 아크 발생에 따른 전기이상징후를 사전에 감지하여 관리자 사전 점검 유도함으로써 화재 예방 - 설치 공간 제약, 설치비 부담 줄이는 초저전력 무선 통신 기술 - 과부하/노후화 전원선 접속부에 착탈식클립구조 초소형 무선센서단말 - 기존 상시 전원 및 유선 공사 필요 없는 저가형 무선 감지 유닛 설계
36		(주)이쓰리	훼손지 관리 및 복원 우선 순위 대상지역 선정 서비스	국민생활 (환경)	전국의 “훼손지 현황” 자료를 통한 정보분석을 통하여 각종 생태복원사업 추진 시 평가모델 및 우선순위 모델을 활용하여 의사결정을 지원하고 생태복원지 정보와 모니터링 정보를 지속적으로 등록 관리 하여 생태복원지에 대한 진단평가&모니터링 체계를 구축할 수 있는 기술
37		주식회사 디알뷰	무납(Lead free) 방사선 차폐 커튼	14.엑스선검색장비 친환경ㆍ신소재 X선 차폐물	종래의 방사선 차폐 커튼과는 달리 납을 전혀 사용하지 않는 차폐원단을 개발하고, 박막화(두께 0.12mm)기술과 적층 기술로 경량의 방사선 차폐시트를 적용한 무납의 신소재 방사선 차폐커튼
38		주식회사 대승엔지니어링	학교 증·개축 및 리모델링을 위한 임대형 모듈러 임시교사	01. 학교 증개축 등을 위한 임대형 모듈러 임시교사	- 공장에서 골조, 마감재, 기계 및 전기설비 등을 갖춘 규격화된 기본유닛을 완성하여 현장으로 운송, 조립 - 설치하여 완성하는 형태의 건물 - 현장에서 마감공사, 전기 및 기계설비 공사까지 하는 기존 컨테이너 건물과 설치방식에서 차이
39		주식회사 이코노바이저	인공지능 기반 보행자안전시스템(AI Safety System, AISS)	06. 국민안전 SOC 디지털화	교통안전시스템에 인공지능기술을 접목하여 차량, 보행자, 퀵보드, 자전거 등 모든 사물을 실시간으로 유형별로 구분하여 교통상황을 인식·분석한 후 위험상황 발생 시 경고송출을 통해 보행자교통사고방지. 인식된 모든 상황을 빅데이터화하여 이를 사물인터넷(IoT)을 이용하여 지자체, 경찰, 소방서 등으로 실시간 전송함과 동시에 스마트폰을 통한 실시간 모니터링, 자율주행자동차, 그리고 내비게이션 시스템 탑재 등 다양한 방면으로의 확장이 가능한 기술
40		국제방수케미칼	패각을 재활용한 친환경 방수제를 통한 분사식 엠보싱 의 친환경 방수 시공	08. 그린 리모델링	악취가 심하게 방출하는 해양폐기물로 버려졌던 패각(조개껍데기)을 재활용한 ‘고기능성 폴리머 복합 방수제’개발 및 기계 분사식 방수 시공방법으로 개선
41		주식회사 다리소프트	인공지능 도로 위험정보 서비스 플랫폼	06. 국민안전 SOC 디지털화	인공지능 기반 도로 위험물 정보 플랫폼 기반 실시간 서비스로 차량에 장착된 AI 엣지 도로 분석장치로 촬영된 영상을 AI 모델로 실시간 분석하여 도로 위험물 정보(포트홀, 도로균열, 도로노후화, 낙하물, 로드킬, 쓰레기, 노면 도색, 가드레일 파손, 가로등 고장)를 제공
42		㈜화진 티엔아이	ICT/IoT를 활용한 능동 재난예측 및 방송 출력 조정이 가능한 재난예경보 시스템	06. 국민안전 SOC 디지털화	기상 변화에 따른 위험 상황을 다양한 기상 관측센서와 유관기관의 기상정보를 바탕으로 재난예측 알고리즘을 적용하여 정확하고 신속한 상황전파로 대피 선행시간을 확보한 시스템
43		(주)크린텍	“내연기관”도로청소차를 세계 최초 살수 장치와 노면청소 장치를 동시에 장착한 “전기” 도로청소차 개발	국민생활 (환경)	기존 도로청소차가 내연기관(엔진)으로 오히려 미세먼지를 배출하는 모순을, 친환경 “전기” 도로 청소차 국산 개발과 보급으로 해결하고, 오수 리사이클링과 살수 장치로 도로먼지재비산을 최소화하여, 국민의 건강, 삶의 질 증진 등 공공의 이익에 크게 기여함