	보 도 자 료

보도 일시	배포즉시(사진 16:00 이후)	배포 일시	2022. 5. 4.(수)

담당 부서	신기술서비스국	책임자	과장	김 수 경	(042-724-7281)
	우수제품구매과	담당자	서기관	권 재 령	(042-724-7295)

조달청, 혁신제품 등 73개 우수조달물품 지정

‘22년 제1회 우수조달물품 지정서 수여식, 혁신·창업제품 등 선정

□ 조달청(청장 김정우)은 4일 서울지방조달청에서 혁신시제품 성공판정 5개 제품과 일반제품 68개 제품에 대한 우수조달물품 지정서 수여식을 개최했다. <사진별첨>

ㅇ 2022년 1회차 심사에서는 301개 제품 중 73개가 통과되어 심사통과율은 24.3% 이며, 전회차 19.5%에 비해 상승한 것으로 나타났다.

<< 제1회 우수조달물품 심사통과 현황 >>

(단위: 개, %)

신청제품	심사통과제품	심사횟수별 통과				전회차 통과
		1회	2회	3회	4회
301	73	20 (27.4)	20 (27.4)	23 (31.5)	10 (13.7)	60/308 (19.5)

☞ (  )안은 비율임.

ㅇ 이번에 지정받은 73개 제품 중 신규진입 제품은 28개로 38%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

* 지정제품 현황: 혁신제품 5개, 해외진출유망기업제품 32개, 창업ㆍ벤처기업 제품 41개, 여성ㆍ장애인기업 제품 14개 등

※ 붙임1: 2022년 제1회차 우수조달물품 지정 현황

□ 이번 심사에는 건강 및 국민의 안전과 관련한 제품 등 일반제품 68개 제품과 혁신시제품으로 성공판정을 받은 5개 제품이 포함됐다.

ㅇ 우수 배출구 자동 개폐 및 수위조절을 위한 ‘스마트게이트’와 하․폐수의 다양한 수질 기준에 대해 실시간 측정이 가능한 ‘실시간 광학식 스마트센서 시스템’ 등의 일반제품과

구강검진 시기 및 건강상태 관리를 위한 ‘덴티아이 v2.0’을 비롯하여, 인공지능 영상분석 기술을 활용해 산업시설의 화재, 안전모 미착용 등의 위험상황을 사용자에게 알리는 ‘AI 비전시스템’ 등 혁신적인 기술력을 갖춘 제품들이 지정됐다.

※ 붙임2: 2022년 제1회 지정제품 중 특색있는 제품 소개

□ 우수조달물품으로 지정되면 국가계약법 등 관련 법령에 따라 수의계약을 통해 공공조달시장 납품이 가능해지는 등 정책적으로 우선구매 지원을 받게 된다.

ㅇ 우수조달물품 지정기간은 3년이며 기술개발, 고용 등 요건을 충족하면 최대 6년까지 연장할 수 있다.

□ 김정우 조달청장은 “우수조달물품제도는 중소기업의 기술혁신과 공공판로를 지원하고 조달물자의 품질을 향상시키는데 중요한 역할을 하고 있다”며

ㅇ “앞으로도 우수한 중소기업들이 공공조달시장에서 성장해서 우리 경제를 이끄는 주역이 될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

붙임1		2022년 제1회 우수조달물품 지정 현황

□ 우수조달물품 지정(‘22. 5. 2.)

ㅇ 301개 제품 중 73개 제품 심사합격, 통과율 24.3%

ㅇ 분야별로 (건설환경) 23개, (기계장치) 14개, (정보통신) 14개, (전기전자) 13개, (사무기기) 5개, (과기의료) 2개, (화학섬유) 1개, (지능정보) 1개

ㅇ 심사횟수별로 (1회) 20개, (2회) 20개, (3회) 23개, (4회) 10개

※ 2021년 4회 지정제품 수 및 통과율 : 308개 중 60개, 19.5%

□ 지정제품 현황

ㅇ (G-PASS 기업) 32개

ㅇ (창업․벤처기업) 41개, (여성․장애인기업) 14개

ㅇ (신규진입) 28개

□ 지정제품 목록

순번	업체명	제품명	비고
1	주식회사 터보이엔지	스크류드럼이동식무대구동장치가적용된무대장치	일반제품
2	주식회사 동일캔바스엔지니어링	수직가압형 벨트프레스	“
3	(주)케이에스피	코어구조를 통해 노로바이러스 제거 필터를 가진 고성능 대용량 정수기	“
4	주식회사 삼도환경	세척장치를 구비한 플라즈마 축산 및 분뇨 악취제거기	“
5	모두산업	수질감시, 수질관리가 가능한 스마트 염소투입시스템	“
6	(주)터보맥스	주 유로의 유동을 이용한 냉각방식의 고효율 터보 송풍기	“
7	주식회사 휴마스터	SDP 소재를 활용한 제습, 열회수형 환기장치	“
8	(주)현대밸브	디스크 위치 확인 및 제어기능을 갖는 버터플라이밸브	“
9	주식회사 효성엔바이로	탄성지지력 및 감지 중량 조절 기술을 적용한 평면스크린	“
10	광희엔지니어링(주)	원터치형 수문권양기	“
11	원진기계 주식회사	하폐수처리장에서 발생되는 슬러지와 응집제 혼합을 균일하게 공급하는 원심분리기	“
12	주식회사 투템디자인	높이조절장치가 구비된 전도방지용 시스템 수납가구	“
13	주식회사 포머스	침대, 식탁	“
14	주식회사 코아스	분리형 도어패널을 구비한 파티션	“
15	(주)아이가드시스템	정보보호필터	“
16	(주)파트라	이동식스툴테이블	“
17	주식회사 카이아이컴퍼니	덴티아이 v2.0(Denti-i v2.0)	혁신제품
18	(주) 휴먼아이씨티	AI 비전 시스템	“
19	(주)에이티소프트	이닷 익스프레스 에이치티엠엘 v1.0	일반제품
20	(주)에이티소프트	이닷 익스프레스 레포트 v1.0	“
21	주식회사 씨엠엑스	콘업v1.0	“
22	(주)유투엔지	방사선관리구역 출입통제시스템 S/W	“
23	(주)엔키아	폴스타 EMS v8	“
24	주식회사 나우시스템	대기질 센서를 활용한 실시간 모니터링 및 스마트 경보 방송 시스템	혁신제품
25	가락전자(주)	고효율 음향기술이 적용된 스마트 방송시스템	일반제품
26	건아정보기술 주식회사	영상워핑기법 기반 다차로 측주식 무인교통감시시스템	“
27	주식회사 웹게이트	불꽃감지 카메라를 적용한 원격모니터링 영상감시 시스템	“
28	사이테크놀로지스 주식회사	편광 자동 분석 조절 시스템 적용 영상감시장치	“
29	주식회사센텍	맵기반 지능형 영상통합 감시시스템	“
30	주식회사 위즈윙	위험물질(화학물질 및 방사선) 탐지·분석·대응 시스템	“
31	주식회사 지엠에스	실험실용냉장고	“
32	주식회사 씨유메디칼시스템	패드의 상태를 확인할 수 있는 저출력 심장충격기	일반제품
33	국제방수케미칼	부착성이 향상된 유무기복합방수재	“
34	주식회사 유앤유	하·폐수 공정 감시제어를 위한 실시간 광학식 스마트센서	“
35	주식회사 알지텍	강재 탄성클립을 이용한 보행데크	“
36	주식회사 교강산업	결합력을향상시킨천연목재 데크로드 시스템	“
37	(주)대흥에프에스씨복합창	내부 고단열 고강도커튼월	“
38	(주)윈도우코리아	내진단열커튼월	“
39	주식회사 우디스	내마모성이 우수하고 항균기능이 있는 목제문과 목제창	“
40	주식회사동인	스마트 게이트(점검구문)	“
41	(주)창광 이앤씨	압축 코일스프링과 충격 완충장치를 이용한 낙석 방지책	“
42	주식회사 세계주철	잠금장치 구조를 통해 안전성을 향상시킨 맨홀 뚜껑	“
43	제이엔티 주식회사	천장용 내진, 불연, 흡음패널 시스템	“
44	주식회사 에스와이테크	금속제 패널시스템	“
45	(주)호수산업	지지장치와 록킹장치를 이용한 수납식관람석	“
46	주식회사 유니테크 시스템	흔들림 방지장치가 적용된 수납식관람석	“
47	삼중씨엠텍(주)	고탄성 고인장강도 PMMA 미끄럼방지 포장재	“
48	주식회사 지에스케이	수분 및 온도조절 기능이 우수한 인조잔디	“
49	넥스포텍 주식회사	저마찰성의 피부친화 인조잔디 구조체	“
50	주식회사 이노스	구조적 안정성을 확보한 프리스트레스 캔틸레버를 이용한 확장형 인도	“
51	매크로드 주식회사	철근절단방지 회전형 앵커시스템이 적용된 탄성받침	“
52	매크로드 주식회사	미끄럼방지 핑거형 신축이음장치	“
53	아하방수텍(주)	드라이 그린 점착복합시트	“
54	주식회사 하성	내충격성과 열안정성이 우수한 데크로드 시스템	“
55	세움로드 주식회사	열융착 기술을 통하여 내구성을 향상시킨 도로표시용 시트	일반제품
56	해인실업 주식회사	다중체결형 데크와 개량형 난간 포스트를 이용한 강화구조 데크 및 난간 시스템	“
57	보국전기공업(주)	대기전력 저감을 위한 하이브리드 온도제어형 디젤발전기	“
58	주식회사 썬텍엔지니어링	ICT융합형 상수도 수질조정 자동드레인장치	혁신제품
59	주식회사 제이텍워터	전해수 순환식 차아염소산나트륨 발생장치	“
60	탑정보통신 주식회사	아크감시 장치가 내장된 내진형 원격감시제어시스템	일반제품
61	로지시스템(주)	전원공급 중단을 방지하고 전기고장 탐지 및 예측이 가능한 자동제어시스템	“
62	주식회사 스마트파워	균등전압 추종형 스트링옵티마가 탑재된 태양광발전장치	“
63	㈜컴버스테크	인터랙티브화이트보드	“
64	아이스파이프 주식회사	진동세관형 히트싱크 가압결합 기술을 적용한 LED투광등	“
65	중앙제어 주식회사	역전류 다이오드의 고장검출 기술로 차량손상 및 화재방지와 상회전방향에 무관한 전기차충전기	“
66	에이펙스인텍 (주)	NeoMPPT알고리즘과발전전력예측,감시,제어 기능을 구비한 지능형 태양광발전장치	“
67	주식회사 나이콤	도서선반 이중화로 시간단축 및 장애제거 누름장치가 적용된 스마트도서관	“
68	주식회사 천일	분진프리 LED 실외 조명등	“
69	주식회사 대운엘앤씨	빛 공해 방지용 옥외 조명모듈이 적용된 LED등기구	“
70	주식회사 캐스트윈	층간 통신 기술이 적용된 무선통신보조설비	“
71	(주)포스테크	용접 모니터링형 하이브리드 용접기	“
72	블루닉스주식회사	제빙량의 극대화 및 운전진단 기술을 적용한 위생적인 제빙기	“
73	장우기계(주)	배가스 폐열회수 및 탈습 겸용장치가 적용된 슬러지 고압축 디스크 건조기	“

붙임 2		2022년 제1회 지정제품 중 특색있는 제품 소개

① ㈜동인 / 스마트 게이트

	배수구 또는 우수관/우수박스 종단부에 설치되어 우수 배출구 자동개폐를 통한 수위 조절 배수관이나 우수관 내부에서 발생한 악취 및 해충의 외부차단 청결한 도심미관 구현

② ㈜유앤유 / 하·폐수 공정 감시제어를 위한 실시간 광학식 스마트센서 시스템

	하·폐수 처리시설의 수질 모니터링 시 다양한 수질 기준에 대해서 실시간 측정이 가능함 시약 무사용으로 폐기물 및 유해물질 최소화 분석 데이터의 축적으로 센서의 지속적인 학습으로 인한 성능 향상 국산화 성공 및 외산제품 대비 높은 성능 구현

③ 주식회사 위즈윙 / 위험물질(화학물질 및 방사선) 탐지·분석·대응 시스템

	독성산업화학물질 등 37종의 화학위험물질을 탐지할 수 있고, 위험도(4단계)를 포함한 위치데이터를 지도상에 표시하여 지상통제시스템에 전송하는 SW로 여러 기종(제조사)의 드론에 호환사용가능 사람/차량 접근이 제한되는 위험물질 노출환경에서 인명손실을 방지하고 안전하고 신속한 대응이 가능 실내 또는 GPS 수신이 불가능한 상황에서도 위치 추정기술을 적용하여 사용가능

④ ㈜삼도환경 / 세척장치를 구비한 플라즈마 축산 및 분뇨 악취제거기

	축산 및 분뇨 냄새의 주범인 암모니아, 황화수소, 메틸메갑탄 등 복합악취를 효율적으로 제거 저온 플라즈마 발생장치에 대한 자동 세척기술을 적용하여 장기간 사용이 가능함

⑤ ㈜센텍 / 맵기반 지능형 영상통합 감시시스템

	지도만, 또는 영상만으로 관제가 이루어져 1개 객체 추적만이 가능하던 기존제품들과는 달리, 지도와 영상의 동시관제를 통하여 객체가 오버랩이 되는 상황에서도 다수의 카메라에 인식된 최대 20개의 객체를 동시 추적 가능 다수의 관제요원이 불필요해지고, 영상정보의 오남용 사건 예방에 기여

⑥ ㈜휴먼아이씨티 / AI 비전 시스템

	산업현장에서 비정상, 위험상황 발생 시 경보상황을 신속하고 정확하게 감지 시설물 안전, 시설물 보안, 작업자 안전장구류 미착용 등 실시간 감지 및 알람 경보 처리 다양한 산업현장의 중대 재해 및 안전사고에 대해 실시간 영상분석 및 검출하여 빠르게 전파

⑦ ㈜카이아이컴퍼니 / 덴티아이 v2.0

	구강의료데이터 수집을 위한 구강검진 대상자 등록 구강의료데이터 자기보고양식 수집 및 확인 구강건강 모니터링 결과 시각화 및 송출 구강검진 대상자의 병원예약 관리 대상자 검진 결과 리포트 제공