	보 도 자 료

보도 일시	배포즉시(사진 2시이후)	배포 일시	2022. 7. 15(금)

담당 부서	혁신조달기획관	책임자	과 장	이형식	042-724-7305
	혁신조달과	담당자	사무관	장미선	042-724-7203

조달청, 45개 혁신제품지정…선도기업 초청 성공사례 공유․확산

인공지능 자원회수 로봇 등 국민생활 개선 제품 중점발굴

신규혁신기업-선도기업, 혁신제품 성공노하우 공유

□ 조달청(청장 이종욱)은 15일 서울지방조달청에서 조달정책심의회(6.29)를 통하여 신규 지정된 45개 혁신제품에 대한 지정 인증서 수여식과 혁신기업의 혁신성장 지원을 위한 간담회를 개최했다. <사진별첨>

□ 이날 인증서를 받은 45개 혁신제품은 추천위원 추천제품(스카우터), 조달기업 제안, 공공수요 숙성지원(인큐베이팅) 등 다양한 심사와 검증을 통해 제품의 혁신성과 우수성을 인정받았다.

□ 신규로 지정된 혁신제품은 혁신장터에 등록되어 3년간 공공기관에서 수의계약으로 구매할 수 있게 되며, 조달청이 첫 구매자가 돼 혁신제품을 테스트하는 시범구매사업 기회가 제공된다.

○ 이번 혁신제품에는 인공지능을 활용한 순환자원 회수 로봇(페트/캔 형),  신개념의 스프레이식 액상 소화기, 복합 스마트 스쿨존 시스템 등 국민생활 개선 및 안전 분야 제품이 다수* 지정되었다.

* 전체지정 45개 제품 중 국민생활(안전분야)는 17개를 차지

□ 수여식에 이어서 진행된 혁신기업 간담회에서는 신규 혁신제품지정 기업과 혁신 선도 기업이 참여해 혁신제품의 공공판로 진입 노하우를 공유하고 혁신조달제도 활성화를 위한 방안을 모색했다.

○ 기업들은 간담회에서 혁신제품에 대한 해외시장진출 방안 모색, 보다 신속한 혁신제품 지정 등 현장의 목소리를 전달했다.

□ 이종욱 조달청장은“혁신조달 제도를 통해 기업성장과 함께 정부 서비스의 품질을 높여 나가는 선순환체계를 구축할 것”이라며

○ “기업의 현장목소리를 지속적으로 듣고 규제의 빗장을 풀어 혁신기업들이 국내를 넘어 해외로 진출해 나가도록 적극지원 하겠다 ”고 말했다.

붙임 : 신규 지정 혁신제품 현황

붙 임		신규 지정 혁신제품 현황

No	사진	업체명	혁신명	공공문제	기대효과
1		수퍼빈 주식회사 (인큐베이팅)	인공지능 순환자원 회수 로봇 베이직 (페트/캔 형)	투명페트병선별·수거자동화및주민참여지원	이용자가 페트 및 기타 생활폐기물을 투입구에 넣으면 인공지능 알고리즘이 페트를 분리배출 및 적재 진행하고, 유가성 생활폐기물(투명 페트)의 경우 해당 순환자원의 가치만큼 측정 후 현금으로 돌려주는 시스템으로 환경부 지침 하 순환자원 분리배출 및 회수사업을 수요하는 기관에서 요구하는 생활폐기물과 재활용품의 공공관리 기능 강화를 할 수 있는 솔루션
2		㈜유샘인스트루먼트 (수요자제안)	전천일사센서의 개발 및 관련 소재 국산화	기상장비 (일사,일조센서) 국산화 개발	국내 전량 수입의존 제품의 국산화를 통한 원천 기술의 보유. 이로서 태양복사 센서에 대한 다양한 형태의 임의 제작이 가능 및 ,국내 환경에 맞는 다양한 에너지 연구에 따른 정밀 복사관측 자료 확보가능
3		주식회사 방염기술 (스카우터)	모든 화재의 진화가 가능한 스프레이식 액상 소화기 (ELEPHANT119)	국민생활 (안전)	자연과 인체에 해가 없는 원터치 스프레이식 간이소화기로 리튬 배터리 등 기존 소화기들이 진화(鎭火) 하지 못하는 화재들도 진화가 가능한 혁신 소화기로 화재 사고에 취약한 어린이와 노약자들도 쉽게 사용이 가능하고 특화된 내부구조 충전 방식으로 360°어느 방향으로든 자유롭게 분사가 가능
4		주식회사 보라스카이 (스카우터)	드론을 활용한 지능형 정찰. 감시 솔루션	드론	AI기반 사물·동작 인식 시스템이 탑재된 고성능 드론의 자동경로 비행 정찰· 경계 임무를 통하여 전·평시 보안 체계 및 대비 태세를 완전 자동화할 수 있는 차세대 드론 보안 솔루션
5		메디컬아이피 주식회사 (스카우터)	CT 활용도 제고, 대사성 질환 기회검진을 가능케 하는 CT 체성분 분석 AI 기술 딥캐치(DeepCatch)	바이오 헬스	AI 기술을 통해 CT 영상에서 질환의 위험도와 건강의 지표로 활용할 수 있는 근육, 뼈, 내장지방, 피하지방, 장기 등 체성분을 자동 분할하고, 각각의 구성(%), 복부둘레 등을 정량적으로 정밀/정확하게 분석
6		주식회사 딥바이오 (스카우터)	인공지능 기반 전립선암 진단 소프트웨어(Deep-Dx Prostate Pro)	바이오 헬스	병리이미지를 정교하게 인식하는 딥러닝 모델에 의료데이터를 학습시켜 만든 알고리즘을 통해 병리진단 판독의 정확성과 효율성을 높일 수 있는 인공지능 암 진단 기술
7		주식회사 아이메디신 (스카우터)	비대면 치매예방관리 플랫폼 - 경도인지장애(치매 전 단계) 선별 및 진단지원 인공지능 뇌파분석서비스	바이오헬스	기존에 파형으로만 판독을 진행하던 뇌파(EEG) 데이터를 수치화/정량화( Quantification)함으로써 뇌지형도 (topomap) 등으로 시각화함으로써 보다 많은 생체 신호를 분석해 내어 의료에 활용할 수 있게 한 기술로, 한국뇌파데이터센터로부터 이전 받은 건강인 뇌파데이터 참조표준을 활용해 세계 유일의 성별 연령별 표준 뇌파 데이터 베이스를 탑재하였고. 인공지능을 활용한 뇌파 잡음 자동 제거기술(Auto-denoising) 적용(국내외 유일)
8		㈜에어사운드 (스카우터)	인공지능이 만들어주는 나만의 학습노트	인공지능	강의, 연설 등 1인 화자의 발화 내용(음성)을 실시간으로 문자 변환하여 자막 화면을 제공함과 동시에 강의록을 자동으로 작성하여 주는 시스템
9		주식회사 토이코스	AI 기반 이상사용 탐지 및 유형 구분 솔루션	인공지능	별도의 누수센서 없이 원격검침 물 사용량 데이터를 이미지 딥러닝의 AI인공지능 기술과 기계학습을 통해 이상사용 패턴을 확인하고 해당 유형을 구분(최대 5종)하는 예측 솔루션
10		㈜스카이랩스 (스카우터)	착용이 용이한 반지형 의료기기 및 이를 이용한 생체 신호 원격 모니터링 플랫폼 및 서비스	바이오헬스	CART-I plus는 심박수, 심전도, 심방세동, 산소포화도 측정이 동시에 가능한 의료기기로 병원 및 일반 가정에서, 환자의 만성 질환이나 위급 상황을 모니터링 가능
11		네오에스티지 주식회사	알칼리 살균볼과 유해가스 차단막을 이용한 공기정화살균기	바이오 헬스	알칼리금속과산화물 살균볼과 유해가스 차단막을 통해 살균과 공기청정 기능을 동시 구현한 제품.으로 우주인의 호흡기술과 기체베리어 기술 응용
12		주식회사 위드썬바이오	특허 기술로 순수 근(近)적외선 방출량을 높여 효율을 극대화한 전신 온열기	바이오 헬스	특허 받은 냉각 제어 기술과 질소로 충전한 특수 램프를 발명하여 순수 근적외선 파장을 전신에 5㎝ 이내 근접조사 할 수 있도록 고안, 기존 온열기의 피부손상 우려 등 단점을 보완하여 인체 안전성을 확보하면서 온열 및 치유 효과 극대화
13		주식회사 티엘엔지니어링	바이러스 및 미세먼지 저감용 3in1 HCC(Hybrid Clean Container) 음압격리실	바이오 헬스	미세먼지 및 바이러스는 일상 국민의 생활과 밀접하게 관련되어 있으나, 이를 동시에 해결하기에는 어려움이 많음. 당사의 3in1 HCC(하이브리드 클린 컨테이너)는 이를 혁신적으로 동시에 해결해 주는 국민 생활 밀착형 기술(제품)이며, 하이브리드 기능에 맞게 음압격리실(음압선별진료소), 안심면회실, 미세먼지대피소 등으로 널리 보급, 활용가능
14~ 17		주식회사 엔지엘	자가진단 기능이 탑재되어 고장예측이 가능한 LED다운라이트 등 4개제품	국민생활 (안전)	LED조명장치에서 컨버터 또는 LED조명이 가까운 미래에 고장이 예측되는 이상상태인지를 진단하고, 불량 유형 데이터를 자가진단모듈에 저장시켜 ADC기술을 활용하여 실시간으로 전압 및 전류의 이상 변화를 알려주고 컨버터 불량으로 인한 LED모듈의 2차 피해를 막아 수명 LED조명의 수명을 연장
18		주식회사 에이시텍	압송관로 인공지능 고장진단 모니터링 시스템	국민생활 (안전)	펌프제어반에서 수집 가능한 정보를 근거로 상·하수도시설 등의 설비에 대한 고장 위치 및 고장 진단이 가능한 압송관로 펌프 제어반과 인공지능 프로그램이 저장 된 기록매체 및 매체에 저장 된 정보를 스스로 판단·학습하여 처리하고 표현이 가능한 컴퓨터 및 H.M.I 프로그램을 포함한 시스템
19		주식회사 디알텍	살균기능이 있는 가정용 제빙기	국민생활 (안전)	제빙기 최적의 위치에 살균기능을 추가하여 제빙 직전의 물을 99.8% 살균함으로써 기존 제빙기가 안고 있는 위생문제를 해결. 제빙수의 자동 급수기능 적용으로 사용 장소에 따라 자동 및 수동 급수가 가능하도록 편의성 강화.
20		주식회사 그린아이티코리아	내환경 레이더 렌즈설계의 무선 IoT 차량검지장치	국민생활 (안전)	각 주차면 혹은 검지를 원하는 구역면에 매립하여 근접하거나 정지하는 차량을 실시간으로 검지하고 Parking time을 계산하여 data를 수집 및 활용. 환경변화 (눈, 비)에 따른 오감지 및 미감지 문제를 해결하고 감지의 정확성을 높이고자 빗물 고임 방지를 위한 형태 및 레이더의 투과렌즈가 장착된 케이스, 60GHz 레이더 센서, 통신 모듈, 고효율 배터리의 HW 구성과 센서에서 지득한 각종 정보를 수집하여 전달하는 Sensor data Bridge System으로 구성된 주차면관리 차량 검지장치
21		스페이스파워 주식회사	양방향 송전감시 및 실시간 음성경보 기능을 갖는 분전반	국민생활 (안전)	전력선의 송전상태를 1차측(입력측)만 감시하는 종래의 방식에서 1, 2차측을 실시간 감시는 물론 실시간 음성경보 기능을 적용하여 시설물 운용 및 유지보수 종사자의 전기 안전사고 예방하고 국민생활에 미치는 사회적 비용을 감소
22		㈜보배이에스씨	지진 등 재난 발생 시 안전한 내진형 배전반	국민생활 (안전)	지진 등 재난상황에서 진동을 완화하여 배전반의 전력공급을 안정화하는 제품이며, 내진설계 기준이 마련되기 전에 만들어진 구형이나 최신에 출시된 내진장치가 없는 배전반에도 간단한 공정을 추가하여 내진형 배전반으로 구현이 가능한 기존의 내진장치보다 설치나 장착이 용이하고 소요비용이 저렴
23		주식회사 테크윈시스템	전기절연 열화상태 상시감시 기능내장 분전반	국민생활 (안전)	절연체열화 및 체결부풀림에 의한 초기 방전현상을 상시 감시하는 기술로 방전에 수반되는 초음파, 전파, 자외선을 동시에 상시 감시하며 각 물리량 별 가중치, 유지시간, 발생횟수 등을 근거로 열화진행상태 판정
24	4	주식회사 테크윈시스템	전기절연 열화상태 상시감시 기능내장 전동기제어반	국민생활 (안전)	절연체열화 및 체결부풀림에 의한 초기 방전현상을 상시 감시하는 기술로 방전에 수반되는 초음파, 전파, 자외선을 동시에 상시 감시하며 각 물리량 별 가중치, 유지시간, 발생횟수 등을 근거로 열화진행상태 판정
25		명세씨엠케이㈜	(비대면 시대) 로봇 기술을 적용한 무인자율주행 온ㆍ냉배선카	국민생활 (안전)	AMR(Autonomous Mobile Robot) 시스템과 온ㆍ냉배선카의 일체화 모델로 자율주행기능으로 환자식을 무인으로 운반하며 무선통합관리 시스템을 통해 환자 식사 정보를 효율적으로 관리
26		㈜대명엔지니어링	와류형 공기 분사 기술 기반 에어샤워 게이트[싹스윕(SSAK-SWEEPER)]	국민생활 (안전)	실외 환경오염, 감염병 증가로 외부 출입자를 통해 유입되는 유해 물질의 효율적으로 차단 및 출입자 통제 관리가 필요함에 따라 개발된 와류를 이용한 고효율의 에어 분사와 탈락된 이물질을 집진 및 정화하고 UV-C 살균을 통한 이물질을 효과적 제거하여 실내 위생 및 환경 안전성을 획기적으로 개선
27		㈜코리아반도체조명	LED 실장 능력을 개선하여 광 효율을 극대화 시킨 LED 조명기기	국민생활 (안전)	교체형 LED 표준모듈의 규격내에 LED PKG 실장 능력을 개선하여 높은 광속을 확보 하였으며 우수한 방열 효과를 지닌 방열판을 도입하여, 유지보수의 우수성, 높은 광효율, 장수명을 확보
28		주식회사 인펙비전	AI 영상처리를 위한 엣지 컴퓨팅 기술이 접목된 객체 추적 및 단속 복합 스마트 스쿨존 시스템	국민생활 (안전)	융합 시스템 모듈의 공용화/다양한 지능형 영상수집 기능과 LPR을 임베디드(Embedded)화/쿨존 전체 단속, 고속검색 및 선별관제 가능/고도의 스마트 ITS 구현
29		주식회사 신화	트러스구조 적용을 통한 구조 안전성 향상 및 폭 확장이 가능한 보행자 안전성 향상 인도교	국민생활 (안전)	기존 협소한 교량 및 별도의 인도가 확보되지 않은 교량의 통행자 안전성 확보가 가능한 확장현 인도교 기술로, - 기존 일반 철재빔 인도교가 아닌 트러스구조 적용을 통한 인도교 자중의 저감 및 이를 통한 추가적인 인도교 확장으로 인도교 폭 증대되며, 인도교의 구조적 안전성 향상과 함께, 인도교 폭 증대를 통한 보행자 및 자전거 통행 시 안전성 확보
30		㈜창우엔바이로	정수장용 무중공 패널형 조립식 도류벽	국민생활 (환경)	깨끗한 수돗물을 가정에 공급하기 위해 기존 제품의 위생 문제를 개선한 신개념 제품으로 설치가 간편하고 청소 및 유지관리가 용이한 조립식 무중공 패널형 도류벽으로 매우 경제적이며 반영구적으로 사용가능
31		㈜크린바이오	자외선 및 가시광 동시응답형 광촉매를 이용한 다중이용시설용 공기 정화 살균기	국민생활 (건강)	본 기술은 표면 플라즈몬과 광촉매를 이용하여 공기의 청정뿐만 아니라 병원성 세균과 알레르기 유발균 등의 발생을 억제할 수 있는 살균 기능이 극대화된 공기 청정기 제조 기술
32		주식회사 엑세쉬	예혼합 분산비례 제어 밸브 적용 상업용 가스레인지	국민생활 (건강)	1개의 송풍기에 1개 또는 다수의 예혼합 분산비례 제어밸브를 연결하여 공기와 연료가스를 최적의 비율로 예혼합시켜 완전연소에 가까운 연소환경을 구현하여 연소효율을 극대화시킨 첨단 연소기술로 고효율과 혁신적인 유해가스 감소
33		주식회사 벤텍프런티어	KOKKOS (세균 및 바이러스 제거가 가능한 공기살균기)	국민생활 (건강)	살균제를 사용하지 않고 사람이 거주하는 공간 내에서 공기 중의 세균, 바이러스를 제거할 수 있는 안전한 광촉매 필터 기술을 적용하였으며, 세균과 바이러스가 표면 반응에 의하여 제거되는 광촉매 특성을 극대화하기 위하여 공기의 흡입력을 높이는 별도의 흡입 기술 적용
34		동양기공	포터블 방송 장비 컨트롤 시스템	국민생활 (교육)	포터블 방송장비로서 영상 송수신을 무선으로 하여 설치 시간을 간소화 했으며 카메라를 원격으로 조종하여 인력과 설치 시간을 최소화 하여 운영경비를 최소화 하고 장비 운영 또한 간편
35		주식회사 창성시트	탈부착이 가능한 실내외용 필름형 투명 LED 디스플레이	국민생활 (문화)	고투명 LED 디스플레이(투과율 80% 이상), 초경량(2kg/㎡ 이하) 그리고 자외선 및 우천 등 환경적 제한(내후신뢰성), IPx7 등급의 방수 성능을 지닌 국내외 최초 외부 설치가 가능한 디스플레이 제품
36		주식회사 디라직	RBS 음향이 탑재된 스트리밍 기반의 멘탈 케어 앱	국민생활 (복지)	스트레스, 우울, 불안, 불면 등의 현대 사회가 앓고 있는 정신 건강 관리를 위한 RBS(Real-time Binaural Sound) 음향 알고리즘이 탑재된 스트리밍 기반의 모바일 앱. 실시간 주파수 시프트 기술을 이용해 원음 자체로 청취가 가능한 독자적인 기술. 주요 기능으로 2,000곡 이상의 명상 콘텐츠 제공 및 RBS 음향 변환기능, 전문가의 음악 분류/ 추천, 사용자 마음 설문, 직무스트레스 설문 등이 제공됨.
37		주식회사 담스테크	배터리 일체형 안티드론건	국민생활 (치안)	전파 차단을 통하여 드론을 무력화하는경량 휴대형 전파 차단 장비로, 신원 미상의 드론이나 비행 금지구역에서 비행 중인 드론에 대하여조준 및 전파 차단하여 최대 500m 거리에서 무력화가 가능하며, 기존 장비보다 작고 가벼워 휴대가 용이하며 소총 형태로 설계되어 드론에 대한 조준이 편리하며, IP65 등급의 방진‧방수 설계 적용되어 열악한 환경에서도 운용 가능하며 국가중요시설 방호 및 치안 담당 기관에서 드론 무력화 작전에 활용 가능
38		주식회사 신길씨큐리티	고효율 고속 로드블럭 바리게이트	국민생활 (치안)	7.5ton차량이 80km/h속도를 방어하는 힘 600kN의 충돌내력과 고속의 동작속도를 구성한 차량돌진저지 대테러 보안제품으로 테러방지법 시행령 및 통합방위법에는 테러대상시설 및 테러이용수단 안전대책을 수립할 것을 법령으로 지정하고 있으며 해당 법규를 만족할 수 있는 대테러 보안제품
39		㈜코리아반도체조명	LED 실장 능력을 개선하여 광 효율을 극대화 시킨 LED 조명기기	국민생활 (치안)	교체형 LED 표준모듈의 규격내에 LED PKG 실장 능력을 개선하여 높은 광속을 확보 하였으며 우수한 방열 효과를 지닌 방열판을 도입하여, 유지보수의 우수성, 높은 광효율, 장수명을 확보
40		㈜코리아반도체조명	LED 실장 능력을 개선하여 광 효율을 극대화 시킨 LED 조명기기	국민생활 (복지)	교체형 LED 표준모듈의 규격내에 LED PKG 실장 능력을 개선하여 높은 광속을 확보 하였으며 우수한 방열 효과를 지닌 방열판을 도입하여, 유지보수의 우수성, 높은 광효율, 장수명 확보
41		㈜나다	회전설비(생산설비 및 유틸리티 설비) 정밀 진단 및 분석 휴대용 진동 시스템	스마트 공장	All-IN-ONE 다목적 진단 장비(FFT Analyzer + Data Recorder + Oscilloscope)이며, 회전설비(생산설비 및 유틸리티 설비)의 단기 모니터링 및 정밀 진단을 통한 정밀 분석 및 설비보호를 목적으로 제작 된 국내 최초 휴대용 진동 분석기
42		주식회사 신영정보기술	학습기능이 탑재된 재난 상황에 맞게 제어하는 지능형 빌딩자동제어 시스템	스마트 시티	정부 공개 데이터로부터 지진, 대기오염, 폭우, 폭설, 폭염 정보를 수신하고, 상기 정보를 Machine Learning의 Hypothesis를 이용하여 재난 대비 상황에 맞춰 제어하는 빌딩제어 시스템
43		마드라스체크 주식회사	비대면 시대에 쉬운 업무 진행, 업무 생산성 향상을 위한 협업툴	비대면 인프라	밴드스타일의 협업과 카톡 스타일 메신저로 사용하기 쉬운 올인원 협업툴로써 투명하고 효율적인 업무관리, 자료의 빠른 검색 및 히스토리, 외부인과 유기적인 협업 등 다양한 기능 제공
44		주식회사 리드파워	건축용 준불연 수발포 폴리우레탄 보드	국민생활 (환경)	건축용 폴리우레탄 단열재 제조시, 지구온난화 유발하는 불화수소계 발포제가 사용되지만, 당사는 이를 사용하지 않고 물(Water)을 발포제로 이용한 폴리우레탄 단열재
45		주식회사 에스.엠.엔지니어링	와류스크러빙 혼합 기술을 적용한 탈취장치	국민생활 (환경)	하수처리장등에서 발생하는 악취가스를 와류스크러빙 기술을 적용하여 효과적으로 하여 기존 탈취기 대비 부지면적 절감, 약품사용량 절감(20%), 전기사용량을 절감(26%)