	보 도 자 료

보도 일시	배포즉시(사진 2시이후)	배포 일시	2022. 10. 28.(금)

담당부서	혁신조달기획관	책임자	과 장	이 형 식	(042-724-7305)
	혁신조달과	담당자	서기관	장 미 선	(042-724-7203)

이종욱 조달청장, 혁신제품 지정서 수여식 및 기업 간담회 개최

혁신조달정책 설명, 혁신기업 현장 애로 사항 청취

□ 이종욱 조달청장은 28일 서울지방조달청에서 공공수요발굴위원회(’22.9.27)를 통하여 신규 지정된 51개 혁신제품에 대한 지정 인증서 수여식과 현장 애로사항 청취를 위한 간담회를 개최했다.

<사진별첨>

□ 이날 인증서를 받은 51개 혁신제품은 추천위원(스카우터) 추천제품, 조달기업 신청, 공공수요 숙성지원(인큐베이팅) 등 다양한 심사와 검증을 통해 제품의 공공성과 혁신성을 인정받았다.

○ 이번 혁신제품에는 전/후면 번호판 인식 및 단속이 가능한 고정형 CCTV 시스템, 안드로이드 OS가 탑재된 전기차 충전기, 정전상황에도 구동이 가능한 의료용 냉장고 등 국민생활 개선 및 안전 분야 제품이 다수* 지정되었다.

* 전체 51개 지정 제품 중 국민생활(안전) 분야가 17개

□ 신규로 지정된 혁신제품은 혁신장터에 등록되어 3년간 공공기관에서 수의계약으로 구매할 수 있게 되며, 조달청이 첫 구매자가 돼 혁신제품을 테스트하는 시범구매사업 기회가 제공된다.

□ 수여식에 이어서 진행된 혁신기업 간담회에서는 혁신조달정책을 설명하고 공공조달시장에 새롭게 진입한 혁신기업들의 현장의 목소리를 청취하였다.

○ 기업들은 혁신제품의 공공구매 확대, 시범구매절차 간소화, 희망하는 기관과 시범구매 매칭 등 현장의 애로사항을 전달했다.

□ 이종욱 청장은 “공공조달시장은 실력 있고 성장잠재력이 뛰어난 창업벤처기업들이 마음껏 도전할 수 있는 기회의 장이 되어야 한다”며

○ “앞으로도 현장의 목소리를 수시로 듣고 정책에 반영해 혁신기업이 국내시장을 뛰어 넘어 글로벌 시장으로 나아갈 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

붙임 : 신규 지정 혁신제품 현황

붙임 2		신규 지정 혁신제품 현황

No.	사진	업체명	혁신명	공공문제	기대효과
1		㈜대경산전	모터 최적 효율점 원격제어 및 에너지 온도감시 기능의 계장계측제어장치	에너지 신산업	모터 전력 데이터 실시간 계측을 통해 모터의 최대 효율점 제어를 수행하여 에너지 낭비를 사전 차단, 모터 고장 여부를 예측 및 통보할 수 있도록 함으로써 모터 관리에 소요되는 비용 및 시간 줄일 수 있음
2		㈜엔피 산업전기	위험한 접지작업대체용접지로봇과 접지로봇을 제어하는 모니터링시스템이 융합된 안전 전동기 제어반,분전반	국민생활 (안전)	전동기제어반 및 분전반 내정전 작업 필수 작업인 접지작업 시 휴먼 에러로 인한 감전 및 아크사고를 방지하기 위해 로봇을 활용하여 전동기제어반 및 분전반의 선로접지 상태를 확인, 부스바의 온도를 측정하고 수배전반의 운전상태 및 정보를 관리하기 위한 모니터링시스템으로 시각정보를 제공하여 안전운영 가능
3		㈜예건	방화문 연동형 셔터	국민생활 (안전)	평상시에는 방화문 및 프레임이 벽체에 매립되어 있어 자유로운 통행로를 제공하고, 복도 등에서의 안전사고를 예방하며 공간활용성 및 건축비 절감효과 제공
		※ 지정만료 : ’24.12.30. (특허권 존속기한)
4		㈜지슨	24시간 통합 원격 관제가 가능한 열감지 기반 상시형 몰래카메라 탐지 시스템	국민생활 (안전)	열감지 센서 기반의 24시간 통합 원격 관제가 가능한 상시형 몰래카메라 탐지 시스템
5		㈜포위스	그레이팅 상부 탈부착용 안전 플레이트	국민생활 (안전)	산업현장 등에서 보행용 및 작업공구 운반통로로 이용되는 격자 모양 철제 구조물인 그레이팅의 상부에 원하는 형태로 재단, L자형 결속장치 기술로 손쉽게 설치 작업 중 또는 작업공구 운반 중 낙하물 방지, 엠보싱 홀로 그레이팅 상부 미끄럼 방지, 주·야간 시인성 확보, 비상상황 발생 시 발광 스트립을 이용한 대피 등의 다기능을 가진 상부 탈·부착용 안전플레이트
6		㈜한국 이알이시	에너지 하베스팅 기반 과열 및 아크 복합 진단기능을 구비한 내진형 수배전반	국민생활 (안전)	에너지 하베스팅 기술을 이용, 전원공급이 필요 없는 접촉식 무선온도 센서로 배전반 주요 과열 부위에 부착하여 실시간 과열 감시하고, UHF 전자파 센서를 이용 절연열화를 감시하는 복합진단기능과 내진장치기술을 구비한 배전반으로 노후화·환경적 요인으로 인한 사고 예방
7		경동산업 주식회사	장선 및 클립 체결기술을 이용하여 장기내구성과 시공성을 향상시킨 데크로드 시스템	국민생활 (안전)	기존 시스템의 문제점이었던 용접으로 인한 화재의 위험성을 줄이고, 데크의 파손 등으로 인한 보행자의 통행 안전 문제를 해결한 데크로드 시스템
8		디아이케이 주식회사	발전플랜트의 고온고압 히팅볼트/너트 분해&조립용 고성능 통합 유도가열기	국민생활 (안전)	발전 플랜트용 고역률∙고효율 타입의 통합형 유도가열기 개발·실증 및 현장 시범 적용으로 발전설비 정비 작업 시 고질적으로 발생하던 안전·품질문제 등 제약 조건을 극복할 수 있는 비접촉식 다목적 신장 기술
9		신명전력 주식회사	초음파 신호 검출에 의한 열화감시 시스템이 구비된 면진배전반	국민생활 (안전)	부분방전에서 발생하는 초음파신호를 주파수 응답 특성이 좋은 신호로 변환하기 위해 필터 및 증폭회로를 걸쳐 이를 디지털신호처리기술을 이용하여 보다 정확하고 신속하게 부분방전유무를 판단하여 절연파괴에 의한 고장, 사고예방 및 지진등의 진동에 쉽게 파손되지 않고, 진동에 의한 소음을 줄일 수 있음
		※ 지정만료 : ’24.4.14. (특허권 존속기한)
10		아워스하임 (ours heim)	자연환기 어려움(기존 문제점)을 개선한 미세먼지 방진방충창	국민생활 (환경)	사용자가 방충망과 미세먼지차단망을 선택적으로 사용할 수 있고, 미세먼지 차단효율을 유지하되 자연환기는 극대화할 수 있도록 창틀의 구조 개선
11		에어컨포유	냉난방 공조기 공기 살균 시스템	국민생활 (건강)	기존에 설치된 냉난방기에 탈부착이 가능한 UV-C LED 공기살균기
12		에이포하우스 주식회사	A4용지 자동공급 시스템 (A4 하우스 및 서비스)	국민생활 (복지)	IoT 및 네트워크 기술을 통해 실시간으로 각 사무실 A4용지 잔량을 파악하고, 용지 부족 시 자동으로 배송 및 용지를 채워주는 서비스 제공
13		주식회사 가나실업	인조잔디용 충격흡수기능을 갖는 배수판	국민생활 (안전)	반영구적 제품으로 교체비용 절감, 환경보호 기능, 사용자의 신체를 보호하는 충격흡수 기능 및 우수한 투수 성능을 가진 인조잔디 하부층용 배수판
14		주식회사 네오세미텍	에너지 효율 향상을 위한 친환경 스케일 제거 장치 제안	국민생활 (환경)	전기 분해를 이용한 친환경 스케일 제거장치를 개발하여 배관 내부에 발생하는 스케일로 인한 부식, 열효율 저하, 배관 세척, 화학약품 사용, 유지관리 등의 문제 해결
15		주식회사 대경이앤씨	자동인식영상검지분석방법을 적용한 「스마트한 보행신호 음성안내 보조 장치」	스마트 시티	횡단보도에서 보행자 교통사고 예방을 위한 음성안내 보조 장치로써, 횡단보도 대기상에서 보행자 유무 판단 및 대기시간 안내, 방열 특성이 개선됨
16		주식회사 대한전공	화재예방 및 지진감시 기능을 갖는 내진 배전반	국민생활 (안전)	감시 시스템의 자가 진단 기능을 탑재한 제품으로, 배전반 내부의 화재발생징후를 초기에 감지하여 경보함으로써 화재를 예방하며, 내진성능을 확보함으로써 지진피해 예방
17		주식회사 더인츠	스마트 생활형 돌보미	국민생활 (복지)	사용자가 약물의 정해진 용량을 정해진 시간에 복용할 수 있도록 하는 스마트 약상자로, 노인층도 편리하게 사용할 수 있는 제품(영상통화, 전자앨범, 건강관리서비스 등 제공)
18		주식회사 로드원	방사형 허니콤 구조체 설계 기술을 적용한 다층 충격흡수 볼라드	국민생활 (안전)	볼라드 내부에 충격흡수 성능이 뛰어난 방사형 허니콤 구조체를 삽입하여 볼라드에 부딪치는 사람을 보호할 뿐만 아니라, 충돌하는 차량의 파손을 경감함
19		주식회사 비앤엠	누전 화재 IoT센서로 발전전원 자동차단하는 그린안전 태양광발전장치	에너지 신산업	태양광발전설비의 절연저하 누전과 전기재해 징후를 IoT센서로 감시하고, 설정치 이상 시 스트링회로별로 자동차단하는 그린안전 태양광발전시스템
20		주식회사 센테크이엔지	가스 및 증기터빈 온도센서의 방열 및 내진동 구조 개선 (국산화)	에너지 신산업	발전소의 가스 및 증기터빈용 온도 센서로, 기존 고가의 외산 센서의 부족한 성능을 월등히 개선한 제품으로, 안정적인 발전소 가동과 원가 절감에 기여
21		주식회사 에이치코비 (H-KORBI Co., Ltd.)	수처리시설의 안전한 방류 체계 확립용 데이터 임의조작 불가 고온연소산화 총유기탄소 측정 장비	국민생활 (안전)	상하수도 수처리시설 등에서의 총유기탄소 수질 항목에 대한 실시간 자동 측정 및 모니터링이 가능하며 운영자 및 인력에 의한 데이터 임의조작 방지 기능 탑재로 보안 강화 및 데이터의 신뢰성 확보
22		주식회사 에프앤디 파트너스	영상왜곡 최소화한 피부확대영상통합관리솔루션	디지털뉴딜 (D.N.A. 생태계)	광각렌즈 교차기술로 광학적 왜곡최소화 확대경으로 영상정확도 강화에 따른 표준화된 영상획득, 스마트기기와의 연동으로 간편 촬영 및 전송을 통한 환자별 피부영상통합관리시스템
23		주식회사 엔팩코리아	선박용 공기 청정·살균 시스템 ‘스마트 에어 세이프’	국민생활 (건강)	바이러스·미세먼지를 한 번에 제거하는 ‘VIRUS FREE’ 선박용 스마트 공기 정화·살균 시스템
24		주식회사 조이필드	충격흡수 및 수분유지기술이 적용되어 충격흡수성과 온도안정성 기능이 향상된 충격흡수 배수판	국민생활 (건강)	충격흡수성, 온도안정성, 환경성, 배수성, 침수안정성, 경제성기능이 하나로 결합된 융복합구조 제품으로 충격흡수 및 수분유지 기술이 적용되어 충격 흡수성·온도 안정성 기능이 향상된 제품
25		주식회사 지엠에스	정전상황에도 구동이 가능한 의료용냉장고	국민생활 (건강)	물품이 보관되는 의료용 냉장고가 정전에 의해 전력이 차단되는 상황에서 배터리를 통해 지속적 작동이 가능하고, 선택적으로 전력을 제어하여 중요도가 높은 물품의 변질을 최소화하도록 함
26		주식회사 클린에어스	공간살균 정화기	국민생활 (안전)	실내 장소 내 공기 중에 떠다니는 바이러스와 미세먼지를 제거하고, 살균력이 강한 플라즈마 이온을 제품 주변 공간에 토출하여 공기 중 바이러스를 실시간으로 살균·방역하는 제품
27		주식회사 트로닉스	e-IoT 스마트 공공조명 통합 관제 시스템	스마트 시티	가로등, 보안등을 IoT 기반으로 하는 LoRa를 활용한 저전력 장거리 통신기술 자가망으로 통신비용 등의 운영비용을 낮추고, 정확성·경제성·확장성 등을 목표로 원격제어, 고장진단, 고장신고, 모니터링 등을 통한 효율적 관리 가능
28		클린114	유체흐름컨트롤 및 플라즈마기술을 이용한 흡연부스	국민생활 (복지)	흡연자에게는 쾌적한 흡연공간을 제공하고, 비흡연자에게는 간접흡연 피해 방지
29		한산콘크리트㈜	연약 지반지지 및 모래 침식을 방지하는 원뿔형 콘크리트 파일 블록	국민생활 (안전)	건축물이나 구조체의 자중을 안전하게 지중으로 전달해주는 지지용 구조체로, 연약지반을 지지하거나 해안의 모래침식을 방지하는 지반근 고형제품
30		주식회사 넷온	AI 기반 실시간 모자이킹 영상처리 장치 및 솔루션	인공지능	CCTV 카메라를 통해 획득한 영상을 얼굴 인식 알고리즘을 통해 분석하여 관련 정보를 시간으로 제공하며, 개인정보 노출과 사생활 침해 최소화하기 위한 장치 및 서비스
31		주식회사 일렉콤	위험감시 시스템 내진 배전반. 전동기제어반. 분전반	국민생활 (안전)	배전반 내부 안전관리센서(온도, 습도, 아크, CO가스, 진동, 도어개폐)와 계전기 또는 계측장치에서 감시한 데이터를 클라우드 서버의 인공지능 모듈이 판단하여 차단기를 차단함으로서 배전반 보호할 수 있고 화재 발생 시 자동으로 소화기 작동 및 휴대폰에 의해 소화기제어가 가능
32		㈜지에스엘 바이오 (스카우터)	친환경 미생물을 원재료로 한 굴뚝 매연 저감용 산업용탈취제	그린뉴딜 (탄소중립)	친환경 미생물을 원료로 한 인체 무해한 굴뚝 매연 저감용 산업용 탈취제
33		주식회사 캐스트프로 (스카우터)	안드로이드 OS가 탑재된 전기차 충전기(Hello Charger)	미래자동차	충전기 1대로 2대의 전기차량에 충전 가능하며, EV·PHEV 등 전기차 완속 충전을 제공하기 위해 RFID 사용자 인증, 계량, 과금, 정산, 원격통신 관리 기능 제공
34		주식회사 샤픈고트 (스카우터)	운송(차량·선박 등)수단 및 시설용 비상 탈출(유리파쇄) 장치	그린뉴딜 (탄소중립)	기존 유리 파쇄 망치와 달리 대부분의 차량용 건축용 강화유리를 손쉽게 파쇄하며, 도난·분실 방지 및 충격흡수제를 제거한 설계를 통해 균일하고 강한 힘을 손실 없이 전달
35		세진종합기술 주식회사 (스카우터)	중온 및 고온 겸용 아스팔트 첨가제(Scon)	그린뉴딜 (탄소중립)	상반되는 기술인 아스팔트 콘크리트의 품질 향상과 생산온도 저감 기능을 동시에 발휘하여 내구성 강화, 장기공용성을 확보하면서 유해가스 및 이산화탄소 배출 저감에 의한 환경 개선 효과
36		㈜아이가드 시스템	반사 방지 및 청색광 차단 기능을 갖는 정보보호 보안기	국민생활 (건강)	장시간 모니터 사용 시 발생하는 청색광 차단 및 눈부심을 방지하여 시력보호와 동시에 항균 및 정보 보호 기능을 통하여 쾌적한 환경 및 개인정보 유출 방지
37		㈜에스아이 솔루션	이산화탄소 저감 공기정화 장치	그린뉴딜	기존 공기정화장치(무필터) 기능에 추가적으로 이산화탄소 제거 및 산소발생 기능을 갖는 공기정화장치로서 대중 밀집 공간에 설치하여 공기질 개선을 위한 다양한 공간에 활용 가능
38		명세씨엠케이 ㈜	(로봇기술을 적용한) 무인자율주행 물품이송카트	국민생활 (안전)	AMR(Autonomous Mobile Robot) 시스템을 이용한 물품이송카트로 물품을 적재하여 자율주행기능을 통해 목적지로 이동하는 무인이동카트로 대용량적재가 가능한 무인자율주행카트
39		에이치제이산전㈜	보호장치 일체형 SPD 내장한 분전반	국민생활 (안전)	기존에는 서지보호장치와 분리된 별개의 장치로 구성되어 있기 때문에 서지보호효과가 낮을 뿐만 아니라 넓은 공간을 필요로 하나, 본 제품은 서지보호장치와 과전류차단장치를 하나의 케이스 내에 구성함으로써 공간을 최소화하고 서지보호효과극대화
40		주식회사 에이비일렉콤	원격축전지성능진단장치 및 Hello 배터리서비스	그린뉴딜 (탄소중립)	축전지를 포함한 원격성능 진단장치를 이용하여 원격지 또는 구내에서 축전지의 성능을 1분 이내 진단 가능하며 기존 제품 대비 정확도가 매우 높으며, 기존 10시간 대비 충전 시간을 획기적으로 단축하여 20분 이내 충전 가능
41		주식회사 엠에스로드	방음 효율이 향상된 재활용 PVC 가설 방음판	국민생활 (환경)	흡음재를 배제하고 단일 소재로 제작되어 재활용률이 우수한 환경 친화적이며, 소음을 효과적으로 감쇠·차폐시킴
42		주식회사 디케이	절연저항 감시 제어와 화재 예측을 통한 안전사고 예방 태양광 발전장치	221-51. 절연(누설) 저항측정장치 구비된 태양광 발전설비	태양광 발전장치의 누설과 고장 예방을 위하여 정밀하고 신속하게 절연저항을 상시 측정하는 기술이 내장된 장치
43		주식회사 싸이몬	고장예지 및 데이터복구기술의 하수맨홀 스마트 악취, 침수위 측정 및 IT&BT 융합기술의 악취저감 장치	221-09. 하수관로 악취저감 스마트계측제어장치	유기물로 인한 악취 발생의 원인 물질인 암모니아·황화수소·메틸머캅탄 및 관로 수위, 맨홀 정보(위치, 관로 형식) 등의 측정을 통해 고장 예지 및 스마트 측정을 통한 IT&BT 융합 악취 저감 장치
44		주식회사 제이에스컴	철도안전사고 예방을 위한 집광식 내부 조명 안내표지 시스템	221-15. 철도 안전사고 예방을 위한 안내표지 시스템	화재 등 비상 시 전원공급이 차단되는 경우 안내표지 정보 식별 불가로 화재 등 비상상황 발생 시 이용객의 신속한 대피가 어려워지는 기존 제품과 달리, 반사기능을 적용한 안내표지 시스템을 통해 비상 상황에서 시인성 및 가독성을 높여 이용객의 안전성 확보
45		주식회사 케이제이 엔지니어링	정비자 보호를 위한 전차선 자동단로기 및 접지장치	221-47. 정비자 보호 위한 전차선 자동 단로기 및 접지장치	전기차 정비기지에서 장치·시설 보호 및 작업자의 안전을 확보
46		디지털 파워넷㈜	가로등 양방향 원격점검·자동점멸기	221-05. IoT, ICT 기반 상시 누전감시 체계	기존의 가로등 양방향 자동점멸기와 원격 점검 기술을 융복합하여, 양방향 기간통신망을 활용해 도로의 가로등, 보안등, CCTV 및 조명등을 원격제어
47		렉스젠 주식회사 (인큐베이팅)	전/후면 번호판 인식 및 단속이 가능한 고정형 CCTV 시스템	(인큐) 34. 오토바이 단속 전용 고정형 CCTV 시스템	고정형 CCTV로 이륜차의 전·후면 번호판인식, 교통정보를 수집하여 교통법규 위반을 단속하는 시스템 이륜차의 번호판, 안전모 착용 여부를 식별할 수 있는 인공지능 기술 적용, 원거리 객체 검지 딥러닝 영상처리기술로 이동궤적을 생성하여 난폭운전단속 가능
48		블록체인랩스 주식회사 (인큐베이팅)	블록체인 기반 전자 증명서 및 인증서 발급/검증/관리 시스템	(인큐) 26. 블록체인 증명서, 인증서 발급·검증·관리	블록체인 기반 DID 전자 증명서 발급·검증·관리 서비스
49		주식회사 에이스라이프 (인큐베이팅)	스마트 절수형 양변기(위생적이고 관리가 간편한 절수형 양변기)	(인큐) 41. 위생적이고 관리 간편 절수형 양변기	입수압력 체크를 통해 압력에 상관없이 4리터 이하의 일정한 배출유량을 가지며, 세균방지가 가능한 직수형 방식이며, 제트분사를 수평하향으로 분사하여 비산 방지 및 소음감소 효과
50		주식회사 샤픈고트	선박 및 이동수단용 A.I 연동 화재경보 융복합 소화기	44. 선박용 화재경보 복합센서 소화기 개발	선박과 같은 폐쇄공간에서 소화장치 사용 시 분말 및 GAS 충진제로 인한 시야상실 및 질식위험이 상존하나 이러한 단점 보완
51		주식회사 컴버스테크	IoT-GIS기반의 스마트LED 화재감지경보장치(시스템)	31. 화재경보 연동LED 실내조명	IoT-GIS기반의 무선정보 통신기술을 바탕으로 실내LED조명등과 연동하여 실시간으로 화재를 감지, 화재경보를 인접 세대에 공유, 소방서 및 방화관리자에게 화재위치를 공유·신고 및 모니터링, 건물 내 사람 재실 감지 파악을 할 수 있는 장치(시스템)