	보도자료

241024_(보도자료)_군수품 샘플링 검사 절차개선으로 품질보증활동 효율성 높인다_배포용.hwp

보도시점	배포 즉시	배포	2024. 10. 24.(목)

조달청, 군수품 샘플링 검사 절차 개선으로 품질보증활동 효율성 높인다.

- 조달기업 검사부담은 낮추고 납품 지체 예방 -

조달청(청장 임기근)은 군수품 제조에 필요한 원·부자재 검사 시 조달기업의 검사부담은 낮추고 납품지체는 예방하는 현장 샘플링 가이드라인을 마련해 적용한다고 밝혔다.

조달품질원은 각 군에 공급되는 국방상용물자 중, 288품목에 대해 제조현장에서 직접 원·부자재를 샘플링 채취하여 공인검사기관에 시험의뢰하는 품질보증활동을 하고 있다.

조달품질원이 샘플링 검사를 주관했던 것을 적극행정 차원에서 각종 자재의 위험등급을 분석해 고·중위험은 원래대로 하고, 저위험은 조달기업이 자율적으로 공인검사기관에 시험의뢰 하도록 하였다.

이는 원·부자재 샘플링 시료채취 및 검사 소요기간 등에 대한 기업 부담을 완화하고 신속한 이화학 시험의뢰 및 결과 확인으로 납품 지체를 예방하여 품질보증활동의 효율성을 높이기 위한 것이다.

백호성 조달품질원장은 “우선 전투화, 군용 방한복에 대하여 시범 적용하고 점진적으로 품질에 영향이 미미한 자재는 조달기업이 자율적으로 공인검사기관에 시험의뢰를 하도록 확대할 방침”이며,

아울러 “정기적인 품질 모니터링과 사용자 불만, 규격 미달이 빈번한 자재에 대해서는 조달품질원이 직접 샘플링하는 절차로 군수품의 품질을 확보할 것”이라고 밝혔다.

담당 부서	조달품질원	책임자	과 장	육창용	(054-716-8163)
	국방물자품질과	담당자	사무관	박인철	(054-716-8127)

붙임		관련 설명 자료

<군수품 원·부자재 검사 현장 샘플링 가이드라인 적용 안>

구 분		현 행		가이드라인
위험 등급 평가		￭ 위험등급 평가 매트릭스 미사용	➡	￭ 위험등급 평가 매트릭스 사용
		￭ 계약건별 품질보증활동 계획 검토		￭ 세부품명별 동일한 기준으로 품질보증활동 계획 검토
		￭ 담당자별 검토 후 개별 적용		￭ 물품별 과거 검사 이력 분석을 통해 등급 결정 후 일괄 적용
검사 의뢰 주체		￭ 위험등급(고·중·저): 조달품질원(현장 입회)	➡	￭ 위험등급(고·중): 조달품질원(현장 입회) ￭ 위험등급(저): 조달기업 자체 의뢰

<위험등급 평가 매트릭스를 통한 등급결정 예시>

전투화 (자재)	위험발생가능성 (1~5단계)	위험 영향도 (1~5단계)	위험등급결정 (매트릭스)
가죽	4 (높음)	4 (중대한 영향 발생)	고
외피 원단	4 (높음)	4 (중대한 영향 발생)	고
끈고리	3 (있음)	3 (부분적 영향 발생)	중
구멍쇠	3 (있음)	3 (부분적 영향 발생)	중
끈	1 (거의 없음)	2 (약간의 영향 발생)	저